施工技术与组织复习资料
一、单选题
1．对于性质相同的土类，下述关于KS与K’S比较正确的是（   ）。
A、KS>K’S                    B、KS<K’S   
C、KS=K’S                    D、无法比较
2．下述哪种土方机械适用于开挖停机面以上土方（   ）。
A、推土机       B、铲运机       C、正铲挖掘机       D、抓铲
3．基坑降水工作应持续到（   ）施工完成。
A、垫层                              B、基础混凝土浇筑
C、基础（包括地下水位以下回填土）    D、基础拆模
4．大体积混凝土应采取（   ）振捣。
A、外部振动器                B、振动台
C、平板振动器                D、振捣棒
5．根据工程的不同地下水位情况及土质性质，钻孔灌注桩有冲击钻成孔灌注桩、回转钻成孔灌注桩、钻孔压浆灌注桩等，以下不采用泥浆护壁灌注桩的是（   ）。
A、钻孔压浆灌注桩            B、冲击钻成孔灌注桩
C、回转钻成孔灌注桩          D、潜水钻成孔灌注桩
6．现浇钢筋混凝土雨棚模板其底模及支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，应达到设计混凝土立方体抗压强度标准值的百分率为（   ）。
A、50%                      B、75%
C、80%                      D、100%
7．砖墙的水平灰缝砂浆饱满度不得小于（   ）。
A、75%                      B、80%
C、85%                      D、90%
8．在后张法预应力混凝土结构或构件中，为保持预应力筋的拉力并将其传递到混凝土上所用的永久性固定装置称为（   ）。
A、锚具        B、夹具         C、连接器          D、台座
9．下列关于先张法预应力筋放张的陈述中，不正确的是（   ）。
A、偏心受压构件先同时放预压应力小的区域的，再同时放大的区域的
B、粗筋放张应缓慢
C、采用湿热养护的预应力混凝土构件，宜降温后在放松
D、轴心受压构件同时放
10．钢结构采用普通螺栓连接紧固时，紧固次序应（   ）。
A、从中间开始，对称向两边进行     B、从两端开始，对称向中间进行
C、从一端一次向另一端进行         D、根据螺栓受力情况而定
11．当铺贴连续多跨的屋面卷材时，应按（   ）的次序施工。
A、先低跨后高跨，先远后近         B、先高跨后低跨，先远后近
C、先低跨后高跨，先近后远         D、先高跨后低跨，先近后远
12．下述各种抹灰中，不属于装饰抹灰的是（   ）。
A、水磨石                         B、干粘石
C、保温砂浆                       D、弹涂
13．饰面板安装中，属于干法施工工艺的是（   ）。
A、水泥砂浆固定法                 B、聚酯砂浆固定法
C、树脂胶连接法                   D、螺栓或金属卡具固定法
14．下述哪种起重机可以负重行驶（   ）。
A、桅杆式       B、履带式        C、汽车式        D、轮台式
15．在下述各种起重机中，具有塔身短，起重高度大，且不占建筑物外围空间的是（   ）。
A、爬升式塔式起重机               B、附着式塔式起重机
C、轨道式塔式起重机               D、龙门吊

二、多选题
1．结构支护设计应考虑的要素有（    ）。
A、板桩截面弯矩              B、支护材料
C、板桩位移                  D、支点反力
E、拉锚长度
2．下述各类支护结构中，属于挡墙类支护结构的是（    ）。
A、土钉墙                    B、地下连续墙
C、钻孔灌注桩                D、SMW工法
E、钢板桩支护
3．（    ）不利于大体积混凝土的施工。
A、掺入一定量的粉煤灰        B、降低浇筑层的厚度
C、尽量增加水泥用量          D、选用硅酸盐水泥
E、采用人工降温措施，降低混凝土的浇筑温度
4．以下各种桩型中，适用于地下水位以下的粘性土、粉土土质的有（    ）。
A、干作业成孔桩              B、人工挖孔桩
C、泥浆护壁成孔灌注桩        D、套管成孔灌注桩
E、预应力薄壁管桩
5．模板的拆除顺序一般为（    ）。
A、先支先拆、后支后拆              B、后支先拆、先支后拆
C、先拆非承重部分，后拆承重部分    D、先拆承重部分，后拆非承重部分
E、先下后上、先内后外

三、简答题
1．简述泥浆护壁钻孔灌注桩的施工工艺。





2．简述模板设计应考虑哪些荷载？






3．简述有粘结后张法预应力混凝土张拉工艺。










四、计算题
1．如下图所示的20×20m正方形场地，各角点标高为施工高度，方格网边长为10m，试计算场地挖填土方总量。
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2．某基础工程进度计划如下图。如果想缩短基础工程施工工期，你认为如何组织该部分施工更为合理？并绘制施工进度图。
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参考答案：
一、单选题（每题只有一个正确答案，）
1.A   2.C   3.C   4.D   5.A   6.D   7.B   8.A   9.C   10.A
11.B  12.C  13.D  14.B  15.A
二、多选题（每题至少有二个正确答案，且至少有一个错误答案；）
1.ACDE      2.BCDE      3.CD      4.CDE       5.BC
     
三、简答题
1．简述泥浆护壁钻孔灌注桩的施工工艺。
答：如下图。

桩机就位


埋设护筒


泥浆沉淀池
钻孔


制备护壁泥浆
第一次清孔


泥浆处理排放
质量检查


钢筋笼制作
吊放钢筋笼


吊放导管


第二次清孔


灌注桩施工



2、简述模板设计应考虑哪些荷载？
[bookmark: _GoBack]答：模板设计需要考虑以下荷载：模板设计考虑的荷载（1）模板及支架自重；（2）新浇筑混凝土自重标准值；（3）钢筋自重标准值；（4）施工人员及设备荷载标准值；（5）振捣混凝土时产生的荷载标准值；（6）新浇筑混凝土对模板侧面的压力标准值；（7）倾倒混凝土时产生的荷载标准值。
3、简述有粘结后张法预应力混凝土张拉工艺。
答：后张法预应力混凝土的张拉工艺为：
浇筑混凝土结构或构件（留孔）→养护拆模→（达75%强度后）穿筋张拉（0→1.03σcon）→固定→孔道灌浆→（浆达15N/mm2,混凝土达100%后）移动、吊装
四、计算题
1、如下图所示的20×20m长方形场地，各角点标高为施工高度，方格网边长为10m，试计算场地挖填土方总量。
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答：因为题目中已经给定了施工高度，故纵横向的坡度系数无需应用到计算中，因为坡度系数用于设计标高的计算。
（1）全挖、全填的方格有1个，为方格网3。
全挖、全填的方格土方量计算公式为：
V＝（H1＋H2＋H3＋H4）a2/4
V3＝（1.46＋1.05＋2.45＋1.63）×100/4＝164.75m3
（以上共4分，公式正确得2分，其他酌情扣分）
（2）部分挖、部分填方格共3个，其公式为：
V总填＝76.5＋59.11＋4.39＝140 m3
V总挖＝164.75＋24.61＋7.10＋89.89＝286.35m3
挖填总量为：V＝V总填＋V总挖＝140＋286.35＝426.35m3

2、某基础工程进度计划如下图。如果想缩短基础工程施工工期，你认为如何组织该部分施工更为合理？并绘制施工进度图。
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答：
从图中可以看出，基坑土方、基础施工和回填土三个施工过程的流水节拍分别为2周、4周和2周。
如果想缩短基础工程施工工期，则可以组织成倍节拍流水。
计算步骤如下：
（1）确定流水步距B，B=K0；
（2）K0=各施工过程流水节拍的最大公约数，故B=2周；
（3）确定专业工作队总量：
（4）计算总工期：
T=(N-1)B+mK0+∑Z1+∑Z2 =(m+N-1) K0+∑Z1+∑Z2
=（4+4-1）×2=14周
施工进度图如下（水平图和垂直图都可以）：
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 得到：N=1+2+1=4




方格1：
V1填＝（2.35+1.54）2×100/4×（2.35＋1.54＋1.46＋1.05）＝59.11m3
V1挖＝（1.46＋1.05）2×100/4×（2.35＋1.54＋1.46＋1.05）＝24.61m3
方格2：
V2填＝（1.54+0.32+0.97）2×100/4×（1.05＋0.97＋0.32＋1.54）＝51.60m3
V2挖＝1.052×100/4×（1.05＋0.97＋0.32＋1.54）＝7.10m3
方格4：
V4填＝0.972×100/4×（1.63＋1.71＋1.05＋0.97）＝4.39m3
V4挖＝（1.63＋1.71＋1.05）2×100/4×（1.63＋1.71＋1.05＋0.97）＝89.89m3
（3）填方、挖方总量为
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