
有机合成：

一、判断题

1、白光是由七种颜色的光复合而成， 因此两种光不可能成为互补色光。（    ） 

2、将浓度不同的标准溶液，臵于相同厚度的吸收池中，分别测其吸光度。然后以溶液浓度 C 为横坐标，以相应的吸光度 A 为纵坐标，绘制 A－C 曲线图，即为标准曲线。（    ） 

3、由不同种元素组成的双原子分子都是极性分子。 （    ） 

4、科学家预言，到 21世纪，用途仅次于铁和铝的第三大金属是铜。 （    ） 

5、色散力存在于所有分子之中。 （    ） 

6、用浓硫酸磺化时，亲电质点是HO 3+ 。（    ）

7、在碱滴定酸时常用酚酞作为指示剂，酸滴定碱时常用甲基橙作为指示剂。（    ） 

8、强酸（碱）滴定强碱（酸）的滴定曲线是以NAOH 的加入量为横坐标，以pH为纵坐标绘制的曲线。（    ） 

9、一元强碱滴定一元弱酸时，当强碱的浓度相同时突跃范围的大小与弱酸的强度有关。酸 愈强则滴定突跃范围也愈大。（    ）

10、科学家预言，到 21世纪，用途仅次于铁和铝的第三大金属是铜。 （    ） 

二、单项选择题 

1、EDTA与金属离子形成配合物的鳌和比为（    ）。 

A.1：1         B.1：2          C.1：3          D.1：4 

2、在含有过量配位剂 L 的配合物 ML溶液中，C(M)=A mol/L ，加入等体积的水后，C(M)约等（    ）。 

A.a            B.a/2           C.2a            D.2/a 

3. 金属指示剂 In 在滴定的 PH条件下，本身颜色必须（    ）。 

A.无色         B.蓝色          C.深色          D.与 Min 不同 

4、二苯胺磺酸钠是滴定的常用指示剂。它是属（    ）。

A.自身指示剂   B.特殊指示剂    C.氧化还原指示剂 D.其他指示剂 

5、下列试剂哪一个不是亲电试剂？（    ） 

A.NO2+         B.Cl2           C.Fe2+          D.Fe3+ 

6、下列叙述中正确的是（    ）。 

A.化学反应动力学是研究反应的快慢和限度的          

B.反应速率常数大小即是反应速率的大小 

C.反应级数越大反应速率越大 

D.活化能的大小不一定总能表示一个反应的快慢，但可表示反应速率常数受温度变化影响的大小

7、下列因素与均相成核速率无关的是（    ）。 

A.陈放时间     B.相对过饱和度   C.物质的性质   D.溶液的浓度 

8、干燥剂干燥适用于下列（    ）的物质。 

A.受热易分解   B.挥发           C.能升华       D.三种都有

9、在萃取法操作中，要求分配比D （    ）才可取得较好的萃取效率。 

A.等于 10      B.大于 10        C.小于 10      D.大于 1 

10、下列材料，属于无机非金属材料的是（    ）。 

A.钢筋混凝土   B.塑料           C.陶瓷         D.钢铁

11、对显色反应产生影响的因素是下面哪一种（    ）。 

A.显色酸度     B.比色皿         C.测量波长     D.仪器精密度

12、在光度测定中，当显色剂有色，试液在测定条件下吸收又很小时，参比溶液应选下面哪一种（    ）。

A.蒸馏水       B.溶样用的酸     C.试剂空白     D.将显色剂注于比色皿中 

13、物质的颜色是由于选择性地吸收了白光中的某些波长的光所致，硫酸铜呈现蓝色是由于它吸收了白光中的何种光波（    ）。

A.蓝色光波     B.绿色光波       C.黄色光波      D.紫色光波

14、朗伯- 比耳定律说明，当一束单色光通过均匀的有色溶液时，有色溶液的吸光度与什么成正比 （    ）。

A.溶液的温度                          B.溶液的酸度     

C.溶液的浓度和液层厚度的乘积          D.有色络合物的稳定性

15、属于紫外可见分光光度计波长范围是（    ）Nm。

A.200～1000    B.420～700       C.360～800       D.400～800 

16、下列物质中，不属于有机合成材料的是（    ）。 

A.聚氯乙烯     B.电木塑料       C.有机玻璃       D.钢化玻璃 

17、显色反应是指（    ）。 

A.将无机物转变为有机物                B.将物色混合物转变为有色混合物 

C.在无色物质中加入有色物质            D.将待测无色化合物转变为有色化合物

18、溶液在波长为 525nm处有最大吸收峰，吸光度是 0.70。测定条件不变，入射光波长改为 550nm，则吸光度将会（    ）。 

A.增大         B.减小           C.不变           D.不能确定

19、在酒精的水溶液中，分子间的作用力有（    ）。 

A.取向力、色散力  B.诱导力、氢键    C.A.B都有       D.A.B都没有 

20、原子的种类决定于原子的（    ）。 

A.原子量大小   B.最外层电子数   C.核电荷数       D.核内质子数和中子数 
三、名词解释 

1.卤化：

磺化：

硝化：

烷基化：

5.酰化：
四、简答题
1、简述磺化反应在有机合成中应用和重要意义？

2、什么是碱性？什么是亲核性？二者之间的关系如何？

3、有机合成发展趋势如何？
4、观察目标分子对有机合成的设计有何启示？
五、计算题
1.28.1g(26mL)氯苯（分子量为112，纯度为99.5%）与113g混酸（组成为S=67%,N=30%,H=3%）反应，经分离得到二硝基氯苯（分子量为202，纯度为98%）。

2、用141kg混酸（硫酸含量为49.0%，硝酸含量为46.9%，水4.1%）对1kmo1氯苯进行硝化生产硝基氯苯，求硝化反应的相比、硝酸比、硫酸脱水值和废酸计算含量。

有机合成参考答案
一、判断题
1.× 2.✓ 3.✓ 4.× 5.✓ 6.✓ 7.✓ 8.✓  
二、单选题
1.A   2.B   3.D   4.C   5.C   6.D   7.A   8.D   9.B   10.C 
11.A  12.C  13.C  14.C  15.A  16.D  
三、名词解释
1.卤化：在有机化合物分子中引入卤原子，形成碳—卤键，得到含卤化合物的反应被称为卤化反应。根据引入卤原子的不同，卤化反应可分为氯化、溴化、碘化和氟化。
2.磺化：磺化的π值：当硫酸的浓度降至一定程度时，反应几乎停止，此时的剩余硫酸称为“废酸”，废酸浓度用含SO3的质量分数表示，称为磺化的“π值”，磺化易，π值小；磺化难.π值大。
3.硝化：在硝酸等硝化剂的作用下，有机物分子中的氢原子被硝基（—NO2）取代的反应叫硝化反应。
4.烷基化：烷基化反应指的是在有机化合物分子中的碳、硅、氮、磷、氧或硫原子上引入烃基的反应的总称。引入的烃基可以是烷基、烯基、炔基和芳基，也可以是有取代基的烃基，其中以在有机物分子中引入烷基最为重要。
5.
四、简答题
 1.简述磺化反应在有机合成中应用和重要意义？
答：（1）有机化合物分子中引入硫酸基后，可使其具有乳化、润湿、发泡等多种表面活性，所以广泛应用与表面活性剂的合成。
（2）磺化还可以赋予有机化合物水溶性和酸性，在工业上常用一改进染料、指示剂等的溶解度和提高酸性。
（3）选择性磺化常用来分离异构体。
（4）引入磺酸基可得到一系列中间产物
（5）磺化反应还应用与磷酸型离子交换树脂的制备，香料合成等多种精细化工产品的生产。
2.什么是碱性？什么是亲核性？二者之间的关系如何？
   答：（1）碱性指得质子的能力。
（2）亲核性指对碳正离子的亲和性的大小。
（3）亲核心与可极化度有关，当可极化度影响不明显，碱性起主要作用时，碱性越强，亲核性越强。
3.有机合成发展趋势如何？
   答：有机合成发展趋势可以概括为解决合成什么—合成特殊功能的分子和分子聚集体，到生命科学、材料科学中去开辟新领域；以及怎样合成—合成的选择性、有效性、绿色合成、快速合成和非共价合成。它必将继续兴旺发达，并在分子科学中继续发挥其支配性作用。
4.
五、计算题
1、28.1g(26mL)氯苯（分子量为112，纯度为99.5%）与113g混酸（组成为S=67%,N=30%,H=3%）反应，经分离得到二硝基氯苯（分子量为202，纯度为98%）
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2、用141kg混酸（硫酸含量为49.0%，硝酸含量为46.9%，水4.1%）对1kmo1氯苯进行硝化生产硝基氯苯，求硝化反应的相比、硝酸比、硫酸脱水值和废酸计算含量。
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