机床电气控制与PLC复习资料
一、简答题： 
1， PLC的输入输出继电器采用什么进制编号？其他的软元件采用什么进制？ 
答：PLC的输入继电器采用8进制编号，其余软元件采用十进制编号。
2．PLC的主要工作过程包括那几个阶段？
答：主要包括输入采样、用户程序执行、输出刷新阶段
3．（D）MOV（P）指令中，D、P的含义是什么？
答：D便是是32位数，P表示是在仅在开上升沿时作用一次。
4．K2Y0表示什么意思？
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二、将下图转化为指令格式： 
解：

0   LD    XO         6   ORB

1   OR   X1                  7   ORI   X6

2   LD   X2         8   ANB 

3   ANI   X3         9   OR    X7
4   LD   X4          10   OUT   Y2
5   AND   X5          

三、将下面的指令格式转化为梯形图： 
0   LDI    XO         10   ORB

1   AND    X1                  11   ANB

2   LD     X2         12   ANI    X10 

3   ANI    X3         13   MPS     
4   ORB                  14    AND    X11
5   AND     X4                  15     OUT    T0    K100 

6   LDI       X5                  18     MPP 

7   AND    X7                  19     AND    T0

8   LD        X6                  20     OUT    Y2

9     ANI    M3

解：

四、根据下面给定的输入时序，画出相应的梯形图。 
按下按钮X0后Y0变为ON并自保持，T0定时7秒后，用C0对X1的输入脉冲计数，计满4个脉冲后，Y0也变为OFF，同时C0和T0被复位，在PLC刚开始执行用户程序时，C0也被复位，请设计出梯形图。


解：按题意
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五、分析题： 
画出图中M0的波形图。交换上下两行电路的位置，M0的波形有什么变化？为什么？

解：变换前；

   

    X1           



    M0

    变换后；


     X1

     M0


程序变换前，M1的触点放置在线圈之前，所有M0存活一个周期；程序变换后，M1的触点f放置在线圈之后，导致M0的逻辑回路无法接通，所以M0持续为低电平。

六、改错题： 
根据给定时序图，修改梯形图中的不当之处，以满足给定时序图。

解：正确的梯形图如下：
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七、设计题： 
有三个指示灯，控制要求如下：按启动按钮后，三个指示灯依次亮1秒，并不断循环，按停止按钮后，指示灯停止工作。

试  （1）设计I/O口； （5分）

（2）画出梯形图或状态图。（10分）
解：输入：X0 ：启动     X1： 停止

输出：Y0：红灯      Y1：绿灯      Y2：黄灯

梯形图如下：
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或：
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或采用ROL指令均可
八、设计题： 
有一工业用洗衣机，其工作顺序如下：

1、 启动按钮后给水阀就开始给水；

2、 当水满到水满传感器时就停止给水；

3、波轮开始正转5S     然后反转5S     再正转5S    …一共转5分钟；

4、出水阀开始出水；

5、出水10S后停止出水，同时声光报警器报警，叫工作人员来取衣服；

6、按停止按钮声光报警器停止，并结束整个工作过程。

请： 

（1）设计I/O口；（5分）

（2）画出梯形图；（10分）
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