
《机床的微机控制技术》复习资料
填空：（每空１分，共３０分）
１、计算机基本的五个组成部分是　　　　、　　　　、　　　　、　　　　和　　　　。
２、工业控制计算机的各类有　　　　　工业控制机、　　　　工业控制机和　　　　　　　。
３、计算机内，数的表示方法有　　　　　数、　　　　数和　　　　　数三种。
４、单片机可以分为　　　　　单片机和　　　　　单片机两种机型。
５、单片机在开发系统时，可以使用　　　　　语言、　　　　　语言和　　　　　语言。
６、ＭＣＳ－５１系列单片机中共有七种寻址方式，分别是　　　　寻址、　　　寻址、　　　　寻址、　   　寻址、　　　　寻址、　  　寻址、          　　　　　　　　     （       ）寻址。
７、在汇编语言中，分支语句是通过　　　　　　　　语句来实现的。
二、选择：（每题２分，共２０分）

１、一个完整的计算机系统是由　　　　和软件两部分组成的。
　　　Ａ主机　　Ｂ硬件　　Ｃ程序　　　Ｄ外设
２、计算机内部一律采用　　　　进制数存储数据。
　　　Ａ十　　　　Ｂ八　　Ｃ二　　　　Ｄ十六
３、伪指令是程序员发给汇编程序的指令，也称　　　　命令。
　　　Ａ二进制　　Ｂ汇编　　　Ｃ高级　　　Ｄ人工命令
４、顺序控制就是　　　　依次执行、无分支、无循环和调用。
　　　Ａ从上到下　　　Ｂ从下到上　　　Ｃ从里到外　　Ｄ从外到里
５、有条件跳转语句可以分为　　　　语句和多分支语句。
　　　Ａ跳转语句　　　Ｂ单分支语句　　Ｃ顺序语句　　Ｄ转移语句
６、ＣＰＵ和外部通信有　　　　通信和串行通信。
　　　Ａ并行　　　Ｂ异步　　　Ｃ同步　　　　Ｄ位传送
７、总线按功能和规范分为　　　　总线、内总线和外总线。
　　　Ａ数据　　　Ｂ地址　　　Ｃ片　　　　　Ｄ控制
８、地址总线的宽度为　　　　　　　　位。
　　　Ａ８　　　　Ｂ４　　　　Ｃ３２　　　　Ｄ１６
名词解释：（每题４分，共２０分）
微处理器：
工业控制计算机（ＩＰＣ）：
实时；
堆栈：
简答题；（每题６分，共３０分）
什么是计算机控制系统，它的工作原理是怎样的？
微机控制系统总体方案设计包括几个内容？
ＭＣＳ－５１中断系统初始化步骤应包括哪些？
子程序的主要特点和调用时要注意哪些？
《机床的微机控制技术》复习资料：
１、运算器，控制器，存储器，输入设备和输出设备２、加固型，面板型，工业工作站３、无符号数，有符号数，负数４、通用，专用５、机器，汇编，高级６、寄存器，直接，寄存器间接，变址，立即，位，相对７、有条件跳转

Ｂ,Ｃ,Ｂ,Ａ,Ｂ,Ａ,Ｃ,Ｄ,

三、１、凡由集成电路构成的中央处理器（ＣＰＵ）就称微处理器
２、把适合于工业环境使用的微型计算机，统称为工业控制计算机（ＩＰＣ）
３、指信号的输入、输出都要在一定的时间内完成称为实时
４、是一种数据结构，只允许在其一端进行数据插入、删除操作的线性表叫堆栈

四、１、计算机控制系统就是利用计算机来实现生产过程自动控制的系统。人本质上来看，计算机控制系统的工作原理有三个步骤，即，实时数据采集，实时控制决策，实时控制输出。
２、选择控制系统的结构及控制方式；选择测量和执行设备；确定软硬件分工
３、开相应中断源的中断；设定所用中断源的中断优先级；若为外部中断，应设置是电平触发方式还是下降沿触发方式；若为定时/计数器中断，还应将定时/计数初值送入计数寄存器ＴＨxＴＬx
4、主要特点：在执行过程中需要由其他程序来调用，执行完后又需要把执行流程返回到调用该子程序中。注意：一是现场的保护和恢复，二是主程序与子程序的参数传递
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