
CAD与机械制图 复习资料
一、填空题

1、剖视图分全剖视图、          、           三大类。

2、断面图分重合断面图和         两大类。移出断面图的轮廓线宜用        绘制。

3、螺纹的五要素为牙型、直经       、        和         。

4、零件图包括的内容        、        、        和        。

5、孔Ф40±0.2的基本尺寸是      、上偏差是    、下偏差是     ；最大极限尺寸是      ,最小极限尺寸是      ，公差是     。 

6、视图分           、向视图、           和           。
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二、看懂两视图，补画第三视图

画出斜视图
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将主视图改成全剖视图（画在主视图的上方）
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五、改错题

1、 补全剖视图中缺漏的线。
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找出图中螺纹画法的错误，将正确的画在空白处。
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六、在图中标注尺寸

[image: image5.png]


1.
2.
[image: image6.png]&l




CAD与机械制图复习资料答案
一、填空题

1、剖视图分全剖视图、 半剖视图、 局部剖视图三大类。

2、断面图分重合断面图和 移出断面图 两大类。移出断面图的轮廓线宜用粗实线绘制。

3、螺纹的五要素为牙型、直经、 螺距 、 旋向 和 线数 。 

4、零件图包括的内容一组图形、一组尺寸、技术要求和标题栏。

5、孔Ф40±0.2的基本尺寸是￠ 40、上偏差是 +0.2 、下偏差是 -0.2 ；最大极限尺寸是      ,最小极限尺寸是      ，公差是       。 

6、视图分      、向视图、     和       。
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二、看懂两视图，补画第三视图
画出斜视图
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四、将主视图改成全剖视图（画在主视图的上方）
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五、改错题

1、 补全剖视图中缺漏的线。
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2、找出图中螺纹画法的错误，将正确的画在空白处。
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六、在图中标注尺寸（尺寸数值从图上1∶1量取，取整数）
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准确数值请以实际图案测量为准









