

机械制图与CAD复习资料
一、单项选择题

1、螺纹防松的基本原理是防止螺纹副的相对转动，常用的防松方法大致可分为：增大摩擦

力放松、用机械固定件防松和破毁螺纹副运动关系防松三种。下面三种防松方式属于增

大摩擦力放松过的是（ C ）

A、螺杆带孔和开口销 B 、螺纹间涂粘接剂 C 、 弹簧垫圈

2、下面几种钢材其可焊性逐渐变差的排列顺序是（ A ）

A Q235 、30Mm、45 B 30Mm 、Q235、45 C 45 Q235 、30Mm

3、最佳的喷涂距离在（ B ） cm范围内

A 10 ～15 B 15 ～20 C 25 ～30

4、同轴度属于以下（ A ）

A、定位公差 B 、定向公差 C 、跳动公差 D 、形状公差

5、形状公差有（ BCD ）

A、 同轴度 B 、平面度 C 、圆度 D 、直线度

6、轴类零件定位用的顶尖孔属于（ A ）。

A.精基准 B. 粗基准 C. 互为基准 D. 自卫基准

7、车床主要用于加工零件的各种（ A ）表面。

A.回转 B. 平面 C. 曲面 D. 成型

8、下列不属于工艺基准的是（ B ）。

A.定位基准 B. 设计基准 C. 工序基准 D. 测量基准

9、在加紧装置设计中，确定夹紧力是指（ D ）。

A.确定夹紧力的大小 B. 确定加紧力的方向

C.确定夹紧力的作用点 D. 确定加紧力的大小、方向和作用点

10、调质热处理一般应安排在（ C ）。

A.粗加工之前 B. 光整加工之前 C. 粗加工之后半精加工之前 D. 半精加工之

后

11、阶梯轴的直径相差不大时，应采用的毛坯是（ D ）。

A.铸件 B. 焊接件 C. 锻件 D. 型材

12、工件抛光的主要目的是（ C ）。

A.提高零件的位置精度 B. 提高零件的形状精度

C. 降低表面粗糙度值 D. 提高零件的形、位精度

13、普通螺纹的牙型角为（ C ）。

° ° C. 60 ° D. 90 °

14、螺纹标记“ Tr40x7-7e ”表示（ C ）。

A.普通螺纹 B. 管螺纹 C. 梯形螺纹 D. 左旋螺纹

15、传动比大而且准确的传动是（ D ）。

A.带传动 B. 齿轮传动 C. 链传动 D. 蜗杆传动

16、标准直齿圆柱齿轮的齿形角 α 等于（ A ）度。

C. 40 D. 60

17、曲柄滑块机构中，曲柄把回转运动转为滑块的 （ B ）运动。

A.回转 B. 直线 C. 圆周 D. 抛物线

18、能容易实现自锁的是 （ C ）。

A. 链传动 B. 齿轮传动 C. 蜗杆传动 D. 带传动

19、普通螺纹的公称直径是指（ A ）。

A.大径 B. 小径 C. 中径 D. 顶径

20、 在履带式液压挖掘机的底盘中，张紧弹簧所起的作用是（ C ） 。

A、张紧履带 B 、缓冲作用 C 、A和 B D 、只保持履带适当张紧度

二、填空题
1.两构件直接接触并能产生一定相对运动的联接称为运动副，按照其接触特性，

又可将它分为低副和高副。

2.两构件通过面接触组成的运动副称为低副；平面机构中又可将其分为回转副和移动副。两构件通过点或直线接触组成的运动副称为高副。

3.平面机构具有确定运动的条件是自由度等于原动件个数，且自由度>0。

4.铰链四杆机构中的固定件称为机架，与其用回转副直接相连接的构件称为连

架杆，不与固定件相连接的构件称为连杆。

5.按照连架杆是曲柄还是摇杆，可将铰链四杆机构分为三种基本型式曲柄摇杆机构、双曲柄机构和双摇杆机构。

名词解释

1. 机械：
2. 机器：

3. 机构：

4. 构件：

四、简答题

1.力学性能定义？包括那些？什么叫金属材料强度？

2.根据溶质原子在溶剂晶格中分布情况的不同，可将固溶体分哪几种？

3.工程中常用的特殊性能钢有那些？

4.加热是钢进行热处理的第一步，其目的是？

5.衡量金属材料塑性好坏的指标有那些？

五、问答题

1. 什么叫钢的热处理？过冷度？冷脆？热脆？ 

2. 表面淬火的目的是什么？常用的表面淬火方法有哪几种？ 

六、论述题
1. 铸造零件的壁厚为什么既不能太薄，也不能太厚，而应尽可能厚薄均匀？锻压加工的特点？
2. 轴类零件主要作用？根据结构形状可分为哪几种？

机械制图与CAD复习资料答案
选择题：

1．C   2.A  3.B   4.A   5.BCD    6.A  7.A  8.B   9.D  10.C    11.D  12.C   13.C   14.C   15.D   16.A  17.B   18.C  19.A  20.C  

填空题
1.两构件直接接触并能产生一定相对运动的联接称为运动副，按照其接触特性，

又可将它分为低副和高副。

2.两构件通过面接触组成的运动副称为低副；平面机构中又可将其分为回转副和移动副。两构件通过点或直线接触组成的运动副称为高副。

3.平面机构具有确定运动的条件是自由度等于原动件个数，且自由度>0。

4.铰链四杆机构中的固定件称为机架，与其用回转副直接相连接的构件称为连

架杆，不与固定件相连接的构件称为连杆。

5.按照连架杆是曲柄还是摇杆，可将铰链四杆机构分为三种基本型式曲柄摇杆机构、双曲柄机构和双摇杆机构。

名词解释：
1、机械：机器、机械设备和机械工具的统称。

2 机器：是执行机械运动，变换机械运动方式或传递能量的装置。

3、机构：由若干零件组成，可在机械中转变并传递特定的机械运动。

4、构件：由若干零件组成，能独立完成某种运动的单元

简答题：
1.力学性能定义？包括那些？什么叫金属材料强度？

答：力学性能定义 ：指材料在不同环境（温度、介质、湿度）下，承受各种外加载荷（拉伸、压缩、弯曲、扭转、冲击、交变应力等）时所表现出的力学特征。

力学性能 包括： 弹性指标、硬度指标、强度指标、塑性指标、韧性指标、疲劳性能、断裂韧度。

金属材料强度： 指金属材料在外力作用下抵抗变形和破坏的能力。 主要指标可分为抗拉 （最基本强度指标） 、抗压、抗弯、抗扭和抗剪强度。

2.根据溶质原子在溶剂晶格中分布情况的不同，可将固溶体分哪几种？

答：按溶质原子与溶剂原子的相对分布可分为： 无序固溶体和有序固溶体。

固溶体分为三种： 替代式固溶体、填隙式固溶体和缺位式固溶。

3.工程中常用的特殊性能钢有那些？

答：工程中常用的特殊性能钢有 ：不锈钢、耐热钢、耐磨钢等。

4.加热是钢进行热处理的第一步，其目的是？

答：目的是：使钢获得奥氏体组织。

5.衡量金属材料塑性好坏的指标有那些？

答：塑性指标：是 体现钢材塑造形变的数据体系指标。

常用的塑性指标有：.; 延伸率.; 断面收缩率.; 扭转数或扭转角.; 极限压缩

率，冲击韧性。

问答题：
1.什么叫钢的热处理？过冷度？冷脆？热脆？

答：钢的热处理：是指将钢在固态下加热、保温和冷却，以改变钢的组织结构，获得所需要性能的一种工艺。（热处理就是将固态金属或合金采用适当的方式进行加热、保温和冷却以获得所需组织结构的工艺。）（钢在固定下采用适当方式进行加热、保温、并以一定的冷却速度冷却到室温,改变钢的组织从而改变其性能的一种工艺方法,称为钢的热处理。）

过冷度：指在一定压力下冷凝水的温度低于相应压力下饱和温度的差值。（熔融金属平衡状态下的相变温度与实际相变温度的差值。）（纯金属的过冷度等于其熔点与实际结晶温度的差值，合金的过冷度等于其相图中液相线温度与实际结晶温度的差值。）

冷脆：材料在低温条件下的极小塑变脆断。大多发生在体心立方和密排六方晶体结构。有些金属，温度越低，变是越脆，同样一个工件不易变弯，而容易断裂，人们管这种现象叫冷脆。
“热脆：当钢在1100~1200度进行热加工时，分布于晶界的低熔点的共晶体熔化而导致开裂，这就是通常所说的S的“热脆”现象。

2.表面淬火的目的是什么？常用的表面淬火方法有哪几种？

答表面淬火的目的：使工件表层得到强化，使它具有较高的强度、硬度、耐磨性及疲劳极限，而心部为了能承受冲击载荷的作用，仍应保持足够的塑性与韧性。

常用的表面淬火方法有：

1.感应加热表面淬火

2.火焰加热表面淬火。感应加热表面淬火是把工件放入有空心铜管绕成的感应器线圈内，当线圈通入交变电流后，立即产生交变磁场在工件内形成“涡流表层迅速被加热到淬火温度时而心部仍接近室温，在立即喷水冷却后就达到表面淬火的目的。火焰加热表面淬火是以高温火焰为热源的一种表面淬火法。将工件快速加热到淬火温度，在随后喷水冷却后，获得所需的表层硬度和淬硬层硬度。

论述题
铸造零件的壁厚为什么既不能太薄，也不能太厚，而应尽可能厚薄均匀？锻压加工的特点？

答：铸件壁厚不能太薄，太薄会造成铝液填充不良，成型困难，使铝合金熔接不好，铸件表面易产生冷隔等缺陷，并给压铸工艺带来困难；压铸件随壁厚的增加，其内部气孔、缩孔等缺陷增加，故在保证铸件有足够强度和刚度的前提下，应尽量减小铸件壁厚并保持截面的厚薄均匀一致，为了避免缩松等缺陷，对铸件的厚壁处应减厚 ( 减料 ) ，增加筋；对于大面积的平板类厚壁铸件 , 设置筋以减少铸件壁厚；锻压加工的主要特点 : 

优点：

（ 1 ）能改善金属内部组织， 提高金属的力学性能。 

（ 2 ）节省金属材料。

与直接切削钢材的成形相比，还可以节省金属材料的消耗，而且也节省加工工时。 （ 3 ）生产效率较高。 如

齿轮轧制、滚轮轧制等制造方法均比机械加工的生产率高出几倍甚至几十倍以上。 缺点 : 

（ 1 ） 不能获得

形状很复杂的制件 , 其制件的尺寸精度、形状精度和表面质量还不够高 ； （ 2 ） 加工设备比较昂贵 , 制

件的成本比铸件高。

2.轴类零件主要作用？根据结构形状可分为哪几种？

答：轴类零件主要作用： 支撑传动零件；承受载荷；传递扭矩。

轴类零件主要作用： 轴类零件是机械产品中的典型零件，用来支承传动零件 ( 如齿轮、带轮、凸轮等 ) 、传递转矩、承受载荷并保证装在轴上的零件 ( 或刀具 )具有一定的回转精度。

根据结构形状可分： 根据结构形状的不同，轴类零件可分为光轴、阶梯轴、空心轴和曲轴等。

根据结构形状可分： 按其结构形状可分为光轴、阶台轴、空心轴和异形轴 ( 如曲轴、凸轮轴、偏心轴等 ) 四类。



