
机械制图及CAD参考答案
一、在平面ABC内作一条水平线，使其到H面的距离为10mm。(10分)
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二、作平面△ABC和平面△EFG的交线，并判别可见性。(10分) 
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三、根据给出的视图，补画第三视图或视图中所缺的图线。(14分，每题7分)

1、
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2、
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一、已知直线AB的两面投影。（1）完成其第三面投影；（2）设直线AB上一点C距H面25,完成点C的三面投影。（10分）
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二、作一直线MN，使MN//AB,且与直线CD、EF相交。（10分）
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三、求圆柱被截切后的W面投影。（10分）
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四、补画相贯线的V面投影。（10分）

五、根据主左视图，求作俯视图。（10分）
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六、根据主俯视图，求作左视图。（10分）

七、用平行平面将主视图改画成全剖视图。（10分）
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八、判断下列螺纹画法的正误，正确的打“√”,错误的打“×”。（8分） 
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九、读齿轮轴零件图，在指定位置补画断面图，并完成填空题。（22分）

（1）说明Ф20f7的含义：Ф20为           ，f7是               。
       (2)说明
[image: image6.wmf] 含义：符号⊥表示             ，数字0.03是             ，A 是             。

      （3）指出图中的工艺结构：它有           处倒角，其尺寸分别为                 ，有          处退刀槽，其尺寸为           。
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机械制图及CAD参考答案
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一、已知直线AB的两面投影。（1）完成其第三面投影；（2）设直线AB上一点C距H面25,完成点C的三面投影。（10分）

二、作一直线MN，使MN//AB,且与直线CD、EF相交。（10分）
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三、求圆柱被截切后的W面投影。（10分）
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四、补画相贯线的V面投影。（10分）
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五、根据主左视图，求作俯视图。（10分）
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六、根据主俯视图，求作左视图。（10分）
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七、用平行平面将主视图改画成全剖视图。（10分）
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八、判断下列螺纹画法的正误，正确的打“√”,错误的打“×”。（8分）
九、读齿轮轴零件图，在指定位置补画断面图，并完成填空题。（22分）

填空题：

（1）说明Ф20f7的含义：Ф20为  基本尺寸   ，f7是  公差带代号      。
      （2）说明
[image: image8.wmf]含义：符号⊥表示   垂直度    ，数字0.03是   公差    ，A 是  基准符号  。

      （3）指出图中的工艺结构：它有    2     处倒角，其尺寸分别为  c2和 c1.5   ，有   1       处退刀槽，其尺寸为     2×2      。
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一、

二、
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三、

1、
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2、
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四、
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五、
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六、
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八、
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