《机械制图与CAD》复习资料
一 单选题 
1. 要作50条长为50、间距为5的平行直线，可使用的最快作图命令是（　　　）。 
	A. 阵列 

	B. 偏移 

	C. 复制 

	D. 上述三个无最快的命令 
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3. 哪种坐标输入法为相对直角坐标输入法（　　　）。 
	A. @100 

	B. @100,30 

	C. 100,30 

	D. 100 


4. 在选择零件图主视图的投影方向时，通常应使主视图优先满足哪项要求?
	A. 最容易绘制 

	B. 最能反映零件的形状特征 

	C. 最容易测量 

	D. 应选加工位置且轴线横放



5. 对于一个点的水平投影和侧面投影，其相等的坐标是(       ) 
	A. X坐标 

	B. Z坐标 

	C. Y坐标 

	D. Y和Z坐标 


6. 斜视图主要用于表达机件上倾斜部分的局部形状，因此机件的其余部分不必在斜视图上画出，可用(       )断开。
	A. 中心线 

	B. 波浪线 

	C. 粗实线 


7. 下面几种叙述中，哪一种是正确的：(       ) 
	A. 所有螺纹只需标注出相应标准所规定的螺纹代号 

	B. 所有螺纹的公称直径前面必须加上“M”符号 

	C. 牙型、大径及螺距都符合标准，但极限偏差不符合标准的螺纹，除应注明代号外，还应注出极限尺寸 

	D. 只要牙型、公称直径、螺距三者都一致，一对内外螺纹就能旋合



8. 已知立体的主、俯视图，判断正确的左视图是（    ）
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 已知立体的主视图和俯视图，下面经过剖视后的左视图中正确的是（　　　）。 
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 已知立体的主、俯视图，选择正确的左视图（　　　）。 
	A. (a) 

	B. (b) 

	C. (c) 

	D. (d) 


12. 哪个功能键可以进入文本窗口（　　　）。 
	A. F1 

	B. F2 

	C. F3 

	D. F4 
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15. 零件的安放位置，对轴套、盘等回转体零件位置选择其(       ) 
	A. 形状特征 

	B. 工作位置 

	C. 加工位置 
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 已知立体的两个投影，下面哪一个侧面投影画得正确（　　　）。 
	A. (a) 

	B. (b) 

	C. (c) 

	D. (d) 


17. 将机件某一局部部分向基本投影面投射所得的视图称为(       ) 
	A. 全剖视图 

	B. 半剖视图 

	C. 局部视图 


18. 如果要使所画的直线具有一定的宽度，应使用（　　　） 
	A. LINE  

	B. PLINE  

	C. 3D POLYLINE  

	D. SPLINE 


19. 关于国家标准对剖视图的标注规定，以下哪种叙述是错误的：(       )
	A. 当剖切平面通过零件的对称平面或基本对称的平面，且剖视图按投影关系配置，中间又没有其他图形隔开时，可省略标注 

	B. 当剖视图按投影关系配置，中间又没有其他图形隔开时，可省略箭头 

	C. 在零件上作多次剖切时，每次剖切都与其他剖切面的位置和剖面状况相关 

	D. 在剖视图中，零件后的不可见轮廓线一般可以省略不画



20. 下面哪一项是我国的国家标准代号(       )
	A. ISO 

	B. GB或GB/T 

	C. JB 

	D. JIS 


二 多选题 
1. 绘制物体的视图时，可见轮廓线用（      ） 线绘制，不可见轮廓线用（        ）  线绘制，图形的对称线用 （     ）  绘制。 
	A. 点划线 

	B. 波浪线 

	C. 粗实线 

	D. 虚线 


三 判断题 
1. 对于同一个被测要素有多项形位公差要求时，可以在一个指引线上画出多个公差框格。（ ） 

2. 装配图中，两相邻零件的基本尺寸不相同时，如果间隙很小，可以画一条线。（  ）

3. 图样上标注的尺寸按机件的真实大小的尺寸标注，与绘图比例无关。 （  ）

4. 圆锥销的公称直径是指其大端直径。（  ）

5. 绘制工程图样时主要采用正投影法绘图。 （  ）

6. 机械图样中细实线的线宽是粗实线线宽的0.5倍。 （  ）

7. 重合断面图的轮廓线用粗实线绘制。（ ） 

8. 表面粗糙度Ra的数值越小，则表面越粗糙，一般使用在零件上不重要表面。（  ）

9. 国标规定，图样上汉字应写成长仿宋体。 （  ）

10. 直齿圆柱齿轮在全剖的非圆视图上，齿根圆均画成细实线。（ ） 

11. 零件图的主视图应选择稳定放置的位置。 （  ）

12. 零件图的标题栏一般位于图纸的右下角。（ ） 

13. 水平面的水平投影具有实形性。（ ） 

14. 截平面倾斜圆锥的轴线截切圆锥，产生的截交线是椭圆。 （  ）

15. 无论零件是否是具有对称平面，都可以采用半剖视图来表达。 （  ）


机械制图与CAD答案
一 单选题 1-5ACBBC  6-10BCCCD   11-15CBDAC   16-20 DCBCB  
二 多选题 
1. A,C,D   
三 判断题 
1. 对  2. 错   3. 对   4. 错   5. 对   6. 对   7. 错   8. 错   9. 对
10.   11. 错  12. 对   13. 对   14. 对   15. 错
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