
 机械制图及计算机绘图复习资料            
一、单项选择题
1.对于缩放命令，可以执行（      ）次“上一个”。

A.4                  B.6                  C.8                 D.10

2.要重复输入一个命令，可在命令行出现“命令:”提示符后，按（      ）。

A.F1键              B.空格或回车键       C.鼠标左键          D.Ctr1+F1键

3.在系统提示“指定下一点:”时，输入“@50.0,35”,输入点的坐标为（      ）。

A.绝对直角坐标       B.相对直角坐标       C.绝对极坐标        D.相对极坐标

4.在确定选择集时,要选择绘制的全部图形对象,可采用（      ）选择对象方式。

A.“ALL”方式        B.“W”方式          C.“L”方式         D.“P”方式

5.在绘图过程中，按（      ）功能键，可打开或关闭正交模式。

A.F8                 B.F3                 C.F6                D.F7

6.用夹点方式编辑图形时，不能直接完成（      ）操作。

A.镜像               B.比例缩放           C.复制              D.阵列

7.用矩形命令不能绘制（      ）图形。

A.圆角矩形                                B.直角矩形           

C. 带线宽矩形                             D.一侧圆角另一侧直角矩形

8.使用椭圆命令绘制椭圆时,以下描述不正确的是（      ）。

A.可以绘制椭圆孤                          B.可以根据长轴以及倾斜角度绘制出椭圆

C.根据圆心和长轴即可以绘制出椭圆          D.可以根据长轴和短轴绘制出椭圆，

9.在打开“图层特性管理器”对话框后，想要显示详细信息应单击按钮（      ）。

A.新建               B.当前               C.显示细节          D.恢复状态

10.当图层锁定时，下列说法不正确的是（      ）。

A.可以显示图层上的图形元素                B.可以捕捉或添加新的图形元素

C.可以修改图层上图形元素                  D.不能编辑图层上图形元素

11. 将文字对齐在第一个字符的文字单元的左上角，则应选择的文字对齐方式是（      ）。

A.右上               B.左上               C.中上              D.左中

12.设置文字的“倾斜角度”是指（      ）。

A.文字本身的倾斜角度 B.文字行的倾斜角度   C.文字反向          D.无意义

13.对图样进行尺寸标注时，下 列中不正确的做法是（      ）。

A.建立独立的标注层                        B.建立用于尺寸标注的文字类型

C.设置标注的样式                          D.不必用捕捉标注测量点进行标注

14.利用“新建标注样式”对话框，在“主单位”选项卡中设置十进制小数分隔符。下列中无效的分隔符是（      ）。

A.句点(.)            B.分号(；)           C.斜线(/)           D.逗点(，)

15.AutoCAD允许在以下哪种模式下打印图形（      ）。
A.模型空间           B.图纸空间           C.布局              D.以上都是

二、判断题
1.视图包括基本视图，局部视图、斜视图和向视图共四种。（      ）
2.视图上标有“A”字样的是向视图。（      ）
3.视图上标有“A向旋转”字样的是斜视图。（      ）
4.局部视图的断裂边界一般以波浪线表示。（      ）

5.机件向基本投影面投影所得的图形称为基本视图，共有六个基本视图。（      ）
填空题

1.如果要取消AutoCAD命令，可以按下         键。

2.重新生成屏幕图形数据的命令是            。
3.激活鸟瞰视图窗口的命令是          。
4.AutoCAD 的命令输入方式，通常有           、             和            3种。

5.在命令执行过程按Esc键，将         ，输入U命令将        ，输入REDO命令将        。
6.利用         对话框中         选项卡，可设置绘图区背景颜色。

7.在执行拉伸命令时应该使用的选择对象的方式是         。

8.在使用阵列命令时,如需使阵列后的图形向右上角排列，则行间距为        (正或负值),列间距为         (正或负值)。

9.图层的属性主要有         、           、           。

四、简答题
1.在进行图案填充时，关联图案与不关联图案的区别在哪里?

怎样删除用多边形形命令绘制的正六边形的一条边?

3.怎样得到一个偏移的实体，使之通过-一个指定的点?

4.绘图时为什么要使用图层?

五、作图题
1.己知立体的两面投影，补画第三面投影,并求表面上点的投影。
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机械制图及计算机绘图复习资料参考答案

一、单项选择题
1.D   2.B   3.B   4.A  5.A  6.D  7.D  8.C  9.C  10.C 

11.B  12.A  13.D  14.C  15.D
二、判断题
1.√ 2.√ 3.× 4.√ 5.√ 
三、填空题

ESC

Regen

3. Dsviewer。

4. 命令行窗口、下拉菜单、工具栏

5. 结束，放弃，重做

6. 选项，显示

7. 窗交

8. 正，正

9. 线型、线宽、颜色

四、简答题
1.在进行图案填充时，关联图案与不关联图案的区别在哪里?

答:关联图案的图形当图形边界变化时，填充的线条会跟随着其大小变化;不关联图案的图形当图形边界变化时，填充的线条不会跟随着其大小变化。

2.怎样删除用多边形形命令绘制的正六边形的一条边?

答:首先对该多边形进行“分解”将其分解为若干段线，然后利用“删除”命令删除其中的一条边。

3.怎样得到一个偏移的实体，使之通过-一个指定的点?

答:单击“偏移”命令，在命令行输入“T”，回车，接着偏移的对象, 再接着命令行会提示“指定通过点”，在绘图区选中要通过的点，即可。

4.绘图时为什么要使用图层?

答:因为设置图层可方便更好的组织不同的图形信息。如将工程图样中各种不同的线型设置在不同的图层中，赋予不同的颜色，以增加图形的清晰性。

五、作图题
1.答：
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