机械制造自动化技术复习资料
一、选择题
1、当执行制造过程的(     )均由机械(机器)来完成，则可以认为这个制造过程是“自动化”了。
A、基本动作   B、控制动作    C、基本动作及其控制机构的动作   D、辅助动作
2、机械制造过程中的自动化技术主要有(     )自动化技术等。
A、机械加工与物料储运过程    B、机械加工、装配、质量控制和物料储运过程
C、机械加工与装配            D、机械加工与质量控制
3、用自动化技术的主要效益在于可以有效缩短零件(     )的无效时间，从而有效缩短生产周期。
A、98.5%        B、50%         C、15%             D、1.5%
4、从系统的观点来看，一般地机械制造自动化系统主要有(     )等部分所构成。
A、加工系统和工件支撑系统
B、加工系统、刀具支撑系统和工件支撑系统
C、加工系统和刀具支撑系统
D、加工系统、工件支撑系统、刀具支撑系统和控制与管理系统
5、刚性自动化生产线是用工件输送系统将各种自动化加工设备和辅助设备按一
定的顺序连接起来，在控制系统的作用下完成，(     )零件加工的复杂大系统。
A、单个            B、多个          C、组合           D、二个
二、名词解释
1、机械化:
2、PLC:
3、自动化:
4、开环控制:
5、物流:
三、简答题
1、什么是车削中心的C轴功能?
2、什么叫工序自动化?
3、 为什么说加工设备的自动化是实现零件加工自动化的基础?
4、一般地柔性自动线由哪三个部分构成?
四、分析题
1、试分析机械制造过程中的机械化与自动化的区别。
2、试分析一下加工中心与一般数控机床的主要区别。
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二、名词解释1、机械化:执行制造过程的基本动作是由机器(机械)代替人力劳动来完成。
2、PLC:可编程序控制器。
3、自动化:操纵机器(机械)的动作也是由机器来完成的过程。
4、开环控制:系统的输出量对系统的控制作用没有影响的控制方式
5、物流:物料的流动过程。

三、简答题
1、什么是车削中心的C轴功能?
C轴功能即通过位臵控制使主轴在不同角度上定位。c轴分度定位后还要有夹
紧机构以防止主轴转位。c轴能控制主轴连续分度同时与刀架的X或Z轴
联动来铣削各种曲线槽、车螺纹等，也可以定向停车。
2、什么叫工序自动化?
在一个工序中，如果所有的基本动作都机械化了，并且使若干辅助动作也自
动化了，而工人所做的工作只是对这一工序作总的操作和监督。
3、为什么说加工设备的自动化是实现零件加工自动化的基础?
①加工设备是机械制造的基本生产手段和主要组成单元。
2单台机床或加工设备的自动化，能满足零件加工过程中某个或几个工序的
加工半自动化和自动化的需要，为多机床管理创造了条件，是建立自动生
产线和过渡到全盘自动化的必要前提。
4、一般地柔性自动线由哪三个部分构成?
①数控机床、专用机床和组合机床;②托板(工件)输送系统;③控制系统。

四、分析题
1、试分析机械制造过程中的机械化与自动化的区别.
①自动化不仅使制造过程的基本动作由机器(机械)代替人力劳动来完成目
操作和管理这些基本动作的操纵动作也是有机器(机械)来完成。
②自动化可以有效改善劳动条件，显著提高劳动生产率，大幅度提高产品质
量，有效缩短生产周期，并能显著降低制造成本。
2、试分析一下加工中心与一般数控机床的主要区别
①加工中心是备有刀库并能自动更换刀具，而数控机床没有;
②能对工件进行多工序集中加工，而数控机床用来完成零件一个工序的自动
化循环加工。
3加工中心适用范围广，加工精度高，生产率高。而 NC常用在零件复杂程
度不高、精度较高，品种多变的生产场合。


