
机械工程制图复习资料            
一、单项选择题
1. 在国家标准规定的规程图样表示方法中，右视图在主视图的（       ）。

A.上方            B.下方             C.左侧               D.右侧

2. 在工程图样上，齿轮齿根圆的线型为（       ）。

A.细实线          B.粗实线           C.细点划线           D.细虚线

3. 在装配图中，当剖切面通过螺纹紧固件的螺杆轴线时，螺母按（       ）。

A.全剖绘制        B.半剖绘制         C.阶梯剖绘制         D.未剖切绘制

4. 工程图样的绘图比例从1:1变为1:2时，图样上的形位公差基准符号大小应（       ）。
A.放大2倍        B.缩小2倍         C.放大0.5倍         D.不改变

5. 图样上标注的尺寸代号为 ?50H8 代表（       ）。

A.孔的最大极限尺寸为 ?50             B.轴的最大极限尺寸为 ?50

C.孔的最小极限尺寸为 ?50             D.轴的最小极限尺寸为 ?50

6. 表面粗糙度 Rz的数值是（       ）。

A.以 mm 为单位    B.以μ m 为单位    C.以 nm 为单位       D.百分比数值

7. 检测轴类零件几何形状的误差项是（       ）。

A.倾斜度          B.圆柱度           C.平行度             D.同轴度

8. 某箱体（长度方向外形尺寸为 850mm）加工后要检测其外形尺寸（公差），应采用（       ）。

A.百分表          B.千分表           C.游标卡尺           D.卷尺

9. 材料在无数次重复交变应力作用下而不致引起断裂的最大应力成为（       ）。

A.断裂强度        B.抗拉强度         C.疲劳强度           D.屈服强度

10. 测定灰铸铁. 轴承合金等具有粗大晶粒或组成相的金属材料的硬度及钢件退火.正火及调质后的硬度常采用（       ）。

A.洛氏硬度试验    B.布氏硬度试验     C.维氏硬度试验       D.努氏硬度试验

11. 共晶生铁的常温金相组织为（       ）。

A.珠光体          B.渗碳体           C.铁素体             D.莱氏体

12. 承受重载的机架在满足外形尺寸的条件下，其设计的第一要素应是（       ）。

A.强度            B.刚度             C.工艺性             D.耐磨性

13. 传动件可沿轴向移动的联接方式为（       ）。

A.切向键          B.楔键             C.半圆键             D.花键

14. 实现空间任意角度交错轴运动的传动为（       ）。

A.蜗轮蜗杆传动    B.直齿圆柱齿轮传动C.直齿锥齿轮传动     D.螺旋齿轮传动

15. 在液压系统中，两位四通电磁阀一般用于控制油缸的（       ）。

A.压力            B.速度             C.换向               D.平衡

16. 下述加工方法中，一般不能提高加工面位置精度的是（       ）。

A.车削            B.无心磨削         C.铣削               D.钻削

17. 加工 1Cr18Ni9Ti 不锈钢，应选用的刀具材料是（       ）。

A.YG8             B.YT15             C.金刚石             D.碳素工具钢

18. 为提高金属零件表面耐磨性，应采用的表面处理是（       ）。

A.发蓝            B.涂漆             C.镀铬               D.镀锌

19. 按照国际惯例根据财产构成的不同，企业组织形式主要有（       ）。

A.独资企业、合伙制企业和公司制企业  B.有限责任公司和股份有限责任公司

C.独资企业、无限责任公司            D.有限责任公司、股份有限责任公司和无限责任公司

20. 在经营领域里最重要的知识产权是（       ）。

A.商标权          B.专利权           C.著作权              D.版权

二、填空题
1.两构件直接接触并能产生一定相对运动的联接称为         ，按照其接触特性，又可将它分为         和高副。

2.两构件通过面接触组成的运动副称为低副；平面机构中又可将其分为        和移动副。两构件通过点或直线接触组成的运动副称为        。

3.平面机构具有确定运动的条件是自由度       原动件个数，且自由度     0。

4.铰链四杆机构中的固定件称为机架，与其用回转副直接相连接的构件称为        ，不与固定件相连接的构件称为         。

5.按照连架杆是曲柄还是摇杆，可将铰链四杆机构分为三种基本型式：          、双曲柄机和              。

6.平面机构中，压力角越小，则传动角        ，机构的传动性能越好。导杆机构的传动角是900，压力角是00，其传力性能很好。曲柄摇杆机构中，当摇杆为主动件时，在曲柄和连杆共线时，会出现        现象。

7.在平面四杆机构中，极位夹角越大，则行程速比系数就       ，急回性能也越明显；若极位夹角为零，则其行程速比系数等于        ，就意味着该机构的急回性能        。

8.在连杆机构设计中，习惯上用传动角来判断传力性能。在出现死点时，传动角等于00，压力角等于       。在机构设计中，若要提高传动效率，须      传动角。

9.凸轮机构按凸轮形状可分为            、            和              。
三、名词解释

1. 机械：
2. 机器：
3. 机构：
4. 构件：
5. 零件：
四、简答题

1.力学性能定义？包括那些？什么叫金属材料强度？

2.根据溶质原子在溶剂晶格中分布情况的不同，可将固溶体分哪几种？

3.工程中常用的特殊性能钢有那些？

4.加热是钢进行热处理的第一步，其目的是？

5.衡量金属材料塑性好坏的指标有那些？

五、论述题
1. 铸造零件的壁厚为什么既不能太薄，也不能太厚，而应尽可能厚薄均匀？锻压加工的特点？
2. 轴类零件主要作用？根据结构形状可分为哪几种？

机械工程制图复习资料参考答案
一、单项选择题
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二、填空题

1.运动副，低副

2.回转副，高副

3.等于，>

4.连架杆，连杆

5.曲柄摇杆机构，双摇杆机构

6.越大，死点

7.越大，1，没有

8.900，增大

9.
三、名词解释
1、机械：机器、机械设备和机械工具的统称。

2 机器：是执行机械运动，变换机械运动方式或传递能量的装置。

3、机构：由若干零件组成，可在机械中转变并传递特定的机械运动。

4、构件：由若干零件组成，能独立完成某种运动的单元

5、零件：

四、简答题
1.力学性能定义？包括那些？什么叫金属材料强度？

力学性能定义 ：指材料在不同环境（温度、介质、湿度）下，承受各种外加载荷（拉伸、压缩、弯曲、扭转、冲击、交变应力等）时所表现出的力学特征。

力学性能 包括： 弹性指标、硬度指标、强度指标、塑性指标、韧性指标、疲劳性能、断裂韧度。

金属材料强度： 指金属材料在外力作用下抵抗变形和破坏的能力。 主要指标可分为抗拉 （最基本强度指标） 、抗压、抗弯、抗扭和抗剪强度。

2.根据溶质原子在溶剂晶格中分布情况的不同，可将固溶体分哪几种？

按溶质原子与溶剂原子的相对分布可分为： 无序固溶体和有序固溶体。固溶体分为三种： 替代式固溶体、填隙式固溶体和缺位式固溶。

3.工程中常用的特殊性能钢有那些？

工程中常用的特殊性能钢有 ：不锈钢、耐热钢、耐磨钢等。

4.加热是钢进行热处理的第一步，其目的是？

目的是：使钢获得奥氏体组织。

5.衡量金属材料塑性好坏的指标有那些？

五、论述题
1.铸造零件的壁厚为什么既不能太薄，也不能太厚，而应尽可能厚薄均匀？锻压加工的特点？

答：铸件壁厚不能太薄，太薄会造成铝液填充不良，成型困难，使铝合金熔接不好，铸件表面易产生冷隔等缺陷，并给压铸工艺带来困难；压铸件随壁厚的增加，其内部气孔、缩孔等缺陷增加，故在保证铸件有足够强度和刚度的前提下，应尽量减小铸件壁厚并保持截面的厚薄均匀一致，为了避免缩松等缺陷，对铸件的厚壁处应减厚 ( 减料 ) ，增加筋；对于大面积的平板类厚壁铸件 , 设置筋以减少铸件壁厚；锻压加工的主要特点 : 

优点：

（ 1 ）能改善金属内部组织， 提高金属的力学性能。 

（ 2 ）节省金属材料。

与直接切削钢材的成形相比，还可以节省金属材料的消耗，而且也节省加工工时。 

（ 3 ）生产效率较高。如齿轮轧制、滚轮轧制等制造方法均比机械加工的生产率高出几倍甚至几十倍以上。

 缺点 : 

（ 1 ） 不能获得形状很复杂的制件 , 其制件的尺寸精度、形状精度和表面质量还不够高； （ 2 ）加工设备比较昂贵, 制件的成本比铸件高。

2..轴类零件主要作用？根据结构形状可分为哪几种？
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