
《机械精度设计》复习资料
判断题

1.如果零部件装配或更换时不需要挑选或修配，则该批零部件满足完全互换性。（      ）
2.在任意方向上的直线度，其公差带形状为两条平行直线。（      ）
3.角度量值因为能通过等分圆周来获得任意大小的角度，因此无需再建立角度量值基准。（      ）
4.若某轴的轴线直线度误差未超过直线度公差，则此轴的同轴度误差亦合格。（     ）
5.计量器具的误差总和反映在示值误差和测量的重复性上。（     ）
二、填空题

1.齿轮的基节偏差主要是由(            )和(            )引起的。

2.已知封闭环的极限尺寸和各组成环的基本尺寸，求各组成环的极限偏差的计算称之为(           )。

3.滚动轴承内圈内径的公差为10
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，与之相配合的轴颈的直径公差为13
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，若要求的最大过盈
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为-25
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，则轴颈直径的下偏差为(          ) 
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4.量块组合使用时，为减少量块组合的积累误差，应力求使用最少的块数，一般不超过（           ） 块。

5.配合代号为φ50H10／js10的孔轴，已知IT10=0.100mm，其配合的极限间隙（或过盈）分别为(         )mm、(         )mm。
6.配合是指(         )相同的相互结合的孔和轴(         )之间的关系。

7.机床工作台的分度蜗轮与工作台主轴存在偏心。则会对传动的(         )产生影响。

三、单项选择题

1、螺纹的牙型半角是（      ）。

A、相邻两牙侧间的夹角        B、牙侧与螺纹轴线的垂线之间的夹角

C、牙侧与螺纹轴线之间的夹角  D、任意两牙侧之间夹角的一半

2、基本偏差代号为d,e,f的轴与基本偏差代号为H的基准孔形成（      ）。

A、过渡配合　　　　B、过盈配合　　　C、间隙配合　　　D、间隙或过盈配合　

3、6208向心轴承内圈与
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轴颈配合，形成（      ）。

A、过渡配合        B、过盈配合      C、间隙配合      D、过渡或过盈配合

4、若某轴一横截面实际轮廓由直径分别为
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的两同心圆包容而形成最小包容区域，则该轮廓的圆度误差值为（      ）。

A、0.06mm      B、0.015mm      C、0.03mm      D、0.045mm 

5、直线度公差适用于（      ）。

A、轮廓要素     B、中心要素     C、中心要素或轮廓要素    D、其它要素

四、多项选择题
1、选择表面粗糙度评定参数值时，下列论述正确的有。（      ）

A、同一零件上工作表面应比非工作表面参数值大。

B、摩擦表面应比非摩擦表面的参数值大。

C、配合质量要求高，参数值应小。

D、尺寸精度要求高，参数值应小。

2、平键联接中，键宽与轴（轮毅）槽宽的配合是（      ），矩形花键的小径、大径和键宽的配合是（     ），普通螺纹配合都是（     ）。

A、过渡配合                       B、间隙配合

C、过盈配合                       D、间隙配合和过渡配合都有

3、被测要素采用最大实体要求的零形位公差时（      ）。

A、位置公差值的框格内标注符号E  

B、位置公差值的框格内标注符号Φ0 eq \o\ac(○,M)
C、实际被测要素处于最大实体尺寸时，允许的形位误差为零。

D、被测要素遵守的最大实体实效边界等于最大实体边界。

E、被测要素遵守的是最小实体实效边界。

4、下列各齿轮的标注中，单个齿距偏差等级为6级的有（      ）。

A、655GM GB10095-88；               B、765GH GB10095-88；

C、876（-0.330 -0.496）GB10095-88； D、6FL GB10095-88。

5、如图所示尺寸链，A0为封闭环，其中属于增环的有（      ）。

A、A1        B、A2       C、A3   D、A4     E、A5
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简答题

1、什么是宏观结构误差？

2、尺寸链的计算分哪几种类型？它们的目的分别是什么？
3、指出图中形位公差标注的错误，并加以改正（不改变形位公差特征符号）。
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六、计算题

1、如图所示零件，按图样注出的尺寸A1和A3加工时不易测量，现改为按尺寸A1和A2加工，为了保证原设计要求，试计算A2的基本尺寸和偏差。
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机械精度设计复习资料答案

一、判断题

 [1]对 [2]错 [3]错 [4]错 [5]对 [6]    [7]错 [8]对  [9]错   [10]
二、填空题

 [1]刀具的基节偏差；齿形角误差   [2]设计计算（反计算）  

[3] +2    [4] 4  

三、单项选择题

 [1]B   [2]C   [3]B   [4]B   [5]C 
四、多项选择题

[1]CD    [2]DBB    [3]    [4]AD   [5]ABD

五、简答题

[1]宏观结构误差是指由于加工机床和工、夹具本身的形状和位置误差在加工过程中产生力变形、热变形和振动所造成的误差。

[2]完全互换法（极值法）和大数互换法（概率统计法）。

完全互换法可使全部产品在装配时各组成环不需挑选或改变其大小、位置，装入后即能达到封闭环的要求。

采用大数互换法，不是在全部产品中，而是在绝大多数产品中，装配时不需要挑选或修配，就能满足封闭环的公差要求。
[3]
六、计算题

[1]按尺寸A1和A2加工时，最后得到的尺寸为A3，故A3为封闭环。

建立尺寸链，如下图所示：
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A1为增环，A2为减环。

A2的基本尺寸为50-10＝40mm

因为
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＝（－0.06）－（－0.36）＝+0.30mm

因此A2的基本尺寸为40mm，上偏差为+0.30，下偏差为0，就能保证原来的设计。
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