《机械设计基础》复习资料
一 单选题 
1. 一批在同样载荷和同样工作条件下运转的型号相同的滚动轴承,（ ）. 
	A. 它们的寿命应该相同 

	B. 它们的寿命不相同 

	C. 90%轴承的寿命应该相同 

	D. 它们的最低寿命应该相同 


2. V带传动设计中，限制小带轮的最小直径是为了（ ）。
	A. 使结构紧凑 

	B. 限制弯曲应力 

	C. 保证带和带轮接触面间有足够摩擦力 

	D. 限制小带轮上的包角 


3. 与滑动轴承相比,滚动轴承的优点是: 1)内部间隙小,旋转精度高; 2)在轴颈尺寸相同时,滚动轴承宽度比滑动轴承小,可减小机器的轴向尺寸; 3)滚动摩擦远小于滑动摩擦,因此摩擦功率损失小,发热量少,特别适合在高速情况下使用; 4)由于摩擦功率损失小,则滚动轴承的润滑油耗量少,维护简单,与滑动轴承相比,维护费可节约30%.其中（ ）的观点有错误. 
	A. 1) 

	B. 2) 

	C. 3) 

	D. 4) 


4. 转轴上载荷和支点位置都已经确定后，轴的直径可以根据（ ）来进行计算或校核. 
	A. 抗弯强度 

	B. 扭转强度 

	C. 扭转刚度 

	D. 复合强度 


5. 斜齿轮和锥齿轮强度计算中的齿形系数YFa和应力修正系数Ysa应按（ ）查图表。 
	A. 实际齿数 

	B. 当量齿数 

	C. 不发生根切的最小齿数 


6. 如图所示,齿轮轴由两个角接触球轴承支承,轴承承受径向载荷:FrⅠ=1000N,FrⅡ=2000N.轴向载荷FA=900N,方向向右.接触角α=25°,内部轴向力Fs=0.63Fr.根据计算,两轴承上的轴向负荷分别为（　　　）。
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	A. FaⅠ=1400N, FaⅡ=700N 

	B. FaⅠ=1400N, FaⅡ=200N 

	C. FaⅠ=2300N, FaⅡ=700N 

	D. FaⅠ=2300N, FaⅡ=1400N 


7. 普通平键联接的主要用途是使轴与轮毂之间（ ）。 
	A. 沿轴向固定并传递轴向力 

	B. 沿轴向可作相对滑动并具有导向作用 

	C. 沿周向固定并传递力矩 

	D. 安装与拆卸方便 


8. 两摩擦表面被一层液体隔开，摩擦性质取决于液体内部分子间粘性阻力的摩擦状态称为（ ）。 
	A. 液体摩擦 

	B. 干摩擦 

	C. 混合摩擦 

	D. 边界摩擦 


9. 计算蜗杆传动的传动比时,公式（ ）是错误的. 
	A. i=ω1/ω2 

	B. i=n1/n2 

	C. i=d2/d1 

	D. i=z2/z1 


10. 下列V带传动中，图（　　　）的回转方向是合理的。 
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11. 发生全齿折断而失效的齿轮，一般是（ ）。 
	A. 齿宽较小的直齿圆柱齿轮 

	B. 齿宽较大、齿向受载不均的直齿圆柱齿轮 

	C. 斜齿圆柱齿轮 

	D. 人字齿轮 


12. 切向键联接的斜度是做在（ ）。
	A. 轮毂键槽的底面 

	B. 轴的键槽底面 

	C. 一对键的接触面 

	D. 键的侧面 


13. 下列具有中间挠性件的传动中,（ ） 的作用在轴上的载荷最小.
	A. 普通V带传动 

	B. 平带传动 

	C. 链传动 


14. 直齿锥齿轮的标准模数是（ ）. 
	A. 小端模数 

	B. 大端端面模数 

	C. 齿宽中点法向模数 

	D. 齿宽中点的平均模数 


15. 在蜗杆传动中,通常（ ）为主动件.
	A. 蜗杆 

	B. 蜗轮 

	C. 蜗杆或蜗轮都可以 


16. 45钢的疲劳极限σ-1＝270MPa,，设疲劳曲线方程的幂指数m=9，应力循环基数N0=5×106次，当实际应力循环次数N=104次时，有限寿命疲劳极限为（ ）MPa。
	A. 539 

	B. 135 

	C. 175 

	D. 417 


17. 零件的形状、尺寸、结果相同时，磨削加工的零件与精车加工相比，其疲劳强度（ ）。 
	A. 较高 

	B. 较低 

	C. 相同 


18. 两摩擦表面间的膜厚比λ＝0.4～3时，其摩擦状态为（ ）。 
	A. 液体摩擦 

	B. 干摩擦 

	C. 混合摩擦 

	D. 边界摩擦 


19. 平带、V带传动主要依靠（ ）传递运动和动力。 
	A. 带的紧边拉力 

	B. 带和带轮接触面间的摩擦力 

	C. 带的预紧力 


20. 相比而言,（ ）传动时具有工作平稳、噪声小、允许链速较高、承受冲击载荷能力较好和轮齿受力较均匀的优点. 
	A. 套筒链 

	B. 齿形链 

	C. 套筒滚子链 


21. 影响零件疲劳强度的综合影响系数(Kσ)D或(Kτ)D与（ ）等因素有关。 
	A. 零件的应力集中、加工方法、过载 

	B. 零件的应力循环特性、应力集中、加载状态 

	C. 零件的表面状态、绝对尺寸、应力集中 

	D. 零件的材料、热处理方法、绝对尺寸。 


22. 以下各种机械设备中,（ ）只采用滑动轴承. 
	A. 蒸汽机车车轮支承 

	B. 内燃机车车轮支承 

	C. 电力机车车轮支承 

	D. 汽车车轮支承 


23. 同一V带和传动，若主动轮转速不变，用于减速（小带轮主动）比用于增速（大带轮主动）所能传递的功率（ ）。 
	A. 大 

	B. 相等 

	C. 小 


二 多选题 
24. 实现轴上零件的周向固定方式有（ ）。 
	A. 键连接 

	B. 销连接 

	C. 过盈配合连接 

	D. 螺纹连接 


25. 组成普通V带的标记是（ ）。 
	A. 型号 

	B. 基准长度 

	C. 标准编号 

	D. 品牌 


26. 以下属于机构的是（ ）。 
	A. 车床 

	B. 千斤顶 

	C. 齿轮变速器 

	D. 离合器 


27. 下列属于高副的是（ ）。 
	A. 转动副 

	B. 齿轮副 

	C. 螺旋副 

	D. 凸轮副 


28. 选择滚动轴承类型时，应主要考虑轴承的（ ）。 
	A. 美观度 

	B. 转速及回转精度 

	C. 经济性 

	D. 工作载荷的大小、方向和性质 


29. 普通V带轮的结构型式根据轮辐结构的不同，主要有（ ）。
	A. 实心式 

	B. 腹板式 

	C. 孔板式 

	D. 轮辐式 


30. 轴承代号的组成部分有（ ）。 
	A. 前置代号 

	B. 基本代号 

	C. 后置代号 

	D. 材料代号 


三 判断题
31. 传动的包角应大于100°。 （  ）

32. 渐开线上各点的压力角相等 。 （  ）

33. 行程速比系数K≠1时，表示该机构具有急回运动特性。（  ）

34. 平面连杆机构是平面低副机构。 （  ）

35. V带传动装置工作一段时间后必须进行张紧。（  ）
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