机械设计基础复习资料
一 单选题 
1. 当一个承受变载荷的螺栓联接，其螺栓的静强度足够而疲劳强度不足时，应首先考虑采用（ ）来提高其疲劳强度。 
	A. 增加螺栓直径 

	B. 提高螺栓材料的屈服极限 

	C. 改用双螺 

	D. 柔性螺母 


2. 影响零件疲劳强度的综合影响系数(Kσ)D或(Kτ)D与（ ）等因素有关。 
	A. 零件的应力集中、加工方法、过载 

	B. 零件的应力循环特性、应力集中、加载状态 

	C. 零件的表面状态、绝对尺寸、应力集中 

	D. 零件的材料、热处理方法、绝对尺寸。 


3. 在正常工作条件下,滚动轴承的主要失效形式是（ ） 
	A. 滚动体破裂 

	B. 滚道磨损 

	C. 滚动体与滚道工作表面上产生疲劳点蚀 

	D. 滚动体与外圈间产生胶合 


4. 高速重载且散热条件不良的闭式齿轮传动，其最可能出现的失效形式是（ ）. 
	A. 轮齿折断 

	B. 齿面磨粒磨损 

	C. 齿面塑性变形 

	D. 齿面胶合 


5. 当温度升高时，润滑油的粘度（ ）。 
	A. 随之升高 

	B. 随之降低 

	C. 保持不变 

	D. 升高或降低视润滑油性质而定 


6. 现有一单个螺栓联接，要求被联接件的结合面不分离，假定螺栓的刚度C1与被联接的刚度C2相等，联接的预紧力为F′，现开始对联接施加轴向载荷，当外载荷达到与预紧力F′的大小相等时，则（ ）。 
	A. 被联接发生分离，联接失败 

	B. 被联接件即将发生分离，联接不可靠 

	C. 联接可靠，但不能再继续加载 

	D. 联接可靠，只要螺栓强度足够，外载荷F还可继续增加到接近预紧力的两倍 


7. 零件的形状、尺寸、结果相同时，磨削加工的零件与精车加工相比，其疲劳强度（ ）。 
	A. 较高 

	B. 较低 

	C. 相同 


8. 滚动轴承静止套圈的配合(一般为外圈与轴承座孔之间的配合)应采用（ ）. 
	A. 较紧配合,以保证套圈与座孔牢固的结合 

	B. 具有一定紧度的配合,以防止轴承工作时套圈跟随转动 

	C. 具有较小过盈量或较小间隙的过渡配合,使套圈具有沿轴向及周向游动能力,但不影响支承精度与刚度 

	D. 具有一定间隙的配合以便于装拆,但间隙不能过大,以免破坏支承的精度 


9. 变位蜗杆传动中,蜗轮分度圆与节圆（ ） 
	A. 分离 

	B. 重合 

	C. 可能分离,也可能重合 


10. 下列各种机械设备中,（ ）只采用滑动轴承. 
	A. 大型蒸汽蜗轮发电机主轴 

	B. 轧钢机轧辊支承 

	C. 精密车床主轴 

	D. 汽车车轮支承 


11. 在载荷性质相同时，导向平键的挤压应力应取得比普通平键小，这是为了（ ）。 
	A. 减轻磨损 

	B. 减轻轮毂滑移时的阻力 

	C. 补偿键磨损后工作表面的减小 

	D. 增加导向的精确度 


12. 滚动轴承额定寿命与额定动负荷之间的关系为,其中P为轴承的（　　　）。 
	A. 当量动负荷 

	B. 外负荷 

	C. 径向负荷 

	D. 当量负荷 


13. 滑动螺旋传动，其失效形式多为（ ）。 
	A. 螺纹牙弯断 

	B. 螺纹磨损 

	C. 螺纹牙剪切 

	D. 螺纹副咬死 


14. 带传动中，在预紧力相同的条件下，V带比平带能传递较大的功率，是因为V带（ ）。 
	A. 强度高 

	B. 尺寸小 

	C. 有楔形增压作用 

	D. 没有接头 


15. 以下各种机械设备中,（ ）只采用滑动轴承. 
	A. 蒸汽机车车轮支承 

	B. 内燃机车车轮支承 

	C. 电力机车车轮支承 

	D. 汽车车轮支承 


16. 一零件由20Cr制成，已知σ-1=350MPa，σs=540MPa，ψσ=0.3，零件的最大工作应力σmax=185MPa，最小工作应力σmin=－85MPa，疲劳强度综合影响系数(Kσ)D=1.41。则当平均应力常数时该零件按应力幅计算的工作安全系数为（ ）。 
	A. 4.07 

	B. 2.89 

	C. 2.59 

	D. 1.76 
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18. 根据蜗杆螺旋面的形成原理和加工方法,（ ）磨削困难,精度较低. 
	A. 阿基米德蜗杆 

	B. 渐开线蜗杆 

	C. 法向直廓蜗杆 


19. 在常用的螺纹联接中，自锁性能最好的螺纹是（ ）。 
	A. 三角形螺纹 

	B. 梯形螺纹 

	C. 锯齿形螺纹 

	D. 矩形螺纹 


20. 防止或减轻齿面塑性变形的有效措施是（ ）。 
	A. 提高齿面硬度 

	B. 选用粘度较高的润滑油 

	C. 提高加工精度等级 

	D. 采用变位齿轮 
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22. 下列8种机械零件：螺旋千斤顶中的螺杆，机床的地脚螺栓，车床的顶尖，减速器中的齿轮，拖拉机发动机的气缸盖螺栓，船舶推进器上的多环推力轴承，颚式破碎机上的V带轮，多气缸内燃机曲柄轴上的盘形飞轮。其中有（ ）是通用零件。 
	A. 3种 

	B. 4种 

	C. 5种 

	D. 6种 


23. 在设计圆柱齿轮传动时，通常使小齿轮的宽度比大齿轮宽一些，其目的是（ ）。 
	A. 使小齿轮和大齿轮的强度接近相等 

	B. 为了使传动更平稳 

	C. 为了补偿可能的安装误差以保证接触线长度 


24. 已知设计零件的疲劳缺口系数Kσ=1.3、尺寸系数εσ＝0.9、表面状态系数βσ＝0.8。则疲劳强度综合影响系数(Kσ)D为（ ）。 
	A. 0.87 

	B. 0.68 

	C. 1.16 

	D. 1.8 


25. 螺纹联接预紧的目的之一是（ ）。 
	A. 增强联接的可靠性和紧密性 

	B. 增加被联接件的刚性 

	C. 减小螺栓的刚性 


26. 切向键联接的斜度是做在（ ）。 
	A. 轮毂键槽的底面 

	B. 轴的键槽底面 

	C. 一对键的接触面 

	D. 键的侧面 


27. 在机械传动中，传动效率高、结构紧凑、功率和速度适用范围最广的是（ ）. 
	A. 带传动 

	B. 摩擦轮传动 

	C. 链传动 

	D. 齿轮传动 


28. 在蜗杆传动中,当需要自锁时,应使蜗杆导程角（ ）当量摩擦角. 
	A. 小于 

	B. 大于 

	C. 等于 


29. 斜齿轮和锥齿轮强度计算中的齿形系数YFa和应力修正系数Ysa应按（ ）查图表。 
	A. 实际齿数 

	B. 当量齿数 

	C. 不发生根切的最小齿数 


30. 在曲柄滑块机构中，当取滑块为原动件时，（ ）死点位置。 
	A. 有一个 

	B. 没有 

	C. 有两个 

	D. 有三个 


31. 确定紧联接螺栓中拉伸和扭转复合载荷作用下的当量应力时，通常是按（ ）来进行计算的。 
	A. 第一强度理论 

	B. 第二强度理论 

	C. 第三强度理论 

	D. 第四强度理论 


32. 平带传动中，为防止带从带轮上滑落，下列几种小带轮轮缘形状，图（　　　）的表面形状最合理。 
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33. 起吊重物用的手动蜗杆传动装置,应采用（ ）蜗杆. 
	A. 单头,小导程角 

	B. 单头,大导程角 

	C. 多头,小导程角 

	D. 多头,大导程角 


34. 转轴上载荷和支店位置都已经确定后，轴的直径可以根据（　　　）来进行计算或校核。 
	A. 抗弯强度 

	B. 扭转强度 

	C. 扭转刚度 

	D. 复合刚度 


35. 零件的截面形状一定，如绝对尺寸（横截面尺寸）增大，疲劳强度将随之（ ）。 
	A. 增高 

	B. 不变 

	C. 降低 


二 多选题 
36. 选择滚动轴承类型时，应主要考虑轴承的（ ）。 
	A. 美观度 

	B. 转速及回转精度 

	C. 经济性 

	D. 工作载荷的大小、方向和性质 


37. 实现轴上零件的周向固定方式有（ ）。 
	A. 键连接 

	B. 销连接 

	C. 过盈配合连接 

	D. 螺纹连接 


38. 轴的主要功能有（ ）。 
	A. 导向作用 

	B. 传递运动 

	C. 传递转矩 

	D. 支撑回转零件 


39. 下列键连接能构成紧键连接的是（ ）。 
	A. 楔键 

	B. 平键 

	C. 切向键 

	D. 半圆键 


40. 下列属于高副的是（ ）。 
	A. 转动副 

	B. 齿轮副 

	C. 螺旋副 

	D. 凸轮副 


41. 轴的常用材料有（ ）。 
	A. 碳钢 

	B. 合金钢 

	C. 工程塑料 

	D. 球墨铸铁 


42. 齿轮传动的优点包括（ ）。 
	A. 传动效率高 

	B. 传动比大 

	C. 传动扭矩大 

	D. 寿命长 


43. 组成普通V带的标记是（ ）。 
	A. 型号 

	B. 基准长度 

	C. 标准编号 

	D. 品牌 


44. 普通V带轮的结构型式根据轮辐结构的不同，主要有（ ）。 
	A. 实心式 

	B. 腹板式 

	C. 孔板式 

	D. 轮辐式 


45. 凸轮机构由（ ）组成。 
	A. 凸轮 

	B. 从动件 

	C. 机架 

	D. 主动件 


三 判断题
46. 传动的包角应大于100°。 （  ）
47. V带传动装置工作一段时间后必须进行张紧。 （  ）
48. 凸轮机构中，从动件按等速运动规律运动具有刚性冲击。 （  ）
49. 平面连杆机构是平面低副机构。 （  ）
50. 行程速比系数K≠1时，表示该机构具有急回运动特性。 （  ）
51. 组成平行轴斜齿圆柱齿轮传动的两齿轮的螺旋方向要相反。 （  ）
52. 低副是面接触，在承受载荷时的单位面积上压力较大。 （  ）
53. 渐开线上各点的压力角相等 。 （  ）
54. 齿数一定时，模数m越大，齿轮的尺寸越大。 （  ）
55. V带传递功率的能力，A型带比B型带大。 （  ）
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