机械设计基础复习资料
一、填空题
1、 设计时凸轮的轮廓曲线取决于_______________________________________。 2、渐开线齿廓形状取决于________大小。 
3、普通螺纹的牙型为_______________形。 
4、刚性联轴器无补偿__________的能力。  
5、当滚子链的链节数为奇数时，接头要用_____________________。 
6、阿基米德蜗杆在轴面的齿廓为______________________________。 
7、槽轮轮机构常由___________________________________等组成。 
8、滚动轴承72211AC中“11”表示___________________  
9、斜齿轮的____________参数为标准参数，____________参数为计算参数。 
10、所谓高副就是指两构件的直接接触为_______________________。
11、运动副是指能使两构件之间既能保持________接触，而又能产生一定的形式相对运 动的_______。
12、在_______机构中，如果将_______杆对面的杆作为机架时，则与此相连的两杆均为 摇杆，即是双摇杆机构。
二、单项选择题
1.机构具有确定相对运动的条件是(     ) 
A.机构的自由度数目等于主动件数目 
B.机构的自由度数目大于主动件数目 
C.机构的自由度数目小于主动件数目 
D.机构的自由度数目大于等于主动件数目 
2.一般转速的滚动轴承计算准则为(      ) 
A.进行静强度计算        B.进行极限转速计算 
C.进行疲劳寿命计算     D.进行热平衡计算 
3.柴油机曲轴中部的轴承应采用(      ) 
A.整体式滑动轴承          B.部分式滑动轴承 
C.深沟球轴承           D.圆锥滚子轴承 
4.螺纹联接的自锁条件为(      ) 
A.螺纹升角≤当量摩擦角        B.螺纹升角>摩擦角                  
C.螺纹升角≥摩擦角            D.螺纹升角≥当量摩擦角
5.铰链四杆机构的死点位置发生在(      ) 
A.从动件与连杆共线位置        B.从动件与机架共线位置 
C.主动件与连杆共线位置        D.主动件与机架共线位置 
6.当轴的转速较低，且只承受较大的径向载荷时，宜选用(      )
A.深沟球轴承        B.推力球轴承 
C.圆柱滚子轴承      D.圆锥滚子轴承 
7.作单向运转的转轴，其弯曲应力的变化特征是(      ) 
A.对称循环   B.脉动循环 C.恒定不变     D.非对称循环 
8.在一般机械传动中，若需要采用带传动时，应优先选用(      ) 
A.圆型带传动  B.同步带传动 C.V型带传动     D.平型带传动 
9.铰链四杆机构中，若最短杆与最长杆长度之和小于其余两杆长度之和，则为了获得曲柄摇杆机构，其机架应取(      ) 
A.最短杆   B.最短杆的相邻杆 C.最短杆的相对杆    D.任何一杆 
10.若被联接件之一厚度较大、材料较软、强度较低、需要经常装拆时，宜采用(      ) 
A.螺栓联接   B.双头螺柱联接 C.螺钉联接     D.紧定螺钉联接 
11.在凸轮机构的从动件选用等速运动规律时，其从动件的运动(      ) 
A.将产生刚性冲击       B.将产生柔性冲击 
C.没有冲击             D.既有刚性冲击又有柔性冲击 
12.与标准直齿圆柱齿轮的复合齿轮形系数YFS值有关的参数是(      ) 
A.工作齿宽b   B.模数m C.齿数z      D.压力角α
13.齿轮传动中，轮齿齿面的疲劳点蚀经常发生在(      ) 
A.齿根部分      B.靠近节线处的齿根部分 
C.齿顶部分      D.靠近节线处的齿顶部分
14.下列联轴器中，能补偿两轴的相对位移并可缓冲、吸振的是(      ) 
A.凸缘联轴器  B.齿式联轴器 C.万向联轴器     D.弹性柱销联轴器 
15.带传动的主要失效形式是带的(      ) 
A.疲劳拉断和打滑         B.磨损和胶合 
C.胶合和打滑             D.磨损和疲劳点蚀
三、判断题
1.根据曲柄存在的条件已判定铰接四杆机构中存在曲柄，则此机构是不会成为双摇杆机构的。（   ）  
2.普通平键联接是依靠键的上下两面的摩擦力来传递扭距的。（   ）  
3.三角形螺纹具有较好的自锁性能。螺纹之间的摩擦力及支承面之间的摩擦力都能阻止螺母的松脱。所以就是在振动及交变载荷作用下，也不需要防松。（  ） 
4.m，d，ha＊ c＊都是标准值的齿轮是标准齿轮。（  ）  
5.渐开线标准直齿圆柱齿轮传动，由于安装不准确，产生了中心距误差，但其传动比的大小仍保持不变。（  ）
6.机构都是可动的。（  ）  
7.通过离合器联接的两轴可在工作中随时分离。（  ）
8.在平面连杆机构中，连杆与曲柄是同时存在的，即有连杆就有曲柄。（  ） 
9.凸轮转速的高低，影响从动杆的运动规律。（  ）  
10.外啮合槽轮机构，槽轮是从动件，而内啮合槽轮机构，槽轮是主动件。（  ） 
四、简答题
1、简述滚动轴承的3类、6类、7类的类型名称及应用特点。   






2、分析比较带传动的弹性滑动和打滑现象。






3、在螺旋升角，摩擦系数相同的情况下，试比较三角形，梯形，矩形螺纹的自锁 性和效率（简述理由）。



4、在选择大小齿轮材料及热处理方法时，应考虑一个什么问题，为什么？



五、计算题
1、某标准渐开线直齿轮测绘知其齿顶圆直径为95.88mm,Z=30，求其模数、基圆直径。






[image: 4]2、 在图示轮系中，各齿轮均为标准齿轮，已知 z1=20，  z2=48,  z2'=20 。试求z3 及传动比i1H 。















3、 一轴由一对7211AC的轴承支承，Fr1=3300N,   Fr2=1000N, Fx=900N,  如 图。试求两轴承的当量动载荷P。  (S=0.68Fr    e=0.68    X=0.41,Y=0.87)      
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机械设计基础复习资料答案

1、 填空题    
1、从动件的运动规律。2、基圆。3、三角。4、轴偏移。5、过渡链节。6、直线齿廓。 7、拨盘、槽轮。8、内径为55mm。9、法面、端面。10、点接触或线接触.   11.直接接触   联接.    12..
二、单项选择题
1-5 A C B A A   6-10 C A C B B    11-15 A C B D A
三、判断{正确的划√，错误的划X.}      
[bookmark: _GoBack]1（×）；2（×）；3（×）；4（×）；5（√）；1 √； 2  ； 3 ×；  4 ×；  5  。
四、简答题
1、 答题要点：3类为圆锥滚子轴承，承载能力强，既可承受径向力，又可承受单向轴向力； 6类为深沟球轴承，应用广泛；主要承受径向力，又可承受较小的双向轴向力；  7类为角接触球轴承，按接触角的大小可分为C、AC、B等三种。既可承受径向力，又可承受轴向力，接触角越大，承受轴向力的能力越强。 
2、 答题要点：弹性滑动是因材料的弹性变形而引起带与带轮表面产生的相对滑动现象称为弹性滑动。带传动的弹性滑动是不可避免的。  产生弹性滑动的原因：带有弹性；紧边松边存在拉力差。  摩擦型带传动在工作时，当其需要传递的圆周力超过带与带轮摩擦力的极限值时，带将会在带轮表面上发生明显的相对滑动，这种现象称为打滑。     通常打滑由过载引起，将使带传动无法正常工作。
3、  答：由于牙型角三角螺纹自锁最好，梯形次之，矩形最差。效率矩形自锁最好，梯形次之，三角螺纹最差。
4、 答：配对材料大齿轮硬度大小齿轮硬度50左右，因为小齿轮受载次数多，齿根薄。


五、计算题：
1、答案
[image: 1答]

2. 答案
[image: 4答]

3. 答案
[image: 5答]
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