机械设计基础课程设计复习题
不定项选择题

1、关于园林规划描述正确的有（ A、B、C ）

A 从广义讲，园林规划就是发展规划，由园林行政部门制定。

B 从狭义讲，园林规划就是具体的绿地规划，由园林规划设计部门完成。

C 园林规划有长期规划、中期规划和近期规划之分。

D 狭义的园林规划就是园林绿地设计。

2、关于园林绿地设计含义理解正确的有（ A、B、C、D ）

A 园林绿地设计是一个微观的概念。

B 园林绿地设计是以规划为指导。

C 园林绿地设计是园林设计者利用园林要素对园林空间进行组合，创造出一种新的园林环

境。

D 园林设计的成果是设计图和说明书。

3、属于园林构成的要素有（ A、 B、 C、D）

A 山水地貌。 B 道路广场。 C 建筑和构筑物。 D 植物和动物。

4、园林规划设计不同于林业规划设计，除共同考虑的问题外，还应考虑的问题是（ D）

A 经济。 B 技术。 C 生态。 D 美。

5、园林绿地的性质和功能决定了园林规划的特殊性，因此在园林规划设计时应符合的要求

有（ A、B、C）

A 先确定主题思想。 B 发挥生态效益。 C 应有自己的风格。 D 应以建筑为主。

6、园林规划设计的作用有（ A、 B、 C、D）

A 保证城市园林绿地的发展和巩固。 B 是上级主管部门批准园林绿地建设费用的依据。

C 园林绿地施工的依据。 D 园林绿地建设检查验收的依据。

7、园林规划设计的依据有（ A、 B、 C、D）

A 科学依据。 B 社会需要。 C 功能要求。 D 经济条件。

8、园林设计的适用原则所包含的意思有（ A、B）

A 因地制宜， B 功能适合于服务对象。 C 美观。 D 个性化。

9、关于园林规划设计原则描述正确的有（ A、C、D）

A 适用、经济、美观是园林设计的基本原则。 B 美观是设计首要考虑的问题。

C 适用、经济、美观三者之间是辩证统一的。 D 在适用、经济的前提下，尽可能做到美观。

10、关于园林美描述正确的有（ A、B、C、D）

A 园林美是自然景观和人文景观的高度统一。 B 园林美是形式美与内容美的高度统一。

C 园林美是自然美、生活美、艺术美的高度统一。 D 园林美源于自然，又高于自然景观。
11. 在带传动中(减速传动) ，带的应力最大值发生在带（       ）。

A. 进入大带轮处 B. 离开大带轮处  C. 进入小带轮处  D. 离开小带轮处

12. 为了使带与轮槽更好的接触，轮槽楔角应（       ）Ｖ带截面的楔角。

A. 小于          B. 大于          C. 等于

13. 链传动是借助链和链轮间的（       ）来传递动力和运动的。

A. 磨擦          B. 粘接          C. 啮合

14. （       ）是链传动承载能力、链及链轮尺寸的主要参数。

A. 链轮齿数     B. 链节距      C. 链节数     D. 中心距 

15. 为避免使用过渡链节，设计链传动时应使链条长度为（       ）。

A. 链节数为偶数         B. 链节数为小链轮齿数的整数倍
C. 链节数为奇数        D. 链节数为大链轮齿的整数倍

16. 一对渐开线直齿圆柱齿轮正确啮合的条件是（       ）。

A. 两齿轮的模数和齿距分别相等     B. 两齿轮的齿侧间隙为零
C. 两齿轮的齿厚和齿槽宽分别相等  D. 两齿轮的模数和压力角分别相等

17. 在普通圆柱蜗杆传动中，若其他条件不变而增加蜗杆头数，将使（       ）。

A. 传动效率提高             B. 蜗杆强度提高
C. 传动中心距增大          D. 蜗杆圆周速度提高

18. 自行车车轮的前轴属于（       ）轴。

A. 传动轴    B. 转轴    C. 固定心轴    D. 转动心轴

19. 自行车的中轴属于（       ）轴。

A. 传动轴    B. 转轴    C. 固定心轴    D. 转动心轴

20. 自行车的后轴属于（       ）轴。

A. 传动轴    B. 转轴    C. 固定心轴    D. 转动心轴

选题答案：11.Ｃ。12.Ａ13.Ｃ14. Ｂ        

 15.Ａ。16.Ｄ。17.Ａ。18.Ｃ19.Ｂ20.Ｃ 

填空题

机械是            、             和              的总称。

机构中各个构件相对于机架能够产生独立运动的数目称为：                   。

平面机构的自由度计算公式为：                。              

铰链四杆机构的杆长为a=60mm，b=200mm，c=100mm，d=90mm。若以杆Ｃ为机架，则此四杆机构为                   。

在传递相同功率下，轴的转速越高，轴的转矩就             。

平面连杆机构的死点是指                  位置。

平面连杆机构曲柄存在的条件是①                ②               。

判断题

在四杆机构中，曲柄是最短的连架杆。(     )
压力角越大对传动越有利。(     ) 

在曲柄摇杆机构中，空回行程比工作行程的速度要慢。(     )
偏心轮机构是由曲柄摇杆机构演化而来的。(     )
简答题：

 机器与机构的主要区别是什么？

构件与零件的主要区别是什么？

何谓标准件？它最重要的特点是什么？试列举出五种标准件。

铰链四杆机构的基本形式有哪几种？各有何特点？

什么是机架、连架杆、连杆？最短的连架杆是否一定是曲柄？

计算题：
1.  一对标准斜齿圆柱齿轮的齿数z1=30、z2=60，模数mn=4mm，中心距a=190mm。=28″, 正常齿制。试计算其螺旋角β、分度圆直径、齿顶圆直径da 、基圆直径db。 
2.  一对标准渐开线直齿圆柱齿轮，模数m=4mm，传动比i=3(允差3％) 。试确定齿轮齿数、中心距、齿顶高、齿根高、全齿高、齿距、齿厚、齿槽宽、。 

复习资料参考答案
填空题

1、机器 、机械设备  机械工具
2．机构的自由度。

3．Ｆ=3n-2ＰL-ＰH。              

4．双摇杆机构。

5．越小。

6．连杆和从动件共线
7．①曲柄应为最短杆②曲柄与最短杆之和小于或等于另外两杆长度之和。

判断题

 (×) (×)  (×) (√) (√)

简答题：

1.机器与机构的主要区别是什么？

答：机构不能作为传递能量的装置。

2.构件与零件的主要区别是什么？

答：构件运动的最小单元，而零件是制造的最小单元。

3.何谓标准件？它最重要的特点是什么？试列举出五种标准件。

答：是按国家标准(或部标准等) 大批量制造的常用零件。最重要的特点是：具有通用性。例如：螺栓、螺母、键、销、链条等。

4.铰链四杆机构的基本形式有哪几种？各有何特点？

答：基本形式有三种：曲柄摇杆机构、双摇杆机构、双曲柄机构。曲柄摇杆机构：一般曲柄为原动件，作等速转动，连杆和摇杆为从动件分别作平面运动和往复摆动。双摇杆机构：两连架杆均为摇杆的四杆机构。双曲柄机构：两连架杆均为曲柄的四杆机构。

5.什么是机架、连架杆、连杆？最短的连架杆是否一定是曲柄？

答：机架：固定不动的杆；连架杆：与机架相连的杆；连杆：不与机架相连的杆。只有当曲柄与最长杆之和小于戊等于其他两杆长度之和时，最短的连架杆才是曲柄。

五分析题与计算题：

1. 答： (β=18°40′, d1=126.662mm , d2=253.325mm , da1=134.662mm , da2=261.325mm , db1=118.239mm , db2=236.479mm) 
2. 答： (a. Z2=50，b. d1=68mm，a=268mm，hf=5mm，ha=4mm，h=9mm，da1=76mm，df1=58mm，p=12.57mm，s=e=6.28mm) 

