《机械设计基础》复习资料
一、填空题

机械是            、             和              的总称。

机构中各个构件相对于机架能够产生独立运动的数目称为：                   。

平面机构的自由度计算公式为：                。              

铰链四杆机构的杆长为a=60mm，b=200mm，c=100mm，d=90mm。若以杆Ｃ为机架，则此四杆机构为                   。

在传递相同功率下，轴的转速越高，轴的转矩就             。

平面连杆机构的死点是指                  位置。

平面连杆机构曲柄存在的条件是①                ②               。

二、单项选择题：

1.（       ）是构成机械的最小单元，也是制造机械时的最小单元。

A.机器；      B.零件；       C.构件；        D.机构。

2. 在下列平面四杆机构中，有急回性质的机构是（       ）。

A.双曲柄机构；          B. 对心曲柄滑块机构；

C. 摆动导杆机构；       D. 转动导杆机构。

3. 在下列平面四杆机构中，（       ）存在死点位置。

A.双曲柄机构；          B.对心曲柄滑块机构；

C. 曲柄摇杆机构；       D. 转动导杆机构。

4.曲柄摇杆机构的压力角是（       ）。

A.连杆推力与运动方向之间所夹的锐角；    B.连杆与从动摇杆之间所夹锐角；

C.机构极位夹角的余角；

D.曲柄与机架共线时，连杆与从动摇杆之间所夹锐角。

5. 带传动是借助带和带轮间的（       ）来传递动力和运动的。

A.啮合；              B.磨擦；            C. 粘接。

6. 图示铰链四杆机构是（       ）。

A.曲柄摇杆机构；       B.双曲柄机构；       C. 双摇杆机构。
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7. 能实现间歇运动的机构是（       ）。

A.曲柄摇杆机构；     B. 双摇杆机构；     C. 槽轮机构；    D. 齿轮机构。

8. 链传动属于（       ）传动。

A.摩擦传动；         B. 啮合传动；      C. 两者均不是。

9. 曲柄摇杆机构的死点发生在（       ）位置。

A.主动杆与摇杆共线；         B. 主动杆与机架共线；

C.从动杆与连杆共线；         D. 从动杆与机架共线。

10.飞轮的作用是（       ）。

A.贮存和输出机械能；         B.贮存和输出转速；

C. 回转件的平衡；            D. 加快原动件的转速。

11. 在带传动中(减速传动) ，带的应力最大值发生在带（       ）。

A.进入大带轮处； B. 离开大带轮处；  C. 进入小带轮处；  D. 离开小带轮处。

12. 为了使带与轮槽更好的接触，轮槽楔角应（       ）Ｖ带截面的楔角。

A.小于；          B. 大于；          C. 等于。

13. 链传动是借助链和链轮间的（       ）来传递动力和运动的。

A.磨擦；          B. 粘接；          C. 啮合。

14.（       ）是链传动承载能力、链及链轮尺寸的主要参数。

A.链轮齿数；     B.链节距；      C. 链节数；     D. 中心距 。

15. 为避免使用过渡链节，设计链传动时应使链条长度为（       ）。

A.链节数为偶数；         B. 链节数为小链轮齿数的整数倍；

C. 链节数为奇数；        D. 链节数为大链轮齿的整数倍。

16. 一对渐开线直齿圆柱齿轮正确啮合的条件是（       ）。

A.两齿轮的模数和齿距分别相等；     B. 两齿轮的齿侧间隙为零；

C. 两齿轮的齿厚和齿槽宽分别相等；  D. 两齿轮的模数和压力角分别相等。

17. 在普通圆柱蜗杆传动中，若其他条件不变而增加蜗杆头数，将使（       ）。

A.传动效率提高；             B. 蜗杆强度提高；

C. 传动中心距增大；          D. 蜗杆圆周速度提高。

18.自行车车轮的前轴属于（       ）轴。

A.传动轴；    B. 转轴；    C. 固定心轴；    D. 转动心轴。

19.自行车的中轴属于（       ）轴。

A.传动轴；    B. 转轴；    C. 固定心轴；    D. 转动心轴。

20.自行车的后轴属于（       ）轴。

A.传动轴；    B. 转轴；    C. 固定心轴；    D. 转动心轴。

三、判断题

在四杆机构中，曲柄是最短的连架杆。(     )
压力角越大对传动越有利。(     ) 

在曲柄摇杆机构中，空回行程比工作行程的速度要慢。(     )
偏心轮机构是由曲柄摇杆机构演化而来的。(     )
曲柄滑块机构是由曲柄摇杆机构演化而来的。(     )
减速传动的传动比i＜1。(     )
Ｙ型Ｖ带所能传递的功率最大。(     )
在Ｖ带传动中，其他条件不变，则中心距越大，承载能力越大。(     )
带传动一般用于传动的高速级。(     )
带传动的小轮包角越大，承载能力越大。(     )
四、简答题：

 机器与机构的主要区别是什么？

构件与零件的主要区别是什么？

何谓标准件？它最重要的特点是什么？试列举出五种标准件。

铰链四杆机构的基本形式有哪几种？各有何特点？

什么是机架、连架杆、连杆？最短的连架杆是否一定是曲柄？

五、计算题：
1.  一对标准斜齿圆柱齿轮的齿数z1=30、z2=60，模数mn=4mm，中心距a=190mm。=28″, 正常齿制。试计算其螺旋角β、分度圆直径、齿顶圆直径da 、基圆直径db。 
2.  一对标准渐开线直齿圆柱齿轮，模数m=4mm，传动比i=3(允差3％) 。试确定齿轮齿数、中心距、齿顶高、齿根高、全齿高、齿距、齿厚、齿槽宽、。 
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填空题

1、机器 、机械设备  机械工具
2．机构的自由度。

3．Ｆ=3n-2ＰL-ＰH。              

4．双摇杆机构。

5． 
6．连杆和从动件共线
7．①曲柄应为最短杆②曲柄与最短杆之和小于或等于另外两杆长度之和。

二、单项选择题：

Ｂ2.Ｃ。 3.     4.Ａ。5.Ｂ 6.Ｂ。7.Ｃ。8.Ｂ9.Ｃ10.Ｂ。11.Ｃ。12.Ａ13.Ｃ14. Ｂ        

 15.Ａ。16.Ｄ。17.Ａ。18.   19.Ｂ20.Ｃ 

判断题

 (×) (×)  (×) (√) (√)(×)(×) (√) (√) (   )

简答题：

1.机器与机构的主要区别是什么？

答：机构不能作为传递能量的装置。

2.构件与零件的主要区别是什么？

答：构件运动的最小单元，而零件是制造的最小单元。

3.何谓标准件？它最重要的特点是什么？试列举出五种标准件。

答：是按国家标准(或部标准等) 大批量制造的常用零件。最重要的特点是：具有通用性。例如：螺栓、螺母、键、销、链条等。

4.铰链四杆机构的基本形式有哪几种？各有何特点？

答：基本形式有三种：曲柄摇杆机构、双摇杆机构、双曲柄机构。曲柄摇杆机构：一般曲柄为原动件，作等速转动，连杆和摇杆为从动件分别作平面运动和往复摆动。双摇杆机构：两连架杆均为摇杆的四杆机构。双曲柄机构：两连架杆均为曲柄的四杆机构。

5.什么是机架、连架杆、连杆？最短的连架杆是否一定是曲柄？

答：机架：固定不动的杆；连架杆：与机架相连的杆；连杆：不与机架相连的杆。只有当曲柄与最长杆之和小于戊等于其他两杆长度之和时，最短的连架杆才是曲柄。

五、分析题与计算题：

1.  (β=18°40′, d1=126.662mm , d2=253.325mm , da1=134.662mm , da2=261.325mm , db1=118.239mm , db2=236.479mm) 
2.  (a. Z2=50，b. d1=68mm，a=268mm，hf=5mm，ha=4mm，h=9mm，da1=76mm，df1=58mm，p=12.57mm，s=e=6.28mm) 
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