机械设计复习资料
一、选择题

1、关于园林规划描述正确的有（ A、B、C ）

A 从广义讲，园林规划就是发展规划，由园林行政部门制定。

B 从狭义讲，园林规划就是具体的绿地规划，由园林规划设计部门完成。

C 园林规划有长期规划、中期规划和近期规划之分。

D 狭义的园林规划就是园林绿地设计。

2、关于园林绿地设计含义理解正确的有（ A、B、C、D ）

A 园林绿地设计是一个微观的概念。

B 园林绿地设计是以规划为指导。

C 园林绿地设计是园林设计者利用园林要素对园林空间进行组合，创造出一种新的园林环

境。

D 园林设计的成果是设计图和说明书。

3、属于园林构成的要素有（ A、 B、 C、D）

A 山水地貌。 B 道路广场。 C 建筑和构筑物。 D 植物和动物。

4、园林规划设计不同于林业规划设计，除共同考虑的问题外，还应考虑的问题是（ D）

A 经济。 B 技术。 C 生态。 D 美。

5、园林绿地的性质和功能决定了园林规划的特殊性，因此在园林规划设计时应符合的要求

有（ A、B、C）

A 先确定主题思想。 B 发挥生态效益。 C 应有自己的风格。 D 应以建筑为主。

6、园林规划设计的作用有（ A、 B、 C、D）

A 保证城市园林绿地的发展和巩固。 B 是上级主管部门批准园林绿地建设费用的依据。

C 园林绿地施工的依据。 D 园林绿地建设检查验收的依据。

7、园林规划设计的依据有（ A、 B、 C、D）

A 科学依据。 B 社会需要。 C 功能要求。 D 经济条件。

8、园林设计的适用原则所包含的意思有（ A、B）

A 因地制宜， B 功能适合于服务对象。 C 美观。 D 个性化。

9、关于园林规划设计原则描述正确的有（ A、C、D）

A 适用、经济、美观是园林设计的基本原则。 B 美观是设计首要考虑的问题。

C 适用、经济、美观三者之间是辩证统一的。 D 在适用、经济的前提下，尽可能做到美观。

10、关于园林美描述正确的有（ A、B、C、D）

A 园林美是自然景观和人文景观的高度统一。 B 园林美是形式美与内容美的高度统一。

C 园林美是自然美、生活美、艺术美的高度统一。 D 园林美源于自然，又高于自然景观。
二、填空题

1. 机械是            、             和              的总称。

2. 机构中各个构件相对于机架能够产生独立运动的数目称为：                   。

3. 平面机构的自由度计算公式为：                。              

4. 铰链四杆机构的杆长为a=60mm，b=200mm，c=100mm，d=90mm。若以杆Ｃ为机架，则此四杆机构为                   。

5. 在传递相同功率下，轴的转速越高，轴的转矩就             。

6. 平面连杆机构的死点是指                  位置。

7. 平面连杆机构曲柄存在的条件是①                ②               。

1. 三、判断题

2. 在四杆机构中，曲柄是最短的连架杆。(     )

3. 压力角越大对传动越有利。(     ) 

4. 在曲柄摇杆机构中，空回行程比工作行程的速度要慢。(     )

5. 偏心轮机构是由曲柄摇杆机构演化而来的。(     )

四、简答题

1.  机器与机构的主要区别是什么？

2. 构件与零件的主要区别是什么？

3. 何谓标准件？它最重要的特点是什么？试列举出五种标准件。

4. 铰链四杆机构的基本形式有哪几种？各有何特点？

5. 什么是机架、连架杆、连杆？最短的连架杆是否一定是曲柄？

五、计算题
1.  一对标准斜齿圆柱齿轮的齿数z1=30、z2=60，模数mn=4mm，中心距a=190mm。=28″, 正常齿制。试计算其螺旋角β、分度圆直径、齿顶圆直径da 、基圆直径db。 
2.  一对标准渐开线直齿圆柱齿轮，模数m=4mm，传动比i=3(允差3％) 。试确定齿轮齿数、中心距、齿顶高、齿根高、全齿高、齿距、齿厚、齿槽宽、。 
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填空题

1、机器 、机械设备  机械工具
2．机构的自由度。

3．Ｆ=3n-2ＰL-ＰH。              

4．双摇杆机构。

5．越小。

6．连杆和从动件共线
7．①曲柄应为最短杆②曲柄与最短杆之和小于或等于另外两杆长度之和。

2、 判断题

 (×) (×)  (×) (√) (√)

3、 简答题：

1.机器与机构的主要区别是什么？

a) 答：机构不能作为传递能量的装置。

2.构件与零件的主要区别是什么？

b) 答：构件运动的最小单元，而零件是制造的最小单元。

3.何谓标准件？它最重要的特点是什么？试列举出五种标准件。

c) 答：是按国家标准(或部标准等) 大批量制造的常用零件。最重要的特点是：具有通用性。例如：螺栓、螺母、键、销、链条等。

4.铰链四杆机构的基本形式有哪几种？各有何特点？

d) 答：基本形式有三种：曲柄摇杆机构、双摇杆机构、双曲柄机构。曲柄摇杆机构：一般曲柄为原动件，作等速转动，连杆和摇杆为从动件分别作平面运动和往复摆动。双摇杆机构：两连架杆均为摇杆的四杆机构。双曲柄机构：两连架杆均为曲柄的四杆机构。

5.什么是机架、连架杆、连杆？最短的连架杆是否一定是曲柄？

e) 答：机架：固定不动的杆；连架杆：与机架相连的杆；连杆：不与机架相连的杆。只有当曲柄与最长杆之和小于戊等于其他两杆长度之和时，最短的连架杆才是曲柄。

五、分析题与计算题：

1. 答： (β=18°40′, d1=126.662mm , d2=253.325mm , da1=134.662mm , da2=261.325mm , db1=118.239mm , db2=236.479mm) 
2. 答： (a. Z2=50，b. d1=68mm，a=268mm，hf=5mm，ha=4mm，h=9mm，da1=76mm，df1=58mm，p=12.57mm，s=e=6.28mm) 

