
   机械设计复习资料            
一、单项选择题
1.（       ）是构成机械的最小单元，也是制造机械时的最小单元。

A.机器             B.零件              C.构件              D.机构

2.在下列平面四杆机构中，有急回性质的机构是（       ）。

A.双曲柄机构       B.对心曲柄滑块机构  C.动导杆机构        D.转动导杆机构

3.在下列平面四杆机构中，（       ）存在死点位置。

A.双曲柄机构       B.对心曲柄滑块机构  C.曲柄摇杆机构      D.转动导杆机构

4.曲柄摇杆机构的压力角是（       ）。

A.连杆推力与运动方向之间所夹的锐角     

B.连杆与从动摇杆之间所夹锐角

C.机构极位夹角的余角                   

D.曲柄与机架共线时，连杆与从动摇杆之间所夹锐角

5.带传动是借助带和带轮间的（       ）来传递动力和运动的。

A.啮合             B.磨擦              C.粘接

6.图示铰链四杆机构是（       ）。
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A.曲柄摇杆机构      B.双曲柄机构       C.双摇杆机构

7.能实现间歇运动的机构是（       ）。

A.曲柄摇杆机构      B.双摇杆机构       C.槽轮机构          D.齿轮机构

8.链传动属于（       ）传动。

A.摩擦传动          B.啮合传动         C.两者均不是

9.曲柄摇杆机构的死点发生在（       ）位置。

A.主动杆与摇杆共线                     B.主动杆与机架共线

C.从动杆与连杆共线                     D.从动杆与机架共线

10.飞轮的作用是（       ）。

A.贮存和输出机械能                     B.贮存和输出转速

C.回转件的平衡                         D.加快原动件的转速

11.在带传动中(减速传动) ，带的应力最大值发生在带（       ）。

A.进入大带轮处      B.离开大带轮处     C.进入小带轮处      D.离开小带轮处

12.为了使带与轮槽更好的接触，轮槽楔角应（       ）Ｖ带截面的楔角。

A.小于              B.大于             C.等于

13.链传动是借助链和链轮间的（       ）来传递动力和运动的。

A.磨擦              B.粘接             C.啮合

14.（       ）是链传动承载能力、链及链轮尺寸的主要参数。

A.链轮齿数          B.链节距           C.链节数            D.中心距 

15.为避免使用过渡链节，设计链传动时应使链条长度为（       ）。

A.链节数为偶数                         B.链节数为小链轮齿数的整数倍

C.链节数为奇数                         D.链节数为大链轮齿的整数倍

判断题

1.在四杆机构中，曲柄是最短的连架杆。(     )
2.压力角越大对传动越有利。(     ) 

3.在曲柄摇杆机构中，空回行程比工作行程的速度要慢。(     )
4.偏心轮机构是由曲柄摇杆机构演化而来的。(     )
5.曲柄滑块机构是由曲柄摇杆机构演化而来的。(     )
6.减速传动的传动比i＜1。(     )
7.Ｙ型Ｖ带所能传递的功率最大。(     )
8.在Ｖ带传动中，其他条件不变，则中心距越大，承载能力越大。(     )
三、填空题

1.机械是            、             和              的总称。

2.机构中各个构件相对于机架能够产生独立运动的数目称为：                   。

3.平面机构的自由度计算公式为：                。              

4.铰链四杆机构的杆长为a=60mm，b=200mm，c=100mm，d=90mm。若以杆Ｃ为机架，则此四杆机构为                   。

5.在传递相同功率下，轴的转速越高，轴的转矩就             。

6.平面连杆机构的死点是指                  位置。

四、简答题：

1.机器与机构的主要区别是什么？

2.构件与零件的主要区别是什么？

3.何谓标准件？它最重要的特点是什么？试列举出五种标准件。

4.铰链四杆机构的基本形式有哪几种？各有何特点？

五、计算题：
1. 一对标准斜齿圆柱齿轮的齿数z1=30、z2=60，模数mn=4mm，中心距a=190mm。=28″, 正常齿制。试计算其螺旋角β、分度圆直径、齿顶圆直径da 、基圆直径db。 
《机械设计》复习资料参考答案
一、单项选择题
1.Ｂ 2.Ｃ  3.Ｃ  4.Ａ   5.Ｂ   6.Ｂ  7.Ｃ  8.Ｂ  9.Ｃ  10.Ｂ

11.Ｃ  12.Ａ  13.Ｃ  14. Ｂ   15.Ａ

二、判断题
1.(×) 2.(×)  3.(×) 4.(√) 5.(√) 6.(×) 7.(×) 8.(√) 

三、填空题
1. 机器 、机械设备、机械工具
2．机构的自由度。

3．Ｆ=3n-2ＰL-ＰH。              

4．双摇杆机构。

5．越小。

6．连杆和从动件共线
四、简答题：

1.机器与机构的主要区别是什么？

答：机构不能作为传递能量的装置。

2.构件与零件的主要区别是什么？

答：构件运动的最小单元，而零件是制造的最小单元。

3.何谓标准件？它最重要的特点是什么？试列举出五种标准件。

答：是按国家标准(或部标准等) 大批量制造的常用零件。最重要的特点是：具有通用性。例如：螺栓、螺母、键、销、链条等。

4.铰链四杆机构的基本形式有哪几种？各有何特点？

答：基本形式有三种：曲柄摇杆机构、双摇杆机构、双曲柄机构。曲柄摇杆机构：一般曲柄为原动件，作等速转动，连杆和摇杆为从动件分别作平面运动和往复摆动。双摇杆机构：两连架杆均为摇杆的四杆机构。双曲柄机构：两连架杆均为曲柄的四杆机构。

五、计算题：
1.  (β=18°40′, d1=126.662mm , d2=253.325mm , da1=134.662mm , da2=261.325mm , db1=118.239mm , db2=236.479mm) 
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