
《机电检测技术》复习资料
一、判断题（对的打√ ，错的打×）（每题2分，共20分）
1、在使用电阻应变仪时，如发现灵敏度不够，可在各个工作桥臂上增加电阻应变片的数目，以提高灵敏度。（   ）

2、电荷放大器的连接电缆越长，则输出电压就越低，灵敏度也就越低。（   ）

3、所有周期信号都是功率信号。（    ）

4、非周期信号的频谱一定是离散的。（    ）

5、随机信号是确定性信号。（    ）

 二、选择题（每题2分，共30分）
1. 描述非周期信号的数学工具是 （       ）                                                     

A.三角函数　  B.拉氏变换　　C.傅氏变换　　 D.傅氏级数

2、傅氏级数中各系数表示各谐波分量的（  ）                                     

A.  相位；  B.  周期；  C.  振幅；   D.  频率

3、测试系统所能检测输入信号的最小变化能力，称为（   ）。                        

A.精度；   B.灵敏度；   C.精密度；   D.分辨力

4、半导体电阻应变片在测量某一构件应变时，其电阻的相对变化主要是由（ ）引起。

A.半导体电阻率的变化；  B.半导体几何尺寸的变化；  c.贴片位置的温度

5、为使电缆长短不影响压电式传感器的灵敏度应选用（    ）的放大器。             

A.电压；  B.电荷；  C.微分；  D.积分

6、一个相邻双臂工作的测力电桥，如果将两工作臂的一个应变片均改为两个应变片串联，则电桥的输出电压（    ）                                                     

 A. 加大一倍   B. 减小一倍    C. 不变     D. 加大两倍 

7、（   ）传感器是根据敏感元件材料本身的物理性质变化而工作的。              

A.差动变压器式；    B.变间隙电容式；     C.变阻器式；    D.热电偶

8、交流电桥的桥臂依次是Z1 Z2 Z3 Z4,其平衡条件是（   ）                     

 A. Z1Z2=Z3Z4   B. [image: image1.wmf]|1||3||2||4|
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9. 调制可以看成是调制信号与载波信号（     ）                                        

A.相乘　　       B.相加　　        C.相减　　      D.相除

10. 自相关函数是一个（      ）函数                                            

A.奇             B.偶              C.非奇非偶      D.三角

三、问答题（每题6分，共20分）
1、简要说明不失真测试频域的基本条件.（8分）
2. 电阻应变片的电桥电路中温度补偿片的工作条件？（6分）
3、简述热电偶产生热电势的条件是什么?（7分）
四、计算题及证明题（共30分）                 

1、用镍铬—镍硅热电偶测炉温。当冷端温度T0=30 0C时，测得热电势为E(T,T0)=39.17mv,若用冷端温度为常温-20 0C测该炉温，则应测得热电势为多少？[附：已知该热电偶有E(30,0)=1.2mv,  E(-30,0)= -1.14 mv,  E(20,0)=0.80mv,  E(-20,0)= - 0.77mv ]（10分）

2、有人在使用电阻应变仪时，发现灵敏度不够，于是试图在工作电桥上增加电阻应变片以提高灵敏度。试问，在下列情况下，是否可提高灵敏度？说明为什么？（10分） 
半桥双臂各串联一片。 

半桥双臂各并联一片。

3. 图示为动态电阻应变仪框图，请将其填完整。（10分）
[image: image3.png]



《机电检测技术》复习资料

判断题

× 2×、3、√4、×5、×

二、选择题

1、C 2、C 3、D 4、A 5、B 6、C 7、D 8、D 9、A 10、B 

三、问答题

1、答：满足测试装置不失真测试的频域条件是  幅频特性为常数   和  相频特性为线形   。

2、解：①补偿片不受载荷作用；                   
②与工作片处于同一温度场；              

③接在相邻桥臂上。       

3、答：一、热电偶两电极的材料不同；

二、接点即热端和冷端应有温度差；

计算题及证明题

1、解：[image: image4.wmf])
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