[bookmark: _GoBack]材料力学复习资料

一、选择题
1、材料的失效模式       。
A  只与材料本身有关，而与应力状态无关；
B  与材料本身、应力状态均有关；
C  只与应力状态有关，而与材料本身无关；
D  与材料本身、应力状态均无关。

2、图中应力圆a、b、c表示的应力状态分别为
A  二向应力状态、纯剪切应力状态、三向应力状态；
B  单向拉应力状态、单向压应力状态、三向应力状态；
C  单向压应力状态、纯剪切应力状态、单向拉应力状态；
D  单向拉应力状态、单向压应力状态、纯剪切应力状态。
正确答案是         
[image: 0201]

3、关于压杆临界力的大小，说法正确的答案是   
A  与压杆所承受的轴向压力大小有关；
B  与压杆的柔度大小有关；
C  与压杆所承受的轴向压力大小有关；
D  与压杆的柔度大小无关。
4、图示交变应力的循环特征[image: ]、平均应力[image: ]、应力幅值[image: ]的值分别是        

A  40、20、10             B  20、10、20
C  0、20、10              D  0、20、20 
[image: 2004期末1（B）]
5、如图所示重量为[image: ]的重物自由下落冲击梁，冲击时动荷系数     
[image: ]
A   [image: ]      B   [image: ]
C   [image: ]        D  [image: ]

二、计算题

1、已知三向应力状态如图所示（图中应力单位：MPa），  试求：1）主应力；2）主切应力；3）形变应变能密度。
[image: ]




2、简支梁受载荷如图所示，请画出梁的剪力图，弯矩图。
[image: ]







3、圆截面杆，受横向外力F和绕轴线的外力偶[image: ]作用。由实验测得杆表面A点处沿轴线方向的线应变[image: ]，杆表面B点处沿与轴线成45方向的线应变[image: ]。材料的弹性模量E = 200GPa，泊松比v = 0.25，a=0.25L，L=800mm，d=60mm。试求横向外力F和绕轴线的外力偶[image: ]。
[image: ]






4、精密磨床砂轮轴如图所示(单位: mm)，已知电动机功率N=3kW, 转速n=1400rpm, 转子重量Q1=101N,  砂轮直径D=25mm,  砂轮重量Q2=275N，磨削力Py/Pz=3，轮轴直径d=50mm，材料为轴承钢，，试用第三强度理论校核轴的强度。
[image: ]

5、平面刚架ABC与二力杆CD构成如图所示结构，并承受外力偶[image: ]作用。若[image: ]、[image: ]已知，刚架的抗弯刚度为[image: ]，CD杆的抗拉刚度为[image: ]，且[image: ]。试求CD杆的变形量[image: ]。
[image: ]


6、 图示结构，梁AB的EI、a、h和重物的重量P已知。试求重物自由下落冲击C点所造成梁中的动态最大弯矩。（15分）
[image: 冲击06j]









[image: 二]7、如图所示结构，杆[image: ]横截面面积[image: ]cm2，抗弯截面模量[image: ]cm3，材料的许用应力[image: ]MPa。圆截面杆[image: ]，其直径[image: ]mm，材料的弹性模量[image: ]Gpa，，[image: ]MPa，，，如果压杆不为细长杆时采用直线拟合。[image: ]、[image: ]、[image: ]三处均为球铰约束，若已知：[image: ]m，[image: ]m，[image: ]kN，稳定安全系数[image: ]，校核此结构是否安全。













材料力学复习资料答案
1、 选择题
1、B  2、C  3、B  4、D  5、
二、计算题
1、
解：[image: ]
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)[image: 试卷答案第一题]
剪力方程和弯矩方程：


AC段：；


CB段：；


3、解：
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4、解：
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)[image: 试卷答案第三题]


扭矩：  


进而可以求出磨削力：N；N


故可以求出和的极值：

 Nm

Nm

弯矩 ：
第三强度理论：


故该轴满足强度要求。

5、解：
[image: ]  ,  [image: ]

6、 解：

协调：（2分）

位移：（2，2分）

结果：（2分）

静位移：（4分）

动荷因数：（2分）

最大动弯矩：（1分）
7、解： 

（1） 计算杆的临界压力  （7分）





，    所以杆为大柔度杆
用欧拉公式计算临界压应力和临界压力


,   




(2)（5分）AB杆平衡  有:     得 
 AB杆拉弯组合变形，弯矩图和轴力图下图所示
 AB杆最大拉应力

   (
_
+
)
3．校核


    压杆稳定性足够	（1分）

   梁强度足够   （1分）
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