[bookmark: _GoBack]材料力学复习资料
一、单选题（每小题2分，共10小题，20分）
1、 工程构件要正常安全的工作，必须满足一定的条件。下列除（        ）项，其他各项是必须满足的条件。
A、强度条件                          B、刚度条件     
C、稳定性条件                        D、硬度条件
2、内力和应力的关系是（        ）。  
A、内力大于应力                      B、内力等于应力的代数和  
C、内力是矢量，应力是标量            D、应力是分布内力的集度
3、根据圆轴扭转时的平面假设，可以认为圆轴扭转时横截面（        ）。
A、形状尺寸不变，直径线仍为直线。    B、形状尺寸改变，直径线仍为直线。
C、形状尺寸不变，直径线不保持直线。  D、形状尺寸改变，直径线不保持直线。

4、建立平面弯曲正应力公式,需要考虑的关系有（        ）。
A、平衡关系,物理关系，变形几何关系；  B、变形几何关系，物理关系，静力关系；
C、变形几何关系，平衡关系，静力关系；  D、平衡关系, 物理关系，静力关系；
5、利用积分法求梁的变形，不需要用到下面那类条件（        ）来确定积分常数。
A、平衡条件                           B、边界条件。 
C、连续性条件                         D、光滑性条件。
6、图示交变应力的循环特征[image: ]、平均应力[image: ]、应力幅度[image: ]分别为（        ）。
A  -10、20、10；           B  30、10、20； 
C  [image: ]、20、10；  D  [image: ]、10、20 。
[image: ]
[image: 0202]7、一点的应力状态如下图所示，则其主应力[image: ]、[image: ]、[image: ]分别为（        ）  。
A  30MPa、100 MPa、50 MPa
B  50 MPa、30MPa、-50MPa
C  50 MPa、0、-50Mpa、
D  -50 MPa、30MPa、50MPa
8、对于突加载的情形，系统的动荷系数为（        ）  。
A、2          B、3            C、4         D、5
[image: T5Z5][image: T5Z5][image: T5Z5][image: T5Z5][image: T5Z5]
二、按要求作图(共27分)
1、做梁的剪力、弯矩图(12分)
         [image: beam]



2、画出右图所示空心圆轴横截面上沿半径OA方向的剪应力分布示意图.（2分）






三、结构尺寸及受力如图所示，AB可视为刚体，CD为圆截面钢杆，直径为mm，材料为Q235钢，许用应力为MPa，（共15分）

（1）求许可载荷。（6分）  

[image: 未命名]


(2) 计算当时，B点竖向位移（6分）







(3) 

若D处（双剪切）铆钉许用切应力，试设计铆钉直径。（3分）














五、（14分）如图所示结构，杆[image: ]横截面面积[image: ]cm2，抗弯截面模量[image: 二][image: ]cm3，材料的许用应力[image: ]MPa。圆截面杆[image: ]，其直径[image: ]mm，材料的弹性模量[image: ]Gpa，，[image: ]MPa，，，如果压杆不为细长杆时采用直线拟合。[image: ]、[image: ]、[image: ]三处均为球铰约束，若已知：[image: ]m，[image: ]m，[image: ]kN，稳定安全系数[image: ]，校核此结构是否安全。











六、（12分）重为[image: ]的物体从高度[image: ]处自由落下，若已知梁的抗弯刚度为[image: ]，
支座的弹簧刚度为[image: ]（产生单位长度变形所需的力），且[image: ]，试求[image: ]点冲击挠度。

[image: 六]
















                                                           







材料力学复习资料

一、选择题（每空1分）
  1.  D； 2. D； 3.  A； 4.  C； 5.  A;
  6.  D;   7.B;   8.  A;  
二、作图题 
1、剪力、弯矩图                                 
     [image: 建立玩具兔] 
2、切应力分布
[image: NIUZHUAN]2分
三、解：(1) 对AB	进行受力分析
[image: ZHOUXIAN]          （1分）

                 (2分)

解得 
CD杆轴向拉伸与压缩，由强度条件有

                   (2分)

解得                     (1分) 
（2）画出变形图如下：
[image: 变形图]  （ 2分）

根据胡克定律，有

     （2分）


根据变形图得到                          (2分)
[bookmark: OLE_LINK3]（3）铆钉是双剪切                        （1分）
 由剪切名义应力计算公式得到

            （ 1分）

解得                             （1分）


五、解： （1） 计算杆的临界压力  （7分）





，    所以杆为大柔度杆
用欧拉公式计算临界压应力和临界压力


,   



(2). （5分）AB杆平衡  有:     得 
 AB杆拉弯组合变形，弯矩图和轴力图下图所示
 AB杆最大拉应力

  _
+





3．校核


    压杆稳定性足够	（1分）

   梁强度足够   （1分）
六、解：弹簧引起的静位移为

（3分）
梁的静位移为：
[image: ]
 （6分）



动荷系数     （2分）


[image: ]点的动挠度    （1分）
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