模具设计复习资料
一、选择题
1、冲裁变形过程中的塑性变形阶段形成了（    ）。
A．光亮带	B．毛刺	C．断裂带
2、模具的合理间隙是靠（    ）刃口尺寸及公差来实现。
A．凸模	B．凹模	C．凸模和凹模
3、落料时，其刃口尺寸计算原则是先确定（    ）。
[bookmark: _GoBack]A．凹模刃口尺寸	B．凸模刃口尺寸	C．凸、凹模尺寸公差
4、对T形件，为提高材料的利用率，应采用（    ）。
A．多排	B．直对排	C．斜对排
5、冲裁多孔冲件时，为了降低冲裁力，应采用（    ）的方法来实现小设备冲裁大冲件。
A．阶梯凸模冲裁	B．斜刃冲裁	C．加热冲裁
6、冲裁件外形和内形有较高的位置精度要求，宜采用（    ）。
A．导板模	B．级进模	C．复合模
7、导板模中，要保证凸、凹模正确配合，主要靠（    ）导向。
A．导筒	B．导板	C．导柱、导套
8、在导柱式单工序冲裁模中，导柱与导套的配合采用（    ）。
A．H7/m6 	B．H7/r6 	C．H7/h6
9、精度高、形状复杂的冲件一般采用（    ）凹模形式。
A．直筒式刃口	B．锥筒式刃口	C．斜刃口
10、弹性卸料装置除起卸料作用外，还有（    ）的作用。
A．卸料力大	B．平直度低	C．压料作用
11、中、小型模具的上模是通过（    ）固定在压力机滑块上的。
A．导板	B．模柄	C．上模座
12、小凸模冲孔的导板模中，凸模与固定板呈（    ）配合。
A．间隙	B．过渡	C．过盈
13、能进行三个方向送料，操作方便的模架结构是（    ）。
A．对角导柱模架	B．后侧导柱模架	C．中间导柱模架
14、凸模与凸模固定板之间采用（    ）配合，装配后将凸模端面与固定板一起磨平。
A．H7/h6 	B．H7/r6 	C．H7/m6
15、表示板料弯曲变形程度大小的参数是（    ）。
A．y/ρ	B．r/t 	C．E/σS
16、弯曲件在变形区内出现断面为扇形的是（    ）。
A．宽板	B．窄板	C．薄板
17、不对称的弯曲件，弯曲时应注意（    ）。
A．防止回弹	B．防止偏移	C．防止弯裂
18、注射成型工艺适用于（    ）。
A．只有热塑性塑料	B．只有热固性塑料
C．主要成型热塑性塑料，某些热固性塑料也可用注射方法成型
19、单分型面注射模的结构主要特点是（    ）。
A．一个分型面	B．一个型腔	C．多个分型面
20、截面分流道制造容易，热量和压力损失小，流动阻力不大（    ）。
A．圆形	B．矩形	C．梯形   
二、 填空题
1、冲压加工可分为                 和                两类。
2、注射模的浇注系统有主流道﹑              ﹑ 浇口  ﹑ 冷料穴等组成。 
3、排样的方法，按有无废料的情况可分为有废料排样、 无废料排样和             排样。 
4 、 按工序组合程度分，冲裁模可分为             、            和             等几种。 
5、对于大中型的凸、凹模或形状复杂，                、                  镶拼结构 。 
6 、弯曲变形区内                的金属层称为应变中性层。 
7 、材料的塑性           ，塑性变形的稳定性越强，许可的最小弯曲半径就          。 
8 、弯曲件需多次弯曲时，弯曲次序一般是先弯            ，后弯            ；前次弯曲应考虑后次弯曲有可靠的定位，后次弯曲不能影响前次以成形的形状。 
9、塑料注射成型工艺过程包括                         、                 、制品的后处理。 
10、塑料模具的组成零件按其用途可以分为                 与              两 大类。 
三、 判断题
1、普通冲裁最后分离是塑性剪切分离。（    ）
2、斜刃比平刃的冲裁力大。（    ）
3、当弯曲件的弯曲线与板料的纤维方向平行时，可具有较小的最小弯曲半径，相反，弯曲件的弯曲线与板料的纤维方向垂直时，其最小弯曲半径可大些。（    ）
4、为了便于塑件脱模，一般情况下使塑料在开模时留在定模上。（    ）
5、冲裁变形过程中，微裂纹最早出现在凹模端面。（    ）
6、在其它条件相同的情况下，弯曲线垂直于钢板轧制方向允许的弯曲半径较小。（    ）
7、相对弯曲半径(r/t)是表示零件结构工艺性好坏的指标之一。（    ）
8、材料的机械性能对弯曲件影响较大，其中材料的塑性越差，其允许的最小相对弯曲半径
小。（    ）
9、浇口的位置应开设在塑件截面最厚处，以利于溶体填充及补料。（    ）
10、冲裁间隙过大时，断面将出现二次光亮带。（    ）
四、 简答题
1、板料冲裁时，其断面特征怎样？影响冲裁件断面质量的因素有哪些？ 
2、影响弯曲变形回弹的因素是什么？采取什么措施能减小回弹？ 
3、内孔翻边的常见废品是什么？如何防止？   
4、简述浇口位置的选择原则？  
五、 分析题
1、对图示塑件的设计进行合理化分析，并对不合理设计进行修改。（每题5分，共10分）
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2、分析如图两个冲裁件的特点，确定其采用什么模具结构并说明理由。
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模具设计复习资料答案
一、 选择题
1 、 A2 、C3 、 A 4 、 C5 、 A 6 、 C7 、B8 、 C9 、 A 10 、C11 、B 12 、A13 、 B
14 、A 15 、B 16 、 B17 、 B 18、C19、A20、
二、 填空题
1、分离工序和成形工序2 、分流道   3、少废料。 4 、 单工序模 、 级进模 和 复合模 5、局部薄弱的小型凸、凹模常采用6 、 应变等于零7 、 越好 ， 越小 。 8 、 外角 ， 内角 9、  成型前的准备 、  注射过程  10、
三、 判断题
1、× 2、×3、 ×4、×  5、× 6、√ 7、√8、×  9、√10、
四、 简答题
1、答:板料冲裁时，冲裁件的断面明显地分成四个特征区：即圆角带、光亮带、断裂带与毛刺区。 
  影响断面质量的因素有：(1)材料性能；(2)模具间隙；(3)模具刃口状态。 
2.答：影响弯曲变形回弹的因素有：（1）材料的力学性能；（2）相对弯曲半径r/t；（3）弯曲
中心角α；（4）弯曲方式及弯曲模；（5）工件的形状。 减小回弹的措施有： 
  （1）改进弯曲件的设计，尽量避免选用过大的相对弯曲半径r/t 。如有可能，在弯
曲区压制加强筋，以提高零件的刚度，抑制回弹；尽量选用Es/小、力学性能稳定和板料厚度波动小的材料。 
  （2）采取适当的弯曲工艺：①采用校正弯曲代替自由弯曲；②对冷作硬化的材料须先退火，使其屈服点 s降低。对回弹较大的材料，必要时可采用加热弯曲。③弯曲相对弯曲半径很大的弯曲件时，由于变形程度很小，变形区横截面大部分或全部处于弹性变形状态,回弹很大，甚至根本无法成形，这时可采用拉弯工艺。   （3）合理设计弯曲模。
3、 答：内孔翻边的常见废品是孔口边缘被拉裂。因破裂的条件取决于变形程度的大小，降低变形程度可防止孔口边缘拉裂，如果变形程度过大，可采用先拉深后冲底孔再翻边或整修冲孔边缘后再翻边的工艺防止孔口边缘被拉裂。
4、答：（1）尽量缩短流动距离
（2）避免熔体破裂现象引起塑件的缺陷；
（3）浇口应开设在塑件厚壁处；
（4）考虑分子定向的影响
（5）减少溶接痕，提高熔接强度
五、 分析题
1、
答：（1）壁厚不均塑件，可在易产生凹痕的表面设计成波纹形式或在厚壁处开设工艺孔，以掩盖或消除凹痕。   
（2）壁厚不均匀，易产生气泡、缩孔、凹陷等缺陷，使塑件变形。
2．A件用复合模具结构：理由是内孔与外形间的位置精度要求高，且凸凹模最小壁厚也能满足要求。 
B件用级进模具结构：理由是孔与孔、孔与边缘件的距离太小，采用复合模时凸凹模壁厚不能满足要求。
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