
模拟电子电路复习资料（本A)
一、填空题

1．PN结的空间电荷区变窄，是由于PN结加的是__________电压。

2．电压负反馈稳定的输出量是__________，使输出电阻__________，电流负反馈稳定的输出量是__________，使输出电阻__________。

3．差分电路能够放大__________信号，抑制__________信号。

4．集成运算放大器在比例运算电路中工作在            区。

5．奇数级共射电路组成的多级放大电路中，输入和输出电压的相位______。

6．负反馈使放大电路增益下降，但它可以          通频带。

7.按结构不同，场效应管可分为　　　　型和　　　　型两大类。

8.集成运放内部电路实际上是一个　　　、　　　　　、　　　　放大电路。

9.直流稳压电源由　　　、　　　　　、　　　　、　　　　四个部分组成。

10.按幅频特性不同，滤波器可分为　　　　滤波器、　　　　滤波器、　　　　滤波器、　　　　滤波器及　　　　滤波器等五种。
二、单项选择题

1．N型半导体的电子浓度        空穴浓度。
A、大于        B、小于        C、等于        D、无法确定

2．P型半导体的电子浓度        空穴浓度。
A、大于        B、小于        C、等于        D、无法确定

3．N型半导体是在本征半导体中加入        物质后形成的。
A、电子      B、空穴        C、三价硼元素      D、五价磷元素

4．引入电压负反馈，可使放大器的        。
Ａ、输出电压稳定      　     Ｂ、反馈环内输入电阻增加　
Ｃ、反馈环内输入电阻减小     D、输出电流稳定

5．放大器对不同频率分量呈现的增益不相等造成的失真叫        。
A、饱和失真     B、截止失真    C、幅频失真   D、相频失真

6．PN结加正向电压时，其正向电流是由        的。
A、多数载流子扩散而成            B、多数载流子漂移而成  
C、少数载流子扩散而成            D、少数载流子漂移而成

7．一晶体管的极限参数：PCM=150mW，ICM=100mA，U（BR）CEO=30V。若它的工作电压UCE=10V，则工作电流IC不得超过        m A。
A、 15        B、 100        C、 30          D、 150

8．续上题，若工作电压UCE=1V，则工作电流I c不得超过        m A。
A、 15        B、 100        C、 30          D、 150

9．续上题，若工作电流Ic=1mA，则工作电压UCE不得超过        V。
A、 15        B、 100        C、 30          D、 150

10．已知三极管共基电流放大系数α等于0.98，当发射极电流为2mA时，则基极电流是和共发射极电流放大系数β是        。
A、40μA，49  B、1.96mA，49  C、40μA，0.98   D、无法确定

11.杂质半导体中的少数载流子浓度取决于(      )。

A．掺杂浓度　　 B．工艺　    C.温度　　  D．晶体缺陷

12.硅稳压管在稳压电路中稳压时，工作于(      )。

A．正向导通状态          B．反向电击穿状态

C．反向截止状态          D．反向热击穿状态

13.测得一放大电路中的三极管各电极相对于“地”的电压如图1所示，

A．NPN型硅管    B．NPN型锗管    C．PNP型锗管    D．PNP型硅管

14.)温度上升时，半导体三级管的(      )。

A．β和ICBO增大，UBE下降    B．β和UBE增大，ICBO减小

C．β减小，ICBO和UBE增大    D．β、ICBO和UBE均增大

                                                                         (图1)

15.在共射极、共基极、共集电极、共漏极四种基本放大电路中，ｕｏ与ｕｉ相位相反、︱AU︱>1的只可能是(      )。

A．共集电极放大电路        B．共基极放大电路

C．共漏极放大电路　        D．共射极放大电路

三、多项选择题

1．分析放大器交流通路分析时常将        。

A. 大电容短路                   B. 大电容开路
C. 大电感短路                   D. 大电感开路

2．温度增加对晶体管的影响有        。

A. ICBO增加      B. UBE下降      C. β增加      D. IC减小

3．影响放大器低频频率特性的因素主要有        。

A. 耦合电容    B. 旁路电容    C. 极间电容    D. 偏置电阻

4．场效应管和双极性三极管相比特点有        。

A. 电压控制型器件              B. 输入电阻高        

C. 利用多数载流子导电           D. 便于集成

5．负反馈对放大器影响说法正确的有        。

A. 放大倍数下降           B. 稳定性提高

C. 展宽通频带              D. 减少非线性失真

6．差动放大电路的接法有        。

A. 双端输入、双端输出       B. 双端输入、单端输出      

C. 单端输入、双端输出       D. 单端输入、单端输出

四、分析计算题

1．已知电路如图1所示，ui =10sin
[image: image1.wmf]w

t V,Ε=5V, 二极管正向导通电压忽略不计，试画出输出电压uo的波形。
             [image: image2.png]


         
2．图2所示电路中各运算放大器是理想的，试写出各输出电压Uo的值。
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电路如图3为分压式偏置放大电路，已知UCC=24V，RC=3.3kΩ，RE=1.5 kΩ,RB1=33kΩ,RB2=10kΩ,RL=5.1kΩ,β=66 。试求：（1）静态值IBQ、ICQ和UCEQ；（2）画微变等效电路，计算电压放大倍数
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；（3）空载时的电压放大倍数
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；（4）估算放大电路的输入电阻和输出电阻。
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4．比较器电路如图4所示，
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，运放输出的饱和电压为
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  要求：(1)  画出传输特性；(2) 若uI=6sinωt  V， 画出uo的波形 。
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模拟电子电路复习资料

填空题

正向或正偏   2.电压、减小、电流、增加   3.
4.线性    5.相反    6.      7.结    绝缘栅

8.高增益    直接耦合    多级

9.变压器    整流电路    滤波电路    稳压电路

10.低通    高通    带通    带阻    全通

单项选择题

 2.  3.D  4.A  5.C  6.A  7.A  8.B  9.C  10.A

11.C  12.B  13.C  14.A  15.D
单项选择题

AC  2.ABC  3.AB  4.ABCD  5.ABCD  6.ABCD

四、分析计算题（每题10分，共40分）

1．答：输出输入波形对比如图
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2答：（a）0.45V      （b）0.15V

3． 答：(1)     IBQ=49μA  ，ICQ≈IEQ=3.25mA ， UCEQ=8.4V

（2）微变等效电路如图   Au
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(4)  Ri
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