
水污染控制工程复习资料
一、名词解释

1、COD:

2、沉淀法:

3、污泥沉降比：

4、好氧呼吸：

5、物理净化：

二、填空题
1、污水类型：__________、__________、初期雨水、城镇污水。

2、水体自净分类：__________、__________、__________。

3、沉淀池常按池内水流方向不同分为__________、__________、及__________三种。

4、废水中油存在形态：__________、__________、乳化油、溶解油。

5、气浮法类型：电解气浮法、分散空气气浮法、__________。

6、呼吸分类：好氧呼吸、__________。


7、按微生物生长速率，微生物生长过程可分为四个时期，即__________、对数增长期、

__________、和衰亡期。

8、根据分散气泡的大小，扩散器可分为微气泡扩散器、__________、中气泡扩散器、大气泡扩散器、__________。

9、离子交换运行中包括哪四个步骤：__________、__________、__________、__________。

三、单项选择题

1、下列说法不正确的是（    ）。

A.水形成自然循环的外因是太阳辐射和地球引力

B.水在社会循环中取用的是径流水源和渗流水源

C.生活污染源对环境污染最为严重

D.工业污染源属于点源而非面源

2、下列说法不正确的是（    ）。

A.调节池可以调节废水的流量、浓度、pH值和温度

B对角线出水调节池有自动均和的作用

C.堰顶溢流出水调节池既能调节水质又能调节水量

D.外设水泵吸水井调节池既能调节水质又能调节水量

3、TOD是指（    ）。

A.总需氧量     B.生化需氧量     C.化学需氧量     D.总有机碳含量

4、下列说法不正确的是（    ）。

A.可降解的有机物一部分被微生物氧化，一部分被微生物合成细胞

B.BOD是微生物氧化有机物所消耗的氧量与微生物内源呼吸所消耗的氧量之和

C.可降解的有机物分解过程分碳化阶段和硝化阶段

D.BOD是碳化所需氧量和硝化所需氧量之和

5、下列说法不正确的是（    ）。

A.COD测定通常采用K2Cr2O7和KMnO7为氧化剂

B.COD测定不仅氧化有机物，还氧化无机性还原物质

C.COD测定包括了碳化和硝化所需的氧量

D.COD测定可用于存在有毒物质的水

6、下列不属于水中杂质存在状态的是（    ）。

A.悬浮物     B.胶体     C.溶解物     D.沉淀物

7、下列说法不正确的是（    ）。

A.格栅用以阻截水中粗大的漂浮物和悬浮物

B.格栅的水头损失主要在于自身阻力大

C.格栅后的渠底应比格栅前的渠底低10－15cm

D.格栅倾斜50O－60O，可增加格栅面积

8、颗粒在沉砂池中的沉淀属于（    ）。

A自由沉淀     B.絮凝沉淀     C.拥挤沉淀     D.压缩沉淀

9、厌氧发酵过程中的控制步骤是（    ）。

A.酸性发酵阶段     B.碱性发酵阶段     C.中性发酵阶段     D.兼性发酵阶段

10、厌氧消化中的产甲烷菌是（    ）。

A.厌氧菌     B.好氧菌     C.兼性菌     D.中性菌

四、简答题
1、废水中油存在形态：

2、造成丝状证膨胀原因：

3、生物接触氧化法优点：

4、生物脱氮包括哪几个过程？

五、问答题
1、试论影响微生物的生长环境。

2、生物脱氮、除磷的环境条件要求和主要影响因素是什么？说明主要生物脱氮、除磷工艺的特点。
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参考答案
一、名词解释

1、COD:用化学氧化剂氧化水中有机污染物时所消耗的氧化剂的量。

2、沉淀法:利用水中悬浮颗粒和水的密度差，在重力的作用下产生下沉作用，已达到固液分离的一种过程。

3、污泥沉降比：指曝气池混合液静止30min后沉淀污泥的体积分数，通常采用1L的量筒测定污泥沉降比。

4、好氧呼吸：以分子氧作为最终电子受体的呼吸作用称为好氧呼吸。

5、物理净化：物理净化是指污染物质由于稀释、扩散、沉淀或挥发等作用而使河水污染物质浓度降低的过程。

二、填空题

1、污水类型：生活污水、工业废水、初期雨水、城镇污水。

2、水体自净分类：物理净化、化学净化、生物净化。

3、沉淀池常按池内水流方向不同分为平流式、竖流式、及辐流式三种。

4、废水中油存在形态：可浮油、细分散油、乳化油、溶解油。

5、气浮法类型：电解气浮法、分散空气气浮法、溶解空气气浮法。

6、呼吸分类：好氧呼吸、缺氧呼吸。


7、按微生物生长速率，微生物生长过程可分为四个时期，即延迟期、对数增长期、稳定期、和衰亡期。

8、根据分散气泡的大小，扩散器可分为微气泡扩散器、小气泡扩散器、中气泡扩散器、大气泡扩散器、剪切分散空气曝气器。

9、离子交换运行中包括哪四个步骤：交换、反洗、再生、清洗。

三、单项选择题

1.C  2.C  3.A  4.D  5.C    6.D  7.B  8.A  9.B  10.A  

四、简答题

1、废水中油存在形态：

答：废水中油通常有四种存在形：①可浮油②细分散油③乳化油④溶解油

2、造成丝状证膨胀原因：

答：造成丝状性膨胀的原因：（1）污水水质（2）运行条件（3）工艺方法

3、生物接触氧化法优点：

答：①由于填料的比面积较大，池内的充氧体条件良好

②生物接触氧化法不需要污泥回流，不存在污泥膨胀问题，运行管理简便

③由于生物固体量多，水流又属于完全混合型，因此生物接触氧化池对水质水量的骤变有较强的适应能力

④生物接触氧化池有机溶剂负荷较高时，其F/M保持在较低水平，污泥产率较低7、生物脱

五、问答题

1、试论影响微生物的生长环境

答：根据dc／dt=Kla(Cs－C),Kla、Cs值曾大，有利于氧传递，Kla、Cs值减小，不利于氧传递。

⑴污水水质

污水中含有各种杂质，对氧的转移会产生一定的影响。其中主要是溶解性有机物，特别是某些表面活性物质，它们会在气液界面处集中，形成一层分子膜。增加了氧传递的阻力，影响了氧分子的扩散，污水中总传质系数Kla值将相应地下降，从而降低了氧传递速率。

⑵水温

水温对氧的转移影响较大，水温上升，水的黏度降低，液膜厚度减小，扩散系数提高，Klaz值增高；反之，则Kla值降低。水温对溶解氧饱和度Cs值也产生影响。随着温度的增加，Kla值增大，Cs值降低，液相中氧的浓度梯度有所减小。因此，水温对氧转移有两种相反的影响，但并不是完全抵消，总的来说，水温降低有利于氧的转移。

⑶氧分压

气压降低，Cs值下降；反之则提高。
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