汇编语言与接口技术 专升本复习资料
一、填空题

1、若（SP）＝FFFEH，（BX）＝2345H，执行PUSH BX指令后，（SP）＝（            ），（BX）＝（             ）。

2、已知AX＝4A5BH，进位标志CF＝1，则语句“RCL AX，1”执行后AX＝（            ），CF＝（                  ）。

3、实现中断返回是通过（          ）命令完成的。

4、8254的端口个数为（            ）个。

5、十进制数36.875转换为二进制数是（           ）。

6、8255是一个可编程并行接口芯片，有A、B和C三个8位端口，其中只可工作在方式0，1下的端口为（           ）端口。

7、CPU和I/O设备之间传送的信息由数据信息、（           ）和（             ）。

8、8254的方式3具有自动装入计数初值功能，一旦计数开始，就会输出连续的（                  ）。

9、每一条指令一般都由（        ）和（           ）构成。

10、已知AL=8AH，BL=C6H，执行指令ADD AL，BL之后，AL和BL分别等于（          ），ZF和OF分别等于（           ）。

二、选择题

1.在汇编语句MOV AX，[BX+SI]中，源操作数的寻址方式是(      )

A．直接寻址      B．基址寻址    C．间址寻址     D．基址加变址寻址

2. 下列伪指令中可以用来定义变量的是(      )。

A．BYTE          B．DW          C．DWORD        D．AT

3. 以下各指令中正确的是(      )。

A．IN 63H，AX    B．IN AL，63H   C．MOV ES，2D00H    D．MOV [DI]，[SI]

4. 已知AL=36H，BL=87H，则两条语句：

ADD AL，BL

DAA

执行后AL及进位标志CF的值分别为(      )

A．BDH和0       B．17和1      C．23H和1     D．BDH和1

5．设字长n=8位，[X]补码=0CAH，[Y]补码=0BCH，则求[X+Y]补码时得到的结果、溢出标志OF和辅助进位标志AF分别为(      )。

A．86H，OF=0和AF=0        B．86H，OF=0和AF=1

C．186H，OF=1和AF=0       D．186H，OF=1和AF=1

6. 堆栈操作的基本单位是(      )。

A．比特        B．字节         C．字       D．双字

7. 已知AX=1025H，BL=03H，则语句“MUL BL”执行后AX的值为(      )。

A．3075H       B．0075H        C．006FH    D．306FH

8. 在汇编语句MOV AX，[BX]中，源操作数的寻址方式是(      )

A．直接寻址     B．基址寻址   C．间址寻址   D．基址加间址寻址

9. 机器字长为16位，若用补码来表示带符号整数，则其表示范围为(      )

A．-32768~+32767            B．-0.32768~-0.32767

C．-1~32767/32768           D．-32767/32768~-32767/32768

10. 微机地址总线的作用是(      )

A．用于选择存储单元         B．用于选择进行信息传输的设备

C．用于指定存储单元和I/O设备接口电路的地址 

D．用于选择数据总线的宽度

11. Intel 8088CPU的地址线有_______

A .8位        B .16位        C .20位        D. 32位

12. 数据定义语句DW 35 DUP（‘A’，0，3 DUP(2,1,1)定义的储存空间长度为(      )

A．358B        B．770B        C．385B         D．350B

13. DEC AL指令执行之后，对 不产生影响。

A. OF          B .SF          C .IF           D. CF

14. CPU响应中断时，硬件首先完成_____工作。

A . 保护断点           B . 读取中断服务程序入口地址

C . 计算偏移量         D. 执行转移指令

15. 执行以下指令不会影响SP寄存器的是：(      )

A. CALL        B. MOVSB       C. INT       D. PUSH 

16. 当CPU对8259A进行中断响应的时候，在第二个 周期中，8259A所做的工作是(      )

A．对IRR置位    B．对ISR复位   C．对IMR置位   D．送出中断响应信号

17. 8086/8088系统中，硬件中断服务子程序入口地址在中断向量表中的存放位置由(      )决定。

A．中断调用指令  B．中断类型码  C．中断转移指令  D．中断服务寄存器ISR

18. 8255A的端口B工作于方式1输入时，要用(      )引脚作为联络信号。

A．PC1,PC2,PC3   B．PC2,PC1,PC0  C．PC4,PC5,PC6   D．PC3,PC4,PC5

19.设某容量为12K字节的RAM存储器，其首地址为3000H，则其终地址为(      )

A．4000H        B．5FFFH      C．3BFFH        D．37FFH

20. 异步通信方式格式中可以缺省的部分是(      )

A. 起始位       B. 停止位     C. 校验位       D. 数据位

21、8086/8088能寻址内部存储器的最大地址范围为(      )。  

A、64K      B、512K      C、1M    D、10M  

22.除法出错是属于（     ）中断。  

线路故障    B、内部         C、INTO      D、单步  

23.中断传送方式下，当外部需要输入输出数据，向CPU发出中断请求信号，由接口电路使（  ）信号有效，引起中断响应。                                  

HLDA     B、INTR        C、HOLD     D、INTA   

24.DMA数据传送,是由(       )控制的。 

硬件控制器     B、程序     C、CPU     D、外设  

25.CPU与外设交换信息时,是通过(     )传送外设控制和外设状态信息的。

数据总线  B、地址总线  C、控制总线   D、局部总线  

26.8086执行OUT  DX ，AL 指令时，（    ）的值输出到地址总线上。  

AL          B、AX              C、DL              D、DX  

27. 有效时要求8086的（    ）引脚同时输出低电平。 

IN和OUT   B、             C、ALE和          D、地址和数据  

28.CPU对单步中断的响应，必须根据（  ）标志位的状态来决定是否响应。  

IF             B、DF                  C、TF            D、ZF 

29.中断向量表中存放的是（    ）。      

中断类型码    B、中断服务程序    C、中断向量码  D、中断服务程序入口地址

30.中断控制器8259中没有（    ）寄存器。        

中断服务      B、中断屏蔽      C、中断响应     D、中断请求

三、简答

1.请说明80x86实模式下段寄存器有哪些？

2.根据用途微机总线可分为哪三类？

3.简要说明指令性语句与指示性语句的区别。

4.微机系统与外设间的信息交换方式有哪些？

5.简要说明执行指令INT 10H时CPU完成哪些操作？

指出下列标志位的含义        

 (1)  CF        (2)  OF        (3)  AF        (4)  ZF        (5)  DF

四、阅读程序，并按要求回答问题。

1、阅读程序段，回答问题：

CWD

XOR AX, DX

SUB AX, DX

该程序片段中，AX寄存器的内容是一个16位有符号数，回答：

⑴ 该子程序的功能是什么？（3分）

⑵ 若执行前（AX）=0FEDCH，则执行后（AX）= H。（3分）

2、阅读程序段，回答问题：

ABC PROC

ADD AX, BX

SUB BX, AX

ADD AX, BX

NEG BX

ABC ENDP

该子程序中，寄存器AX、BX是入口参数也是出口参数。回答：

⑴ 该子程序的功能是什么？（2分）

⑵ 若入口（AX）=1234H，（BX）=0ABCDH，则出口（AX）= H，（BX）= H。（2分）

3、阅读程序段，回答问题：

MOV AX, 2

MOV BX, 4

MOV CX, 6

MOV DX, 8

L: INC AX
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填空题

1、

2、AX＝（ 94B7 ），CF＝（ 0 ）。

3、实现中断返回是通过（IRET ）命令完成的。

4、8254的端口个数为（ 4 ）个。

5、十进制数36.875转换为二进制数是（0010 0100.1110 ）。

6、8255是一个可编程并行接口芯片，有A、B和C三个8位端口，其中只可工作在方式0，1下的端口为（ B ）端口。

7、CPU和I/O设备之间传送的信息由数据信息、（ 控制信息）和（状态信息）。

8、8254的方式3具有自动装入计数初值功能，一旦计数开始，就会输出连续的（方波）。

9、每一条指令一般都由（ 操作码 ）和（ 操作数 ）构成。

10、

二、选择题

1 D 2 B 3 B 4 C 5 D 6 C 7 C 8 C 9 A 10 C

11 C 12 C 13 D 14 A 15 B 16 D 17   18   19    20 

21、C  22、B   23、B 24、A    25、A    26、D    27、B  28、C  29、D     30、C 
三、简答

1.请说明80x86实模式下段寄存器有哪些？

答：

2. 根据用途微机总线可分为哪三类？

答：数据，地址，控制

3. 简要说明指令性语句与指示性语句的区别。

答：指令性是CPU中实际存在的可执行的语句。指示性语句是用于说明程序结构，变量等的语句，后者在编译过程中执行，编译完成后不再存在。

4. 微机系统与外设间的信息交换方式有哪些？

答：无条件，查询，中断，DMA

5. 简要说明执行指令INT 10H时CPU完成哪些操作？

答：1）计算中断向量 2）保存FR，CS，IP，3) 设置CS，IP 4）转入中断处理程序

四、阅读程序，并按要求回答问题。（5小题，共25分）

1、(1)求AX寄存器中内容的绝对值（3分）

⑵ 若执行前（AX）=0FEDCH，则执行后（AX）= 124 H。（3分）

2、阅读程序段，回答问题：

⑴ 交换入口参数寄存器的值（2分）

⑵（AX）= OABCD H，（BX）= 1234 H。（2分）

3、(1) 3次（2分）

⑵ 该程序段执行完毕后（AX）= 5 ,（BX）= 11 ,（CX）= 0 ,（DX）= 1 。（4分）

4、请描述以下程序段实现的功能:把BL的内容乘以9后存入AX 。（4分）

5、 

五、编程题

1、编程求出下列公式中的Y值，并将结果存放入RESULT单元中：（7分）

Y=5X2+2X-1

评分原则：写出汇编程序结构2分，完成运算4分，存放入RESULT单元1分。

2、采用8255A与打印机接口电路中，CPU与8255A利用查询方式输出数据。其中端口A工作在方式0输出打印数据，PB口不用，PC口中PC7引脚产生负脉冲选通信号，PC2引脚连接打印机的忙信号，以查询其状态。设8255A的端口地址为240H-243H。

（1）试在图中画出连线图；（3分）

评分原则：每连对一条线1分，共3分

（2）编写8255A初始化程序段； （3分）

评分原则：正确写出控制字1分，其它初始化语句2分

（3）编写利用该接口以查询方式输出一个字符的子程序。（8分）

评分原则：查询程序段3分，初始化8255A3分，其它语句2分

3、假设8251A的工作方式是异步通信，数据格式采用7位数据位，2位停止位，偶校验，波特率因子是64。允许发送和接收，错误标志复位，发送终端准备好请求发送。请按上述要求初始化8251A。（4分）
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