汇编语言与接口技术-复习资料：

一、选择题

1、若（R0）=20H，（A）=3EH，（20H）=95H，则执行指令XCHD 　A，@R0后，累加器A中的数值为 （ 1 ） 。

A、35H           B、3EH          C、95H         D、9EH
2、依据8032的自然优先级，在下列中断源中，中断优先级最高的是 （ 2 ） 。

A、串行口中断    B、定时器0      C、定时器1      D、定时器2

3、下列程序执行后：

MOV　A， #86H

XRL   A，#73H
累加器A中的数值为 （ 3 ） 。
A、02H          B、0AH          C、F5H         D、F7H
4、

5、若8031的晶振频率为6MHz，其执行一条除法指令需要的时间为 （ 5 ） 。
A、2μs           B、4μs           C、6μs；        D、8μs

6、8051外部中断1的中断入口地址为 （ 6 ） 。
A、0003H       B、000BH         C、0013H        D、002BH

二、判断题

（1）8051的定时器0设定为工作方式1时，构成16位定时器，计数初值的高8位存放在TH0中，低8位存放在TL0中。
（2）共阳LED数码管的发光二极管的阳极共地，当某个发光二极管的阴极为高电平时，二极管发光，显示相应的字符。

（3）二进制数10110001111001101110011B转换成十六进制数，其值为2C79B3H，转换成十进制数则为298953D。

（4）在8051的四个并行I/O口中，P0口和P2口可做系统扩展地址总线，其中P0口为低8位，P2口为高8位。

（5）

（6）在8051与A/D转换芯片ADC0809接口时，采用查询方式判断A/D转换是否结束，CPU的使用效率最高。

三、填空题

1、十六进制数51.8H转换成十进制数是 （1） D，二进制数1010111100B转换成十六进制数是 （2） H，二进制数1111101B转换成十进制数是 （3） D，。

2、若8051定时器1的定时时间为100ms，计数初值为15536，则其晶振频率为 （5） ，定时器1采用的是工作方式 （6） 。

四、分析题

1、分析下列程序段执行后，寄存器R0及内部RAM单元7EH、7FH的值分别为多少？ 

……                
MOV   R0，#7FH

MOV   7EH，#5BH

MOV   7FH，#40H

DEC   @R0

DEC   R0

DEC   @R0

……

2、已知内部RAM单元（60H）=23H，（61H）=81H，试分析下列程序段执行后，内部RAM单元62H、63H以及CY的值分别为多少？          
……
CLR  C

MOV  A，#9AH

SUBB  A，60H
MOV   62H，A
ADD  A，61H

DA  A

MOV  63H，A  

……

五、综合题
1、已知可以完成某一功能的汇编语言程序如下。试根据程序，分析在其运行后，寄存器R4、R5的值分别为多少？

ORG   0000H             
LJMP   2000H

ORG   2000H

MOV   R0，#12H

MOV   R1，#37H

MOV   R2，#56H

MOV   R3，#78H

MOV   A，R1 

ADD   A，R3 

DA   A

MOV   R5，A

MOV   A，R0 

ADDC   A，R2

DA   A

MOV   R4，A

END 

2、用课程所学汇编语言设计方波输出程序。设晶振频率为6MHz，定时器T0为16位定时器。要求利用定时器T1通过P1.2引脚输出周期为200ms的方波，主程序从0200H开始存放，试完成：
（1）计算计数初值。
（2）依据上述要求，确定TMOD寄存器的内容。
参考答案：
一、选择题
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二、判断题
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三、填空题
	（1）
	（2）
	（3）
	
	（4）
	（5）
	（6）

	81.5
	2BC
	125
	
	
	6MHz
	1


四、分析题

1、（R0）＝7EH       ， （7EH）＝5AH      ，  （7FH）＝3FH
2、（62H）＝77H      ， （63H）＝58H      ，  （CY）＝1
五、综合题

1、（1）R4＝     69     H       （2）R5＝     15     H
2、（1）计算计数初值

当晶振频率为6MHz时，产生100ms的定时只能采用16位定时器。

机器周期为： Tp=12/晶振频率=12/ 6MHz=2μs

时间常数为： Tc=T/Tp=100×10-3/（2×10-6）=5×104
计数初值为： X=2n-Tc= 216 - 5×104 =65536-50000=15536=3CB0H

则其高8位为3CH，低8位为B0H，故TH1=3CH，TL1=B0H。

（2）确定TMOD的内容（4分）

由于定时器T0、T1是16位定时器，为工作方式1，所以T0、T1的M1M0均为01，其他各位均为0。于是：TMOD=00010001B=11H 

