汇编语言与接口技术 复习资料A
一、选择题
1、在MCS-51系列微机中，堆栈可以在中断服务处理等场合用以保护CPU现场，它的特点是  （1）  。
A、先进先出     B、后进先出     C、后进后出     D、只进不出
2、若8051微型计算机累加器A中的数据为E5H，寄存器R0中的数据为8FH，执行指令：ORL  A，R0 后，累加器A的值为  （2）  。
A、E8H         B、58H         C、EFH         D、5FH
3、在8051微机的0000H单元一般会存放一条  （3）  指令。
A、调用指令     B、返回指令     C、条件转移     D、无条件转移
4、8051微机扩展一片2K程序存储器，需要  （4）  条地址线。
A、10          B、11            C、12           D、13
5、8051微机的一个三态双向口，既可作为地址/数据分时复用口，也可作为通用I/O口的是  （5）  。
A、P0口       B、P1口
C、P2口       D、P3口

二、判断题
[bookmark: _Hlk41226357]（1）若8051微机的晶振频率为6MHz，则其一个机器周期的时间为2µs，其执行一条除法指令需要8µs。
（2）8051微机与键盘接口电路在选择按键防抖动技术时，当键的个数很少时，更适合采用软件防抖的方法。
（3）在8051单片微型计算机与A/D转换器的接口电路中，A/D转换器的作用是将模拟量转换成数字量。
（4）中央处理器CPU是8051单片微机内部的核心部件，它决定了8051微机的主要功能特性。它由运算部件和控制部件两大部分组成。
[bookmark: _Hlk229843830]（5）二进制数1011110001111001010100101B转换成十六进制数，其值为178F2A5H，转换成BCD码仍为1011110001111001010100101B。

三、填空题
1、十进制数227.75D转换成十六进制数是  （1）  H，二进制数11111101.1B转换为十进制数是  （2）  D，十六进制数1FFH转化为十进制数是  （3）  D。
2、8051微型计算机共有111条指令，如果按指令执行时间分类，可以分为单周期指令、双周期指令和  （4）  周期指令；如果按指令字节分类，则可分以为一字节指令、两字节指令和  （5）  字节指令。

四、问答题
1、什么是8051微机的复位？复位有哪几种方式？复位后程序计数器PC的值是多少？

五、综合题
用汇编语言编写利用MCS-51单片微型计算机完成四相步进电机接口控制的程序。已知四相步进电机采用单四拍驱动方式，P1.0、P1.1、P1.2、P1.3分别控制步进电机A、B、C、D四相，P1.7控制步进电机的旋转方向，步进电机一共运动81步。要求在以下空行中补充适当的指令，完成全部程序设计。
ORG   0000H             
						LJMP        （1）      
						ORG   1000H
						MOV   R7，      （2）      
						MOV  R0，#00H
  		    ROTATE：SETB  P1.7
						JNB   P1.7，LEFT
           RIGHT：MOV  DPTR，#TAB1      
LJMP  ROTATE1
LEFT：      （3）      
ROTATE1：MOV   A，R0
							MOVC  A，@A+DPTR
							MOV   P1，A 
							LCALL        （4）      
							INC   R0
							CJNE  R0，#04H，ROTATE2
							MOV  R0，      （5）      
  		 		ROTATE2：DJNZ   R7，ROTATE
			 		STOP：ANL  P1，#0F0H
							LJMP  STOP
	 		 		TAB1：DB  01H，02H，04H，08H
	 		 		TAB2：DB  08H，04H，02H，01H
延时子程序：
DELAY：MOV   R5，#7AH
LOOP1：MOV   R3，#0F9H
LOOP2：DJNZ        （6）      ，LOOP2
							DJNZ   R5，LOOP1
							      （7）      
							END
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三、填空题
1、（1）：           E3.C             （2）：          253.5          
  （3）：           511            
2、（4）：            四              （5）：            三            

四、问答题
1、什么是8051微机的复位？复位有哪几种方式？复位后程序计数器PC的值是多少？
参考答案：
通过某种方式，使8051内各寄存器的值变为初始状态的操作称为复位。
复位分为上电复位和外部复位（按钮复位）两种方式。
复位后程序计数器PC的内容是0000H。

[bookmark: _GoBack]五、综合题
（1）：          1000H             （2）：       #51H或#81        
（3）：    MOV  DPTR，#TAB2     （4）：         DELAY         
（5）：         #00H或#0          （6）：            R3          
（7）：           RET             


