汇编语言与接口技术复习资料B
一、选择题
1、当8051微机的CPU在执行正常程序时，系统中出现特殊请求，CPU暂时中止当前的程序，转去处理更紧急的事件，处理完毕后，CPU返回原程序，这一过程称为  （1）  。
A、子程序调用   B、堆栈         C、复位         D、中断
2、当三相步进电机采用三相双三拍工作方式时的步距角是1.5º，则该步进电机在采用三相单三拍工作方式时的步距角是  （2）  。
A、0.75º         B、1.5 º         C、3º            D、4.5º
3、若8051微型计算机累加器A中的数据为85H，寄存器R0中的数据为7AH，执行指令：ANL  A，R0 后，累加器A的值为  （3）  。
A、00H          B、75H          C、8AH          D、FFH
4、在LED数码显示接口电路中，采用  （4）  显示是将所有显示位的段选线并联在一起，由一个8位I/O口控制，而位选线则由其他的I/O口控制。
A、暂态         B、静态         C、稳态          D、动态
5、多数键盘的按键均采用机械弹性开关，当8051微机与键盘接口电路在选择按键防抖动技术时，当键的个数比较多时，更适合采用  （5）  防抖动的方法。
A、硬件        B、软件          C、滤波          D、电气

二、判断题
（1）在8051与外部数据存储器的接口电路中，如果8051微机扩展的是一片8K数据存储器，则需要13条地址线。
（2）在8051中断源入口地址单元中存放的往往是一些条件转移指令，根据相关条件，跳到真正的中断服务程序，这是因为给每个中断源安排的空间只有8个单元。
[bookmark: OLE_LINK3]（3）8051微机有128个字节的片内数据存储器RAM和一个8位的CPU，8052微机则有256个字节的片内数据存储器RAM和一个16位的CPU。
（4）十六进制数205H转换成二进制数，其值为1000000101B，转换成BCD码则为10100010111B。
（5）光电隔离器在微机接口电路中常用作数字电路和模拟电路之间的隔离，为了降低电路的复杂性，光电隔离器输入端与输出端两个电源通常使用同一个地，也就是所谓的共地。

三、填空题
1、二进制数1111111101.1B转换成十六进制数是  （1）  H，十六进制数1FB .4H转换为十进制数是  （2）  D，十进制数268D转换成十六进制数是  （3）  H。
2、8051微机的P0口是一个三态  （4）  口，可作为地址/数据  （5）  口，也可作为通用I/O接口。

四、问答题
A/D转换接口电路如图1所示，相应的A/D转换程序清单已列出。根据图1电路及下列程序分析：
[bookmark: OLE_LINK6]（1）从已知的电路和程序分析，图1中的A/D转换电路，使用了哪一个中断源？
  程序清单：[image: ]
ORG   0000H
LJMP  1000H               
ORG   0003H
LJMP   INTAD
ORG   1000H
SETB   EA             
SETB   EX0
SETB   IT0
MOV  DPTR，#7FFDH        
MOVX   @DPTR，A 
LOOP：LJMP   LOOP
中断服务程序：
INTAD：MOVX  A，@DPTR
MOV  35H，A
RETI
END
  
五、综合题          
用汇编语言编写闪烁灯接口控制程序。已知P1.1与开关K0连接，指示灯L0与P1.0连接。开关K0控制指示灯L0是否闪烁，要求：K0向上拨为“1”时，L0以1Hz左右的频率闪烁，闪烁频率采用定时器中断获得，定时器0和定时器1均为16位定时器。K0向下拨为“0”时，L0停止闪烁，保持在原来状态。当K0再次向上拨时，指示灯恢复闪烁。
主程序：
ORG   0000H
LJMP      （1）   
ORG 　000BH
LJMP   INT
ORG   1500H
MOV   R7，#00H
MOV  TMOD，   （2）   
MOV   TH0，#3CH
MOV   TL0，#0B0H
SETB      （3）    
SETB   ET0                       
LOOP：SETB   P1.1
JB   P1.1，LOOP1
CLR    TR0 
LJMP   LOOP
LOOP1：SETB      （4）    
LJMP       （5）    
中断服务程序：
INT：INC       （6）    
CJNE   R7，#05H，LOOP2
MOV   R7，    （7）    
CPL      （8）    
LOOP2：MOV   TH0，#3CH
MOV   TL0，#0B0H
       （9）      
END
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三、填空题
1、（1）：         3FD.8            （2）：        507.25           
（3）：          10C           
2、（4）：         双向             （5）：       分时复用         

四、问答题
     （1）从已知的电路和程序中可以看出，图1中的A/D转换接口电路，使用了外部中断0。

五、综合题
（1）：         1500H            （2）：         #11H         
（3）：           EA             （4）：         TR0          
（5）：          LOOP           （6）：          R7          
（7）：          #00H            （8）：          P1.0          
（9）：          RETI            
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