汇编语言与接口设计复习资料

一、选择题
1、依据8051的自然优先级，在以下中断源中，中断优先级最高的是  （1）  。

A、外部中断0       B、定时器0        C、外部中断1      D、定时器1

2、若8051的晶振频率为3MHz，其一个机器周期的时间为  （2）  。
A、1μs              B、2μs            C、4μs            D、8μs
3、若（A）=52H，（R0）=B4H，（CY）＝0，执行指令：SUBB   A，R0后，A和CY的值分别为：  （3）  。

A、（A）＝62H，（CY）＝0            B、（A）＝62H，（CY）＝1

C、（A）＝9EH，（CY）＝0            D、（A）＝9EH，（CY）＝1

4、8031有一个  （4）  位的CPU。

A、4               B、8              C、12             D、16
5、一步进电机采用三相单三拍工作方式时的步距角是1.5º，则该步进电机在采用三相双三拍和三相六拍工作方式时的步距角分别是   （3）   。

A、0.75º和0.75º    B、0.75º 和1.5º     C、1.5º和0.75º     C、1.5º和1.5º
二、判断题
（1）机器语言是指用助记符表示指令操作功能，用标号表示操作对象的程序设计语言，是面向过程而独立于机器的通用语言。
（2）二进制数110111000111100101010010101B转换成十六进制数，其值为6E3CA95H，转换成十进制数则为6978695D。

（3）在微机的各种接口中，完成外设模拟信号到微机所需数字信号转换的器件，称为A/D转换器。
（4）由于光电隔离器是通过电-光-电的转换来实现对输出设备的控制，彼此之间只有电气连接，因而只能用作光和电的隔离，而无法用作数字电路和模拟电路之间的隔离。

（5）在程序实际运行中，往往需要一个后进先出的RAM区，在子程序调用、中断服务处理等场合用以保护CPU的现场，这种后进先出的缓冲区称为堆栈。
三、填空题
1、十进制数255D转换为十六进制数，其结果为  （1）  H。十六进制数64H转换为十进制数是  （2）  D，二进制数1110101011B的十六进制数是  （3）  H，1011.11B转换为十进制数是  （4）  D。

2、当8051的P0口作为地址/数据分时复用总线时，可分为两种情况：一种是从P0口输出地址或  （5）  ，另一种是从P0口输入  （6）  。
四、分析题
1、若以下程序执行前累加器A中的数值为（A）=B5H，P1口的数值为（P1）=6AH。试分析执行下列程序段后，累加器A和P1口的值分别为多少？ 
…… 
ANL  A，＃00011111B 
ANL  P1，＃11100000B 
ORL  P1，A 
……

2、设内部数据单元30H中的数据为40H，数据单元40H中的数据为10H，数据单元10H中的数据为00H，端口P1的值为CAH，此时执行以下程序段：

……                  

MOV   R0，＃30H                  

MOV   A，@R0

MOV   R1，A

MOV   B，@R1

MOV   @R1，P1

MOV   P2，P1

MOV   10H，＃20H

……
试分析上述程序段执行后，数据单元10H中的数据、数据单元30H中的数据、端口P2的值、寄存器B中的数据分别为多少？

五、综合题注意：
1、用课程所学汇编语言完成以下闪烁灯控制程序的编写。已知P1．2与指示灯L0连接；P1．5与开关K0连接，由K0控制指示灯开始闪烁或停止闪烁，K0向上拨时为“1”，向下拨时为“0”；指示灯闪烁周期由定时器1定时若干次实现。设以下程序中，定时的时间已设定为100毫秒，即每定时100毫秒中断1次，定时器0的工作方式已设为方式1。若规定灯亮0.3秒后再灭0.3秒，如此循环往复。根据上述要求，在程序空格处填入最适当的内容完成全部程序的设计。

主程序：                                  

ORG   0000H 

LJMP   1200H

ORG   001BH

LJMP   INTT1
ORG   1200H

MOV   R5，#00H               

MOV   TMOD，     （1）     
MOV   TH1，#3CH

MOV   TL1，#0B0H

SETB   EA

SETB   ET1 

LOOP：ORL   P1，#20H

JNB   P1.5，LOOP1

CLR   TR1

LJMP   LOOP

LOOP1：SETB       （2）     
LJMP   LOOP

中断服务程序：
INTT1：INC   R5

CJNE   R5， #03H，LOOP2

MOV   R5，#00H

CPL       （3）     
LOOP2：MOV   TH1，#3CH

MOV   TL1，#0B0H

     （4）     
END
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四、分析题
1、
（A）＝15H      ， （P1）＝75H     
2、
（10H）＝20H    ， （30H）＝40H    ， （P2）＝CAH    ， （B）＝10H

五、综合题
1、
参考答案：

（1）     #11H       （2）     TR1       （3）     P1.2       （4）     RETI     
