汇编语言程序设计复习资料

一、单项选择题
1、将下列二进制数 0111,1111,1111 转换为16 进制数和 10 进制数是(    )。
A、07FFH 3021D     B、6FEH 1021D       C、07FFH 2012D     D、07FFH 2047D
2、如果在一个程序段开始执行之前，(cs)=OA7FOH，(1P)=2B40H，试问该程序段的第一个字的物理地址是(    )。
A、BAA40H          B、AAB40H           C、AAA40H          D、OD603H
3、下列指令哪个是错误的(设 OP1，OP2 是已经用 DB 定义的变量名)(    )。
A、CMP BL，OP1     B、MOV[BX]，111001B C、 INC OP2        D、SAR AX，CL
4、假定(DX)=10111001B，(CL)=05，(CF)=1试确定:RCL DL，CL指令执行后，DX中的值是(    )。
A、0OCEH           B、009DH            C、OOB9H           D、003BH
5、IBMPC 机中下列那些寄存器可以用来存储存储器地址(    )。
A、BX，BP，SP，CX   B、AX，SI，DI，DX  C、BX，SI，DI，SP   D、DX，SI，DI，SP
二、不定项选择题，漏错多选不得分、
1、CPU 由那三部分构成(    )。
A、算术逻辑部件    B、控制逻辑部件   C、工作寄存器组     D、总线控制逻辑部件
2、高级语言的翻译程序有哪两种方式(    )。
A、翻译方式        B、编译方式       C、解释方式         D、汇编方式
3、外部设备与主机的通信是通过外设接口进行的，每个接口包括一组寄存器。一般说来这些寄存器有(    )三种。
A、数据寄存器      B、状态寄存器     C、命令寄存器       D、通用寄存器
4、用来当着一个'变址’，加强寻址功能的寄存器有(    )。
A、AX              B、BX             C、CX             D、SI
5、下列那些为不正确或不是的立即寻址方式(    )。
A、MOV AL，5    B、MOV AX，[0204]     C、MOVDS:0027H，AH    D、ADD AL，12H
三、判断题
1、8086 共有 256 种中断类型，对应中断向量表00000-000FFH，每种中断类型的中断向量占4个字节(    )。
2、MOV mem,mem 是一种错误的指令格式(    )。
3、CMP 指令做的是减操作，并且不保存结果(    )。
4、SAL 是一个算术左移指令(    )。
5、RADX 是用来控制汇编程序的默认进位计数的伪操作(    )。
四、填空题
1、在IBM PC微机上，进行下面补码表示的8位二进制数运算:01101011 11010110
问:标志位CF=(         )，SF=(         )，OF=(         )，ZF=(         )。
2、TEST 指令与 AND 指令的区别在于(         )。
3、存储器地址 1FDO:000A 的物理地址是(         )。以该地址为物理地址。填写可以组合的另外两种地址表现形式(         ):020A、1A00:(         )。
4、设 LOOP1 是一个标号，偏移属性值为012OH，在执行指令MP SHORT LOOP1 时 IP=0100 CS=2000,指令执行后跳转到物理地址为(         )的指令去执行。
五、名词解释
1、寄存器:
2、 物理地址:
3、 段基值:
4、 寻址方式:
5、 补码:
六、计算题
1、将十进制数 100 分别转换为二进制、十六进制数,它们的表示形式分别为多少 ?
2、假设(DS)=0C00H,(BX)=0210H, 对于指令 MOVDS:100H/BXI，AL，其目的操作数的物理地址为多少?
3、假设(BX)=0100H(SI)=0020H,对于指令ADD DL，IBXIISI，其源操作数的偏移量为多少?
4、假设当前(SP)=0060H, 连续执行 5条 PUSH 指令后,(SP)=?
5、 对于一个十进制数-80,其二进制补码表示形式为多少?
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1、 单项选择题
1-5DCBBC   
二、不定项选择题，漏错多选不得分
1.ABC  2.BC  3.ABC 4.D 5.BC 
三、判断题
1-5×√√√× 
四、填空题
1.在IBM PC微机上，进行下面补码表示的8位二进制数运
算:
01101011 11010110
问:标志位CF=(1)，SF=(0)，OF=(0)，
ZF=( 0).
2.TEST 指令与 AND 指令的区别在于( 是否保存结果)。
3.存储器地址 1FDO:000A 的物理地址是
lfd0a_。以该地址为物理地址。填写可以组合的另
外两种地址表现形式1fc0:020A、
1A00:5d0ao
4.设 LOOP1 是一个标号，偏移属性值为012OH，在执行指令
MP SHORT LOOP1 时 IP=0100 CS=2000,指令执行后跳转到物理地
址为 20120_的指令去执行
五、名词解释
1.寄存器:计算机系统内,位于 CPU 内部的存储单元，CPU 访问此类存储单元不需要使用总线。
2.物理地址:CPU通过地址总线向外发送的20位地址，在访问内存单元前，CPU必须先将 CPU 内部的逻辑地址转换为物理地址。
3.段基值:逻辑地址的一个组成部分,用于指示一个段在内存中的起始地址。
4.寻址方式:指令获取操作数的方式。
5.补码:计算机系统内部用于表示带符号数的一种编码,正整数的补码为其真值本身，负整数的补码为其真值变反加1的结果。
六、计算题
1.将十进制数 100 分别转换为二进制、十六进制数,它们的表示形式分别为多少 ?
答案:二进制为 01100100B,十六进制为 64H
2.假设(DS)=0C00H,(BX)=0210H, 对于指令 MOV
DS:100H/BXI，AL，其目的操作数的物理地址为多少?
答案:EA=(BX)+0100H=0310H.物理地址 =(DS)*16+EA=0C000H+0310H=
0C310H
3.假设(BX)=0100H(SI)=0020H,对于指令ADD DL，IBXIISI，其源操作数的偏移量为多少?
答案:EA=(BX)+(SI)+0=0120H
4.假设当前(SP)=0060H, 连续执行 5条 PUSH 指令后,(SP)=?
答案:每执行一条 PUSH 指令.(SP)被减 2.因此执行5条 PUSH 指令后,(SP)=0060H -5*2=0060H -000AH =0056H
5. 对于一个十进制数-80,其二进制补码表示形式为多少?
答案:首先求得二进制真值为-01010000B.负数补码为变反加1的结果,即 10110000B



