[bookmark: _GoBack]汇编语言程序设计复习资料
1、 选择题：
1、在1BM Pc机的IN和OUT 指令中，1/o端口号通常是由Dx 寄存器来提供的，但有时也可以在指令中用一个字节来表示端口号。试问能直接由指令指定的I/o端口号有多少个?( C   )。
A、 127D       B、255D       C、 256D        D、128D
2、 设 MYDAT 是一个字变量，下列指令中，错误的是(  C  )。
A、MOV BX,10100B             B、MOV DS,AX
C、ADD BX， [10100H]         D、MOV BX, MYDAT[SI]
3、指令STI的功能是(  A  )。
A、允许中断     B、不允许中断      C、允许单步        D、不允许单步
4．一台完整的计算机系统包括____B_____。
A.硬件系统和软件系统    
B．系统硬件和系统软件   
C．控制器、运算器、存储器、输入设备和输出设备   
D.操作系统、机器语言、汇编语言、高级语言
5．汇编程序属于___C______。
A.硬件系统        B．软件系统     C.系统软件        D.用户软件
6．简单的汇编语言程序可以通过____B_____来建立。
A．连接程序       B．调试程序      C．汇编程序       D．编辑程序
7．8086／8088微处理器包含有两个独立的部件_____C____和_________。
A．R和ALU       B．CS和IP    C．BIU和EU       D．CPU和I／0设备
8 .进行汇编语言编程时，设计者应该考虑一些基本的要求，下列叙述不正确的是    C     。  
A. 程序应该结构化           B.程序应该执行速度快
B. 程序应该占用空间大       D.程序应该简明、易读、易懂 
9 .一个有128个字的数据区，它的起始地址为12ABH：00ABH，请给出这数据区最末一个字单元的物理地址是     C    。
A.12C5BH      B.12B6BH       C.12C59H        D.12BFEH
10 .字符串HOLLO的ASCII代码表示为    A     。
A.484F4C4C4FH        B.484F4D4D4FH
C.494F4C4C4FH        D.494F4D4D4FH

11.如果内存中某一单元的物理地址是20B4CH，那么它的逻辑地址是___A______：212CH。
A．IEA2H      B． IEB2H      C．IFA2H         D．IFB2H
12.现有段地址和偏移地址为1025H：0F2AH，那么它所对应存储单元中的物理
地址是___D______。   
A．1107AH     B． 01F4FH     C. 11F4FH        D．1117AH
13.一个有16个字的数据区，它的起始地址是1000H：117AH，请指出这个数据区最末一个字单元的物理地址是_____C____。
A.111ACH      B.11190H       C .11198H        D.1119AH
14．在机器内部操作中，CPU与存储器之间的任何信息交换使用的都是______B___。
A．逻辑地址   B．物理地址    C．有效地址      D.相对地址
15．十进制数-80用16位补码表示是____A_____。
A． FFBOH     B． 8080H      C． FF80H        D． F080H 
16. 设（DS）=6789H，偏移量为84H，该字节的物理地址是    C     。
A. 67974H     B. 6873H       C. 67914H        D. 681DH 
17．在程序执行过程中，IP寄存器中始终保存的是   B      。
A．上一条指令的首地址        B.下一条指令的首地址
C．正在执行指令的首地址      D．需计算有效地址后才能确定地址
18．一个16位相对偏移量的范围是     A    。  
A． 0-65535                  B． 0000H-FFFFH
C． 8000H-7FFFH              D． 8000H-FFFFH
19．与BP寄存器组合才能形成堆栈中物理地址的寄存器是    D    。
A．CS寄存器                  B.IP寄存器 
C. DS寄存器                  D.SS寄存器
20．在程序状态字寄存器PSW中，作为记录指令操作结果的标志是   A     。
A．CF，OF，PF，AF，SF，ZF    B．CF，PP，ZF，SF
C．OF，DF，IF,SF，ZF,CF      D.1F，DF，OF，CF

2、 判断题：
1、CMP 指令做的是减操作，并且不保存结果(  √   )。
2、SAL 是一个算术左移指令(  √   )。
3、RADX 是用来控制汇编程序的默认进位计数的伪操作( ×   )。
4.指令MOV  AX，[BX][SI]也可写作MOV AX，[BX+SI] 。（  ×   ）
5. CF标志位，不但可以用来判断无符号数有无溢出，而且也可以判断带符号数
有无溢出。（   ×  ）
6.立即数是不允许被用作目的操作数的。（  √   ）
7.一个符号经EQU赋值后，在整个程序中，这个符号不能再重新赋值。（ √    ）
8.因为SP所指栈顶为“实”栈顶，所以在入栈和出栈操作时都要先修改堆栈指针。
SP，再执行入栈、出栈操作。（ ×    ）
9.因为计算机的存储空间是分段管理的，而汇编程序存放在存储器中，无论取指还是存操作，都要访问内存，因此，汇编语言源程序的编写必须遵照存储器分段编写。（ √    ）
10.汇编好的目标程序要经过连接和定义之后才能交给机器运行。（  ×   ）

三、填空题：
1．软件是为了_运行___、_管理___和维护计算机而编制的各种  程序  的总和。
2．把汇编源程序翻译成目标程序的语言程序称为__汇编程序____。汇编程序进行翻译的过程叫做_汇编 _____。
3．控制器负责把指令逐条从 _存储器_____中取出，经_译码分析____ 后向全机发出取数、执行和存数等控制命令，以保证完成程序所要求的功能。
5．PSW是一个16位的寄存器，其中状态标志位有___6_位，控制标志位有__3_位。
6.存储器按段划分，每个段的大小可在__64KD___范围内选取任意个___字节__数。
7．段的起始地址__不能  ____起始于任意地址，在1MB的地址空间中可以选取 __64K___个段起始地址。 

四、简答题
1.物理地址:CPU通过地址总线向外发送的20位地址，在访问内存单元前，CPU必须先将 CPU 内部的逻辑地址转换为物理地址。

2. 段基值:逻辑地址的一个组成部分,用于指示一个段在内存中的起始地址。

3. 寻址方式:指令获取操作数的方式。


4.什么是机器语⾔？什么是汇编语⾔？简述汇编语⾔的特点。
答：机器语⾔就是⽤⼆进制编码组成的机器指令的集合和⼀组使⽤机器指令的规则。汇编语⾔是对机器指令中的操作码⽤英⽂单词的缩写描述，对操作数⽤标号、变量、常量描述。
汇编语⾔的特点：
①与机器有关：移植性差，但可直接控制硬件。
②程序效率⾼。
③局限性：受指令的限制，如考虑存储单元等。
④调试困难。


5、 读程序及程序设计题。
1 . 试编写一个程序段，要求能从键盘接收一个个位数N，然后响铃N次（响铃的ASCII码为07）。
        …
    MOV AH,01
       INT 21H
       MOV CH,AL
 DOWN: MOV AH,02H
       MOV DL,07H
       INT 21H
       DEC CH
       JNZ DOWN
         … 







2、已知十进数字符 0～9 的段代码数值依次为 40H，79H，24H，30H，19H，12H，02H，78H，00H，18H。要求用 HLAT 指令将十进制数 57 转换成相应的 7 段代码值，存到 BX 寄存器中，请编写一个完整的汇编语言程序实现此功能。
DATAS SEGMENT
 TABLE DB 40H,79H,24H,30H,19H,12H,02H,78H,00H,18H 
DATAS ENDS
CODES SEGMENT
 ASSUME CS:CODES,DS:DATAS
START:
 MOV AX,DATAS
 MOV DS,AX
 MOV BX,OFFSET TABLE
 MOV AL,5
 XLAT 
 MOV DH,AL
 MOV AL,7
 XLAT
 MOV DL,AL
 MOV BX,DX
 MOV AH,4CH
 INT 21H
CODES ENDS
 END STAR
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