汇编语言程序设计复习资料
一、单项选择题
1．一台完整的计算机系统包括_________。
A.硬件系统和软件系统    

B．系统硬件和系统软件   

C．控制器、运算器、存储器、输入设备和输出设备   

D.操作系统、机器语言、汇编语言、高级语言

2．汇编程序属于_________。
A.硬件系统        B．软件系统 
C.系统软件        D.用户软件

3．简单的汇编语言程序可以通过_________来建立。

A．连接程序       B．调试程序 
C．汇编程序       D．编辑程序
4．8086／8088微处理器包含有两个独立的部件_________和_________。
A．R和ALU        B．CS和IP 
C．BIU和EU       D．CPU和I／0设备

5 .进行汇编语言编程时，设计者应该考虑一些基本的要求，下列叙述不正确的是         。  

A. 程序应该结构化    

B.程序应该执行速度快

C.程序应该占用空间大

D.程序应该简明、易读、易懂

6 .一个有128个字的数据区，它的起始地址为12ABH：00ABH，请给出这个数据区最末一个字单元的物理地址是         。

A.12C5BH         B.12B6BH       C.12C59H      D.12BFEH

7 .字符串HOLLO的ASCII代码表示为         。
A.484F4C4C4FH        B.484F4D4D4FH

C.494F4C4C4FH        D.494F4D4D4FH

8.如果内存中某一单元的物理地址是20B4CH，那么它的逻辑地址是_________：212CH。
A．IEA2H      B． IEB2H      C．IFA2H         D．IFB2H

9.现有段地址和偏移地址为1025H：0F2AH，那么它所对应存储单元中的物理

地址是_________。   

A．1107AH     B． 01F4FH     C. 11F4FH        D．1117AH

10.一个有16个字的数据区，它的起始地址是1000H：117AH，请指出这个数据区最末一个字单元的物理地址是_________。

A.111ACH      B.11190H       C .11198H        D.1119AH

11．在机器内部操作中，CPU与存储器之间的任何信息交换使用的都是_________。
A．逻辑地址   B．物理地址    C．有效地址      D.相对地址

12．十进制数-80用16位补码表示是_________。

A． FFBOH     B． 8080H      C． FF80H        D． F080H 

13. 设（DS）=6789H，偏移量为84H，该字节的物理地址是         。

A. 67974H     B. 6873H       C. 67914H        D. 681DH 

14．在程序执行过程中，IP寄存器中始终保存的是         。

A．上一条指令的首地址        B.下一条指令的首地址
C．正在执行指令的首地址      D．需计算有效地址后才能确定地址
15．一个16位相对偏移量的范围是         。  

A． 0-65535                  B． 0000H-FFFFH
C． 8000H-7FFFH              D． 8000H-FFFFH

16．与BP寄存器组合才能形成堆栈中物理地址的寄存器是_____。

A．CS寄存器                  B.IP寄存器 
C. DS寄存器                  D.SS寄存器

17．在程序状态字寄存器PSW中，作为记录指令操作结果的标志是_____。

A．CF，OF，PF，AF，SF，ZF    B．CF，PP，ZF，SF
C．OF，DF，IF,SF，ZF,CF      D.1F，DF，OF，CF

18．PSW寄存器中共有_____位条件状态位，有_____位控制状态位。 
A． 6、 3     B． 3、6       C． 8、 4        D． 4、8

19．8086／8088微处理器有_____地址线，直接寻址内存空间的范围是_____。
A．10条，64KB                B．20条，64KB 
C．16条，1MB                 D．20条，1MB

20． CPU执行的指令将从代码段取得，而用来给出当前代码段的代码段寄存器是_____。   
A．CS          B．DS         C．SS           D．ES

21 .用CMP指令判断无符号数A<B时，所用条件         。

A.CF=1         B.CF=0         C.SF=OF=1       D.SF=OF=0

22 .在8086/8088中，执行单步中断服务程序的第一条指令时，TF、IF的状态为         。

A.TF=0，IF=0             B.TF=0，IF=1

C.TF=1，IF=0             D.TF=1，IF=1

23 .在数据传送过程中,不能直接与立即数进行传送的是         。
A. 通用寄存器            B.A和D 是正确的  

C. 段寄存器              D.存储器

24 . 下面指令中不能完成BX+CX→AX的操作的是         。

A.MOV  AX，BX            B.ADD  BX，CX

  ADD  AX，CX              MOV  AX，BX

C.XCHG  AX，CX           D.ADD  AX，BX

  ADD  AX，BX              ADD  AX，CX

25 .AND  DX，NUM  AND  0FFABH  上述指令中出现两个AND，正确的解释是____。

A.均是逻辑运算符                   

B.均是指令助记符

C.前者是指令助记符，后者为逻辑运算符

D.两个AND操作均在程序执行时得到运算结果

二 .判断题（只需判断对错，在题干前括号里对√，错×）

1.指令MOV  AX，[BX][SI]也可写作MOV AX，[BX+SI] 。（     ）

2. CF标志位，不但可以用来判断无符号数有无溢出，而且也可以判断带符号数

有无溢出。（     ）

3.立即数是不允许被用作目的操作数的。（     ）

4.一个符号经EQU赋值后，在整个程序中，这个符号不能再重新赋值。（     ）

5.因为SP所指栈顶为“实”栈顶，所以在入栈和出栈操作时都要先修改堆栈指针。

SP，再执行入栈、出栈操作。（     ）
6.因为计算机的存储空间是分段管理的，而汇编程序存放在存储器中，无论取指还是存操作，都要访问内存，因此，汇编语言源程序的编写必须遵照存储器分段编写。（     ）

7.汇编好的目标程序要经过连接和定义之后才能交给机器运行。（     ）

8.存储区存取数据或地址采用的原则和存储程序区存取指令代码的原则一样都是

“先进先出”。（     ）

9.只有通过汇编才能产生目标程序。（     ）

10.换码指令可将累加器AL中的一个值/码翻译为内存表格中的另一个值/码，但

不送回AL。（     ）

11.MOV 指令中的源和目的操作数中至少要有一个是寄存器。（     ）

12.执行部件负责指令的执行，它主要由寄存器组、算逻部件、标志寄存器组成。（     ）

13.在用户程序中，一般都需要用户自己建立堆栈段，大小可由用户根据需要选定，

最大不超过64K字节。（     ）

14. 机器语言指令由操作码和地址码两部分组成。（     ）

15. 寄存器法就是于程序的入口参数和出口参数都在约定的寄存器之中。（     ）

三 ．填空题

1．软件是为了____、_____和维护计算机而编制的各种____的总和。

2．把汇编源程序翻译成目标程序的语言程序称为______。汇编程序进行翻译的过程叫做______。

3．控制器负责把指令逐条从 ______中取出，经_____ 后向全机发出取数、执行和存数等控制命令，以保证完成程序所要求的功能。

5．PSW是一个16位的寄存器，其中状态标志位有_______位，控制标志位有_____位。
6.存储器按段划分，每个段的大小可在______范围内选取任意个_______数。

7．段的起始地址______起始于任意地址，在1MB的地址空间中可以选取 _____个段起始地址。 

8． 计算"00000000"和"01010101"的与运算结果是     。

9． 计算"00000000"和"01010101"的或运算结果是     。

10． 计算"00000000"和"01010101"的非运算结果是     。

11． 计算"00000000"和"01010101"的异或运算结果是     。

12．加法指令的汇编语言格式为：ADD DST，SRC，其中SRC表示____地址。

13．加法指令的汇编语言格式为：ADD DST，SRC，其中DST表示____地址

14．在SHL指令中移位次数由_____决定，CNT可以是___或____。

15. 所有移位指令都可以作___或______操作。

四.简答题

1.在汇编源程序时，下面数据段共分配多少个字节存储单元?变量BUF的偏移地址是多少?

DATA SEGMENT

     ORG $+20H

DA1 DB 10H DUP(2，3)

DA2 DW 10H DUP(2，3)

     ORG $+20H

BUF DD DA1，DA2

DATA ENDS

2.设BX=0FFFFH，下面指令序列中，每条指令执行后，分别为0，1表示SF、ZF、CF的值，若对标志位无影响，用斜杠/表示

                       SF   ZF    CF   

  STC                                   
  XOR BX， BX    ______________________

  ADD BX，8001H  ______________________

  SAR BX,1        ______________________

3.如果执行NEG AL指令后AL中的内容仍保持不变，那么AL中的值是多少?执行后OF的值又是多少?

五 .编程题

1 . 试编写一个程序段，要求能从键盘接收一个个位数N，然后响铃N次（响铃的ASCII码为07）。

2 .编写一个完整的汇编语言程序，在屏幕上显示“华中师范大学”的英文名称。

3 .编程求从1开始连续50个奇数之和，并将结果存放在SUM字存储单元中。

4 .已知数组A包含6个互不相等的整数，数组B包含9个互不相等的整数，试编一程序将在A、B两数组中都出现的整数存放于数组C中。

5.试编写从内存BUF单元开始的256个字单元的清零程序。

六、程序分析题

1. DA1  DB ′01234′

   DA2  DB 5 DUP(0)
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        MOV SI，0

        MOV CX，5

   LOP：MOV AL，DA1［SI］

        ADD AL，11H

        OR AL，01H

        MOV DA2［SI］，AL

        INC SI

        LOOP LOP

试问：(1)程序段执行后，写出DA2各字节中的数据。

      (2)程序中MOV AL，DA1［SI］指令的源操作数是什么寻址方式

2.VAR1 DW 1234H，89，255，-2，-0AH

  VAR2 DB 34，78H，44，22，19，-12
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        MOV AH，23H

        LEA BX，VAR1+4

        MOV AL，BYTE PTR ［BX+1］

        MOV SI，WORD PTR VAR2+3

程序段执行后AX=_______，SI=_______。

3.BUF DW 1，0，0AB1CH，582H，9，3A04H，9，0
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       LEA DI，BUF

       MOV CX，8

       MOV AX，9

       REPNZ SCASW

       JNZ K1

       SUB DI，OFFSET BUF

       MOV DX，DI

       SHR DX，1

       ADD DL，30H

       MOV AH，2

       INT 21H

   K1：……

上述程序执行后：(1)程序完成什么功能?(2)显示输出的是什么值?

4..       MOV BX，1

          XOR AX，AX

          MOV CX，5

    NEXT：ADD AX，BX

           INC BX

           LOOP NEXT

上述程序段执行后AX=_______；BX=_______。

《汇编语言程序设计》复习资料参考答案

一、选择题答案：

1.B

2.C

3.B

4.C 

5.C 

6.C

7.

8.A

9.D

10.C 

11.B

12.

13.C

14.B

15.A 

16.D

17.A

18.A

19.

20.A 

21.A

22.D

23.C

24.B

25.C 

二、判断题答案：

1. × 

2. ×  

3. √  

4.   

5. × 

6. √ 

7. × 

8. × 

9. × 

10.  

11. √

12．√

13. ×

14. √

15. √

三、填空题答案：

1．运行 管理 程序　　
2．汇编程序 汇编   

3．存储器 译码分析　
4．  

5. 6  3   

6．64KD  字节    

7．不能  64K
8. 00   

9. 55   

10. FF   

11. 55
12.源操作数   

13.目的操作数  

14.CNT 1 CL 
15.字 字节   

四、简答题
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五、编程题答案：

1 . 试编写一个程序段，要求能从键盘接收一个个位数N，然后响铃N次（响铃的ASCII码为07）。

        …
    MOV AH,01

       INT 21H

       MOV CH,AL

 DOWN: MOV AH,02H

       MOV DL,07H

       INT 21H

       DEC CH

       JNZ DOWN
         …
 2 .编写一个完整的汇编语言程序，在屏幕上显示“华中师范大学”的英文名称。

3 .编程求从1开始连续50个奇数之和，并将结果存放在SUM字存储单元中。

DATA SEGMENT 

SUM DW ?

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

BEGIN:MOV AX,DATA

MOV DS,AX

MOV CX,50

MOV AX,1

MOV BX,1

LOP:ADD AX,BX

ADD BX,2

DEC CX

JNZ LOP

MOV SUM,AX

MOV AH,4CH

INT 21H

CODE ENDS

        END BEGIN

4 .

5.试编写从内存BUF单元开始的256个字单元的清零程序。

  DATA SEGMENT

BUF DW 21,22,……..

DATA ENDS

 CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

BEGIN:MOV AX,DATA

     MOV DS,AX

LEA BX,BUF

MOV CX,0FFH

LOP:MOV [BX],0

ADD BX,2

DEC CX

JNZ LOP

MOV AH,4CH

INT 21H

CODE ENDS

     END BEGIN
六、程序分析题
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