油品分析复习资料及答案
一、填空题

1、形成残炭的主要物质是油品中的         、          及          的叠台物。(沥青质；胶质；多环芳烃)

2、做微量残炭试样时，样品为褐色或黑色不透明的流体，预计残炭量在1.0~5.0%之间， 应称取      g试样， 应用      mL试样管。（0.50±0.10g;2mL）

3、GB267-88开口杯法测定样品闪点，应调整试验火焰直径为      。对于闪点在      ℃时，试样液面应在内坩埚上刻线。重复测定的两个结果，闪点在150和150以下，允许差数    ℃，闪点大于150℃允许差数    ℃·（3~4mm；210℃及以下；4； 6)）

4、测车用汽油实际胶质时，使用蒸发介质为      ，蒸发浴温度为       ，试验孔温度为        。
    (空气； 160~165℃；150~160℃)
5、赛波特色度范围为      之间。试油颜色愈浅，色号数字      。(+30～-16；愈大)
6、分析深色石油产品运动粘度时，在50℃、80℃、100℃时，粘度计在恒温浴中恒温时间分别不得少于     ，     ，      。选择粘度计的依据是                        (20分钟；  25分钟；  25分钟；使试样的流动时间大于200秒)
7、凝点测定时，冷浴温度要比试样的预期凝点低           ，试管浸入冷却剂的深度应不少于           。(7～8℃；70mm)

8、在测定样品中硫醇硫试验时，脱除试样中H2S应使用           脱除。滴定溶剂有        、        两种。喷气燃料、煤油和轻柴油中含有分子量较高的硫醉，用        ，则有利于在滴定过程中更快达到平衡。(酸性硫酸镉；碱性滴定溶剂、 酸性滴定溶剂、 酸性滴定溶剂)
9、石油产品中碱性氮测定所用指示剂为           ，溶液颜色变化趋势为          。（甲基紫） 
10、酚酞变色范围——，甲基橙的变色范围——．(PH8～10；PH3.1～4.4)
11、雷德饱和蒸汽压测定器的液相和气相容积比，不能超过          ，测量温度应保持在           (1：4士0.2；37.8士0.1℃)
12、GB9168减压馏程控制馏出液速度        ，当观察烧瓶中有“发烟”现象，应立即        ．(6—8ml／min；停止蒸馏)
13、常压馏程热分解时蒸馏烧瓶中出现        ，温度发生波动，即使调节电压，温度仍明显        。(烟雾，下降)。

14、U型管振荡法测定密度，蒸馏水20℃校正值          ，空气20℃校正值          。（0.99820±0.00005，0.00120±0.00005）

15、90#汽油使用        孔径的石棉板；轻柴油和航煤，使用        孔径的石棉板。(38mm；50mm)

16、柴油馏程使用           温度计，当温度计在指示温度          以上使用后，不经零位校正，就不能再次使用。（-2~400℃，持续在高于370℃）

二、判断题

测定铜片腐蚀，比较铜片时要求铜片与腐蚀标准色板对光线成45O角折射。（）√

密度是单位体积所含物质的质量。（）√
水分试验初始加热后，调整蒸馏速度，馏出物应以大约每秒钟2~5滴的速度流进接受器。（）√
常压馏程终馏点的温度比干点的温度低。（×）

初馏点是在标准条件下进行蒸馏时，从冷凝管下端滴下第一滴冷凝液所观察到的温度计读数，需要时要作校正。（）√
冷凝器中的冷凝温度随试油组成性质不同而不同。一般说来初馏点愈低，冷凝温度越低，但冷凝温度要保证在蒸馏全过程中馏出试油的正常流动。(  ) √ 
减压馏程观察到试验数据即为标准状态下对应的数据。(×)
减压馏程试验结束时应先关真空泵，再关加热源。(×)
做汽油饱和蒸汽压分析，用取样容器从装置或罐中采样时，应将采样器充满汽油。(×)

10、分析柴油水溶性酸碱试验时．应先把试样和蒸馏水都加热至50～60℃．(√)

11、碱性氮所用滴定溶剂二甲苯、冰乙酸混合溶液浓度比为1：1。(√)
12、在测定重质、含胶状物较多的油品杂质时，不溶于溶剂的炭化物测不出来。 (×)

13、在试验条件下，石油产品在冷却剂中冷却到液面不移动时的最高温度，就是凝点。（√）
14、恒温浴温度高于标准规定的温度，会使粘度测定结果偏低。(√)

15、通常开口闪点测定器所得结果要比闭口闪点测定器的结果高。(√)

16、油品的闪点与其蒸气压有关，即与其馏分组成有关，油品的沸点越高，馏分越重，分子量越大其闪点越高。(  √ )

17、减压馏程测定法（SH/T0165）蒸馏瓶做成曲颈能起到缓冲和破沫作用（√）

18、GB/T260法测定石油产品水分时，在仪器拆卸后接受器中没有水存在，认为试样无水。（√）

19、在盐含量测定分析中，若样品中硫化物含量过高，需加1 滴 30%双氧水。（√）

20、闪点测定器用防护屏围着的作用，主要是防止明亮光线和空气流动，使测定结果准确。(√)

三、单选题1、重质石油产品的馏程测定采用减压馏程的原因是（ B ）。

      A．轻质组分在加热时分解       B. 重质组分在加热时分解

      C．馏程太宽                   D. 重质组分不能沸腾

2、用同一支密度计测定油品密度，则下列说法正确的是（ B ）。

     A. 浸入越多密度越小          B. 相同条件下，浸入越多密度越小

     C．浸入越多密度越大          D. 相同条件下，浸入越多密度越大

3、测定汽油密度时，测定温度应为(a)

    A、小于或等于18℃    B、25℃   C、20℃  D、20～25℃
4、石油产品的馏程是表示油品的沸腾温度范围。整个蒸馏过程中，物料是按照什么次序流出的?(B)

        A、烷烃，环烷烃，芳香烃；  B、物料沸点由低变高；
        C、物料沸点由高变低；      D、物料任意方式流出；
5、GB6536—2010石油产品蒸馏测定法所使用的蒸馏烧瓶为(D)．
A：250ml  B：150ml   C：200ml；  D：125ml    
6、GB5096--85方法．要求铜片规格(a）
    A、长75mm、宽12.5mm、厚1．5～3mm

    B、长75mm、宽13mm、厚2．5mm

C、长40mm、宽10mm、厚1．5~2．5mm
D、长75mm、宽12.5mm、厚2~3mm

7、水溶性酸指示剂是(b)

    A、酚酞    B、甲基橙    C、甲基红     D、碱性兰
8、凝点同一操作者重复测定两个结果之差不应超过(  )．由两个实验室提出两个结果之差不应超过(  )。A
    A、2℃；4℃     B、1℃；4℃；  C、1℃；3℃  D、2℃；6℃
9、运动粘度恒温浴温度应严格控制在(b)℃
    A、士0．3；    B、±0．1：   C、士0．2；    D、士l℃
10、GB261-2008闭口闪点测定中，对于闪点低于110的试样每经(  )℃进行点火试验，对于闪点高于110℃的试样每经(   )℃，进行点火试验。A
    A、1℃；2℃     B、2℃；1℃      C、1℃；4℃      D、1~2℃；2~3℃
11、下列关于石油及产品中机械杂质的种类和来源的说法中，错误的是（）D

A、精制油品中大部分机械杂质是盐类、铁锈。

B、润滑油中含有各种添加剂时，也有可能存在0.025%以下的机械杂质。

C、原油中的机械杂质大部分是砂子、黏土及微小的铁屑铁锈及盐类。

D、在油品生产过程中，由于化学作用也会产生机械杂质。

12、测定闪点时使用防护屏的目的是（  ）

    A、防止空气对流            B、放尘土           C、防火           D、防样品溅出

13、GB/T511《石油产品和添加剂机械杂质测定法》中规定使用的滤纸规格为（  ）B

A、定量、慢速           B、定量、中速        C、定性、中速        D、定性、快速

14、GB/T1884《石油和液体石油产品密度测定法》要求，测定透明样品密度时，密度计读数为（  ）与密度计相切的那一点。C

A、液体主液面    B、液体弯月面上缘   C、液体弯月面下缘    D、以上均可

15、GB/T260方法中水分测定器接受器的刻度在0.3~1.0mL之间设有（  ）等分的刻线。A

A、7          B、8          C、9          D、10

16、GB/T6536试验用温度计的最小分度值为（  ）℃。C

A、0.1        B、0.5         C、1          D、2

17、GB/T510测定方法是将试样装在规定的试管中冷却到预期凝点时试管倾斜45°经过（ B）秒观察液面是否移动。

A、45         B、60         C、75         D、90

18、GB/T260规定，100g油样蒸出的水量少于0.03mL时，含水量为（   ）D

A、0.03%      B、0.06%      C、0.3%       D、痕迹

19、GB/T265规定，粘度测定结果的数值，取（  ）位有效数字。C

A、2          B、3          C、4           D、5

20、按照GB/T261 方法测定油品的闭口闪点时，结果低于正常值，原因可能是（  ）。D

A、加热速度慢   B、火焰离液面高    C、火焰移动快    D、加入油量多

四、简答题

1、油品产品水分测定加入溶剂的作用是什么? 

答：①降低试样的粘度，免除含水油品沸腾时所引起的冲击和起泡现象，便于将水蒸出。
    ②溶剂蒸馏后不断冷凝回流到烧瓶内，可使水、溶剂、油品混合物的沸点不升高，防止过热现象，便于将水全部携带出来。
2、汽油和柴油样品常压馏程测试中，如何进行脱水处理？ 

答：1）、汽油样品如果样品含水，则应该另取一份供试验用的无悬浮水的样品。

2）、将柴油样品与无水硫酸钠、无水氯化钙或其他适合的干燥剂一起摇动，再用倾注法将样品从干燥剂中分离出来的办法，能除去悬浮水。

3、测定汽油饱和蒸汽压时影响因素有哪些? 

答：①与测定器的空气室与液体室的容积比有关。
    ②与汽油轻质馏分损失有关。
    ③与测定温度有关．
    ④与摇动测定器的剧烈程度有关。
4、测定水溶性酸碱的试样，规定加热及不加热原因是什么? 

答，①将试样和蒸馏水分别加热至5O～60℃，因为油品的粘度和密度及大多数无机酸，碱与水的相互溶解度都与温度有关，规定加热50--60℃为使水溶性酸、碱抽提完全，且利于油水分层．

    ②在测定汽油、溶剂油和高温分解的轻质产品对，试样和水均不用加热，因为这些油的馏分比较轻，受热后挥发性大。粘度和密度比较小，水溶性酸及碱易抽出，油水易分层．

5、博士试验加升华硫的作用是什么? 

  答：

6、测定石油产品凝点，在试管外再套以玻璃套管的作用是什么? 

答：主要作用是控制冷却速度，因为隔一层玻璃套管，传热就不象把试管直接插入冷却剂那样快，保证试管中的试油较缓和均匀地冷却、能更好地保证测定结果准确。
7、为什么装入粘度计的试样不许有气泡? 

答：试油中存有气泡会影响装油体积，而且进入毛细管后可能形成气塞，增大了液体流动的阻力，使流动时间拖长．测定结果偏高。
8、灰分分析中，瓷坩埚如何处理? 

答：1、瓷坩埚用l：4的稀酸煮沸几分钟，用蒸馏水洗后烘干并放在775+25"C高温炉中煅烧至少10分钟。

2、取出放在空气中冷却3分钟，移入干燥器中冷却至室温后称重，称准至0．000l克。

3、反复这样操作，直至连续两次称量间的差数不大于0．0005克为止。
9、博士测定的影响因素？ 

答：（1）试样与博士溶液的比例。

（2）硫磺粉的质量，粉末粒度和加入量。

（3）摇动时间长短和静止时间。

（4）H2S，过氧化物等的干扰。

（5）试管是否干净。

10、GB/9168减压馏程注意事项？ 

答：

11、我部门电量法溴指数电解液如何配置，配制过程应注意什么？ 

答：1）溴指数电解液的配制：依次取68 mL50%溴化锂溶液、600 mL95％乙醇、200 mL苯（或二氯甲烷）及132 mL冰乙酸于IL具塞细口瓶中，摇匀备用。
2）注意：在配制电解液过程中，切忌取完溴化锂溶液后立即加入冰乙酸，以避免电解液中有游离溴出现．

五、计算题

1、今有一粘度计常数在0．4780mm2／s2．试样在50℃的流动时间为318．0s、322．4s

、322．6s、321．0s．求试样的运动粘度。
解：

2、测得某试油的视密度为0.9740g/cm3,此时油温为35.0℃，试计算此油样的标准密度。已知35.0℃时温度计的校正值是+0.5℃，石油密度计系数为0.。

解：t=35.0+0.5=35.5℃  r=0. 

ρ20=ρ+r(t-20)=0.9740+0.(35.5-20)=0.9824g/cm3
此油样的标准密度为0.9824g/cm3。
六、安全题

1、进行常压馏程试验时会出现哪些安全问题，应如何防范？ 
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