课程 流体力学      复习资料

一、是非题
 1、在连续介质假设的条件下，液体中各种物理量的变化是连续的。（        ）
2、管道突然扩大的局部水头损失系数ζ的公式是在没有任何假设的情况下导出的。                           （       ）
3、均匀缓流只能在缓坡上发生，均匀急流只能在陡坡上发生。（      ）
4、其它条件相同时，实用堰的流量系数大于宽顶堰的流量系数。 （          ）
5、区别薄壁堰、实用堰和宽顶堰，只取决于堰壁厚度δ。    （           ）
6、流网存在的充分必要条件是恒定渗流。          （         ）  
7、牛顿内摩擦定律只适用于管道中的层流。    （         ）
8、有压长管道是认为水头全部消耗在沿程水头损失上。 （        ）
9、串联长管道各管段的水头损失可能相等，也可能不相等。（      ）
10、紊流实质上是非恒定流。 （      ）
 

二、单项选择题
1、静止液体中同一点各方向的压强  （    ）
A.数值相等        B.数值不等
C.仅水平方向数值相等   D.铅直方向数值最大
2、亚声速流动，是指马赫数__________时的流动。（　　）
A.等于1　　　　　   B．等于临界马赫数　 
C．大于1　　　　　  D．小于1
3．在研究流体运动时，按照是否考虑流体的粘性，可将流体分为(   )。
A. 牛顿流体及非牛顿流体；	B. 可压缩流体与不可压缩流体；
C. 均质流体与非均质流体；	D. 理想流体与实际流体
4．混合气体的密度可按照各种气体_____________的百分比数来计算。（　　）
A.总体积            B．总质量           
C．总比容            D．总压强
5．在一个储水箱的侧面上、下安装有两只水银U形管测压计（如图二），当箱顶部压强Po＝1个大气压时，两测压计水银柱高之差△h=h1-h2=760mm(Hg)，如果顶部再压入一部分空气，使Po＝2个大气压时。则△h应为（　　）
A.△h=－760mm(Hg)                    B．△h= 0mm(Hg)
C．△h= 760mm(Hg)                     D．△h=1520mm(Hg)
6．流动有势的充分必要条件是(    )。
A. 流动是无旋的；			    B. 必须是平面流动；
C. 必须是无旋的平面流动；	    D. 流线是直线的流动
7．流体在流动时，根据流体微团________来判断流动是有旋流动还是无旋流动。（　　）
A.运行轨迹是水平的                B．运行轨迹是曲线
C．运行轨迹是直线                 D．是否绕自身轴旋转
8．在同一瞬时，流线上各个流体近质点的速度方向总是在该点与此线（　　）
A.重合          B．相交      C．相切        D．平行
9．三个容积完全相等的容器，联接如图示，先将阀门a,b关闭，阀门c开启，压强计p指示为0，将容器I充入压缩空气，绝对压强为300KPa，容器抽成真空度为30KPa。先关闭阀门c，再开启阀门a和b，这时，压强计p的读数应该是（设当地大气压是100KPa）（　　）
A．56.7 KPa           B．76.7 KPa         
  C．90.0 KPa           D．110.0 KPa

[image: 8-3]
10．一密闭容器内下部为水，上部为空气，液面下4.2m处测压管高度为2.2m，设当地大气压为1个工程大气压，则容器内气体部分的相对压强为___ 水柱（  ）。
 A.  2m    B.  1m   C.  8m   D. －2m

三、填空题

1、作用于静止（绝对平衡）液体上的面积力有                ，质量力有              。
2、宽顶堰式闸孔出流。当下游发生  远驱式             水跃时，为闸孔自由出流；当下游发生                水跃时，闸孔淹没出流。
3、液体质点的运动形式有                 、变形、               。
4、渗流系数k与                               有关，它的物理意义是            时的渗流流速   。
四、计算机题
1．一截面为圆形风道，风量为10000，最大允许平均流速为20m/s，
求：（1）此时风道内径为多少？
　（2）若设计内径应取50mm的整倍数，这时设计内径为多少？
　（3）核算在设计内径时平均风速为多少？













2．离心式风机可采用如图所示的集流器来测量流量，已知风机入口侧管道直径d=400mm，U形管读数h＝100mmH2O,水与空气的密度分别为ρ水＝1000kg/,ρ空＝1.2 kg/,忽略流动的能量损失，求空气的体积流量qv。
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流体力学答案
一、判断题
  1、√  2、╳  3、√  7、╳  8、√  9、√  

2、 选择题
1-5ADDAC   6-10.CACAA
[bookmark: _GoBack]三、填空题(本大题分4小题，每空1分，共8分）
1、压力，重力  。2、水跃或 临界式 ， 淹没式 4、液体及土壤透水性质，  J=1



四、计算题



1．}
(2) 设计内径应取450mm为50mm的9倍，且风速低于允许的20m/s
(3) 在设计内径450mm时，风速为

　　  } 
2．由伯努利方程
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