 流体力学     
1、 是非题
 1、在连续介质假设的条件下，液体中各种物理量的变化是连续的。（        ）
2、管道突然扩大的局部水头损失系数ζ的公式是在没有任何假设的情况下导出的。                           （       ）
3、紊流实质上是非恒定流。                 （         ）
4、其它条件相同时，实用堰的流量系数大于宽顶堰的流量系数。 （    √   ）
5、区别薄壁堰、实用堰和宽顶堰，只取决于堰壁厚度δ。    （   ×   ）
6、流网存在的充分必要条件是恒定渗流。          （    ×     ）  
7、牛顿内摩擦定律只适用于管道中的层流。    （         ）
8、有压长管道是认为水头全部消耗在沿程水头损失上。 （        ）
9、串联长管道各管段的水头损失可能相等，也可能不相等。（      ）
10、均匀缓流只能在缓坡上发生，均匀急流只能在陡坡上发生。（      ）
二、单项选择题
1.<题目>()如果流体是均质的，则其密度为。
A．G╱VB．M╱VC．V╱MD．V╱G
<参考答案>B
2.<题目>()下列单位中是重度的单位。
A．kg╱m3B．N╱m3C．m3╱kgD．无量纲系数
<参考答案>B
3.<题目>()体积膨胀系数的物理意义是当不变时，每增加单位所产生流体的相对变化率，正确的填空顺序是。
A、A．温度体积压强B．压强温度体积
B、C．压强体积温度D．温度压强体积
<参考答案>B
4.<题目>()气体当满足下列的条件时，其粘度增加。
A.A．压强增大，温度降低B．压强减小，温度降低
C．压强增大，温度升高D．压强减小，温度升高
<参考答案>D
5.<题目>()如不特殊指出，流量的单位通常不是指下列中的。
A．m3╱sB．l╱minC．l╱sD．kg╱s
<参考答案>D
6.<题目>()管中流量一定时，流体的流动状态（雷诺数）与直径成。
A．正比B．反比C．不一定D．无关
<参考答案>B
7.<题目>()对于Z1+P1╱γ1+U12╱2g=Z2+P2╱γ2+U22╱2g+hf下列说法哪个是正确的?
A.A．方程是帕斯卡定率的表达式B．方程既适用于层流的流动也适用于湍流的流动
B.C．方程是理想流体的伯努利方程D．方程式适用于各种汇合及分支流动
<参考答案>B
8.<题目>()两不同形状的容器底面积A1=A2，盛满高度为h的两种质量均为1千克液体，则液体作用在内底部的作用力P1、P2应是。
A.A．相同B．不同C．P1>P2D．P1<P2
<参考答案>B
9.<题目>()流体与固体的主要别在于流体的。
A．粘性B．易流性C．粘度D．流动阻力
<参考答案>B
10.<题目>()管中层流时，中心处的流速是平均流速的倍。
A．1.2倍B．2.0倍C．2.5倍D．1.5倍
<参考答案>B
11.<题目>()管中层流时过流断面上的流速分布。
A．趋于平面B．呈抛物面C．趋于圆锥面D．呈半圆面
<参考答案>B
12.<题目>()管中层流时，水头损失正比于流速的次方。
A．1B．2C．1．25D．1．75
<参考答案>A
13.<题目>()两根管子的综合阻力参数分别为K1=90000，K2=40000。串联连接的总的综合阻力参数是并联的倍。
A．7B．8C．9D．10
<参考答案>C
14.<题目>()计算突然扩大管的水头损失不能用下列公式。
A．(V1-V2)2╱2gB．（V12-V22）╱2gC．ζ1V12╱2gD．ζ2V22╱2g
<参考答案>B
15.<题目>()达西公式用于计算水头损失。
A．局部B．沿程C．压强D．功率
<参考答案>B
16.<题目>（）如果流体是均质的，则其重度为。
A．G╱VB．M╱VC．V╱MD．V╱G
<参考答案>A
17.<题目>（）下列单位中那一个是比体积的单位？
A．kg╱m3B．N╱m3C．m3╱kgD．无量纲系数
<参考答案>C
18.<题目>（）体积压缩系数的物理意义是当不变时，每增加单位所产生流体的相对变化率，正确的填空顺序是。
A、A．温度体积压强B．压强温度体积
B、C．体积温度压强D．温度压强体积
<参考答案>D
19.<题目>（）液体当满足下列条件时其粘度增大。
A.A．压强增大，温度降低B．压强减小，温度降低
B.C．压强增大，温度升高D．压强减小，温度升高
<参考答案>A
20.<题目>（）如不特殊指出，在常用的国际单位制中，流量的单位通常是指下列中的。
A．m3╱sB．l╱minC．l╱sD．kg╱s
三、填空题
1、作用于静止（绝对平衡）液体上的面积力有                ，质量力有              。
2、宽顶堰式闸孔出流。当下游发生  远驱式             水跃时，为闸孔自由出流；当下游发生                水跃时，闸孔淹没出流。
3、液体质点的运动形式有                 、变形、               。
4、渗流系数k与                               有关，它的物理意义是            时的渗流流速   。
四、计算机题

[bookmark: _GoBack]1．一截面为圆形风道，风量为10000，最大允许平均流速为20m/s，
求：（1）此时风道内径为多少？
　（2）若设计内径应取50mm的整倍数，这时设计内径为多少？
　（3）核算在设计内径时平均风速为多少？













2．离心式风机可采用如图所示的集流器来测量流量，已知风机入口侧管道直径d=400mm，U形管读数h＝100mmH2O,水与空气的密度分别为ρ水＝1000kg/,ρ空＝1.2 kg/,忽略流动的能量损失，求空气的体积流量qv。



[image: 8-6]
























流体力学答案
一、判断题
  1、√  2、╳  3、√  7、╳  8、√  9、√  10、√ 
三、填空题(本大题分4小题，每空1分，共8分）
1、压力，重力  。2、远驱式或 临界式 ， 淹没式 3、平移，旋转。4、液体及土壤透水性质，  J=1



四、计算题



1．}
(2) 设计内径应取450mm为50mm的9倍，且风速低于允许的20m/s
(3) 在设计内径450mm时，风速为

　　  } 
2．由伯努利方程
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