流体输送与传热技术复习资料
一、填空题（每空1分，共20分）

1.流体的密度是指                      ，其单位为          。

2.流体的粘度是描述流体            性能的物理量，一般用符号  

     表示；流体的粘度越大，流动时阻力损失         。

3.管路防腐要涂油漆，一般油漆的颜色与物料的性质、用途有关。那么红色管为             ；黄色管为             ；绿色管为          。

4.根据机理的不同，传热的基本方式有            、热对流         和            。

5.导热速率与               以及垂直于热流方向的            

成正比。

6.过滤方法有            、            和动态过滤三种。

7.离心泵的构造主要包括         和         组成的旋转部件以及        和        组成的固定部件。

8.化工管路的连接方式有螺纹连接、承插连接、        、和          。

二、选择题（每小题2分，共30分）

1.有一串联管道，分别由管径为d1与d2的两管段串接而成。d1＜d2。其流体稳定流过该管道。今确知d1管段内流体呈层流。请断定流体在d2管段内的流型为(      )。

A.湍流        B.过渡流       C.层流      D.须计算确定。

2.水以2 m·s-1的流速在Ø35 mm×2.5 mm钢管中流动，水的粘度为1×10-3 Pa·s，密度为1000 kg·m-3，其流动类型为(      )。

A.层流       B.湍流       C.过渡流        D.无法确定

3.装在某设备进口处的真空表读数为－50 kPa，出口压力表的读数为100 kPa，此设备进出口之间的绝对压强差为(      )kPa。

A. 150       B. 50        C. 75        D. 25

4.各种型号的离心泵特性曲线(      )。

A.完全相同
B.完全不相同

C.有的相同，有的不同
D.图形基本相似

5.离心泵停止操作时宜(      )。

A.先停电后关阀            B.先关出口阀后停电

C.先关出口阀或先停电均可  D.单级泵先停电，多级泵先关出口阀

6.下列说法错误的是(      )。

A.黏性是流体阻力产生的根本原因   B.静止的流体没有黏性

C.静止的流体没有阻力           D.流体的流动型态与黏度有关

7.气体的导热系数数值随温度的变化趋势为 (      )。

A. T升高，λ增大               B. T升高，λ减小

C. T升高，λ可能增大或减小     D. T变化，λ不变

8.多层平壁定态热传导时，各层的温差与各相应层的热阻 (      )。

A.成正比      B.成反比     C.没关系    D.不确定

9.由厚度都相同的平壁组成的三层平壁而言，若λ1＞λ2＞λ3，则热阻R1，R2，R3之间的关系为 (      )。

A.R1＞R2＞R3     B.R1＜R2＜R3      C.R1＞R3＞R2      D.R3＞R1＞R2
10.下列属于非均相物系的是（      ）。

  A.空气     B.水银     C.乙醇水溶液     D.氯化钙水溶液

11.在重力场中，固体颗粒的沉降速度与下列因素无关的是（       ）。

A .粒子几何形状         B. 粒子几何尺寸    

C .粒子与流体密度       D .流体的流速

12.描述颗粒特性的参数不包括（      ）。

A.形状       B.大小      C.密度       D.表面积

13.含尘气体通过长4m、宽3m、高1m的降尘室，已知颗粒的沉降速度为0.25m/s，则除尘室的生产能力为（      ）。

A. 3 m3/s      B. 1 m3/s       C. 0.75m3/s       D. 6 m3/s

14.下列说法正确的是(      )。 

A.流体的流动型态有层流、过度流和湍流三种

B.湍流与滞流的本质区别是流体质点有无作径向运动

C.流体在管内流动时，湍流和滞流不可能同时存在

D.直管阻力与局部阻力均与流体的动能成正比例关系

15.对由外管直径为d1，内管直径为d2组成的套管而言，按润湿周边计算而得得当量直径为(      )。
A.
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     B.d1＋d2          C.d1－d2       D.d2－d1
三、判断题（每小题1分，共10分）

1.压差一定时，U形管压差计的读数R与U形管的长、短无关。（      ）

2.柏努利方程是流体的机械能衡算式，不包括能量损失。（      ）

3.雷诺数Re是一个描述流体流动型态的无因次数群，只要各参数用同一单位制的数值代入，其计算结果都是一样的。（      ）

4.摩擦系数
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随Re的增大而增大。（      ）

5.转子流量计应垂直安装在管路中，流体自上而下流过流量计。（   ）

6.在离心泵的吸入管末端安装单向底阀是为了防止“气蚀”。 （     ）

7.沉降操作只能用来分离悬浮液。（    ）

8.热负荷是对换热器换热能力的要求，而传热速率是换热器本身具有的换热能力。(      )

9.转筒真空过滤机是连续生产的过滤机。（    ）

10.旋风分离器是分离气-固相混合物的设备。（    ）

四、简答题（每小题6分，共18分）

1.静止的流体有粘度吗？温度对流体粘度影响如何？试分析之？

2.工业上常用的过滤介质有哪几种，分别适用于什么场合？

3.何谓液泛、夹带、漏液现象？

五、计算题（每小题11分，共22分）

1.苯和甲苯的混合蒸气可视为理想气体，其中含苯0.60（体积分数）。试求30℃、
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Pa绝对压强下该混合蒸气的平均密度?

2.普通砖平壁厚度为500mm，一侧为300℃，另一侧温度为30℃，已知平壁的平均热导率为0.9W/℃，试求：(1)通过平壁的导热通量，W/m2 ；(2)平壁内距离高温侧300mm处的温度。

流体输送与传热技术答案

一、填空题（每空1分，共20分）

1.单位体积流体所具有的质量 ，kg/m3  

2.流动    μ      越大     

3.主要物料管　  危险品管     水管     

4.热传导       热辐射     

5. 温度梯度       导热面积      

6. 饼层过滤     深床过滤       

7.叶轮   泵轴     泵壳    轴封  

8. 法兰连接   焊接连接    

二、选择题

1-5、C B A D B 6-10、B A A B D 11-15、D C A B C

三、判断题

1-5、√ × √ × ×  6-10、× × √ √ √ 

四、简答题

1.静止的流体有粘度吗？温度对流体粘度影响如何？试分析之？

答：有，但没有表现；液体的黏度随温度的升高而降低，气体的粘度随温度的升高而升高，因为温度升高，液体的分子间距增大，分子之间的作用力减小，粘度降低，而对于气体，分子之间的作用是靠碰撞进行的，温度越高，碰撞机会越多，所以粘度增大。

2.工业上常用的过滤介质有哪几种，分别适用于什么场合？

答：有织物状介质、固体多孔介质以及粒状介质三种；织物状介质适用于过滤颗粒浓度高、粒径小的物料；固体多孔介质适用于过滤颗粒浓度小、粒径较大的物料；粒状介质适用于过滤固粒浓度小于0.1%的物料。

3.何谓液泛、夹带、漏液现象？

塔内出现积液，直至整个塔内充满液体的现象称为液泛。有溢流液泛和夹带液泛。溢流液泛：塔内液体流量超过降液管的最大液体通过能力而产生的液泛。夹带液泛：由于过量雾沫夹带引起的液泛。     夹带：有液沫夹带和泡沫夹带。 

 液沫夹带：液沫夹带是上升的气流，带着液滴在板间的空间上升，液滴来不及沉降分离，而随气体进入上一层塔板，这种现象叫液沫夹带。 

泡沫夹带：是气泡随着板上液流进入降液管，由于停留时间不够，而随液体进入下一层塔板的现象叫泡沫夹带。 

泄漏：液体不经正常的降液管通道流到下一层塔板的现象。

五、计算题（每小题11分，共22分）

1.苯和甲苯的混合蒸气可视为理想气体，其中含苯0.60（体积分数）。试求30℃、
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2.普通砖平壁厚度为500mm，一侧为300℃，另一侧温度为30℃，已知平壁的平均热导率为0.9W/℃，试求：(1)通过平壁的导热通量，W/m2 ；(2)平壁内距离高温侧300mm处的温度。
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