流体输送与传热技术复习资料
一 单选题 
1. 对流换热系数为 100 [image: image1.png]


 、温度为 20 ℃的空气流经 50 ℃的壁面，其对流换热的热流密度为（ ）。 
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2. 格拉晓夫准则 Gr 越大，则表征（ ） 
	A. 升力越大 

	B. 粘性力越大 

	C. 惯性力越大 

	D. 动量越大 


3. 混合气体的密度可按各种气体(    )的百分数来计算。 
	A. 总体积       

	B. 总质量       

	C. 总比容       

	D. 总压强 
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	A. 重力和惯性力 

	B. 惯性力和粘性力 

	C. 重力和粘性力 

	D. 角系数 


5. 如图所示，容器若依次装着水与汽油，假定二者均为理想流体，且H=常数，液面压强为
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	A. v水＞v油 

	B. v水＜v油 

	C. v水=v油 

	D. 难以确定的 
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	A. Aa 

	B. 

	C. 

	D. a 
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	A. 等于 

	B. 小于 

	C. 可能大于，等于， 小于 

	D. 大于 


8. 一定量的理想气体，当压强不变，温度升高时，平均自由程的变化趋势为（ ） 
	A. 减少 

	B. 增大 

	C. 不变 

	D. 不能确定 


9. 热传递的三种基本方式为 （ ） 
	A. 导热、热对流和传热过热 

	B. 导热、热对流和辐射换热 

	C. 导热、热对流和热辐射 

	D. 导热、辐射换热和对流换热 


10. 如果温度场不随时间而变化，即（ ） 
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11. 结束导热问题数值计算迭代过程的判据之一是 （ ） 
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	D. A或C 


12. 流体在泵、风机或水压头等作用下产生的流动称为（ ） 
	A. 然对流 

	B. 层流 

	C. 强制对流 

	D. 湍流 


13. 雷诺准则反映了 的对比关系？（ ） 
	A. 重力和惯性力 

	B. 惯性和粘性力 

	C. 重力和粘性力 

	D. 浮升力和粘性力 


14. 一般而言，金属比非金属（介电体）的导热系数值是 （ ） 
	A. 高的 

	B. 较低的 

	C. 相等的 

	D. 接近的 


15. 对于灰体，吸收率愈大，其反射率（ ） 
	A. 小 

	B. 愈大 

	C. 适中 

	D. 不变 


二 判断题 
1. 宏观物体是由大量微观粒子组成的，且粒子间存在间隙。 （  ）

2. 粘滞性是引起流体运动能量损失的根本原因。 （  ）

3. 自由液面是水平面。 （  ）

4. 在一级相变过程中，体积会发生变化，并伴有相变潜热。 （  ）

5. 热辐射和流体对流及导热一样，需有温差才能发射辐射能。 （ ） （  ）

三 填空题 
1. 描述流体运动的方法有 _________和_________。
2. 雷诺数是反映流体流动状态的准数，它反映了流体流动时_________与_________的对比关系。
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 _________
4. 采用集总参数法的物体，其内部温差趋近_________
四 简答题 
1. 角系数有哪些特性？

2. 为什么高温过热器一般采用顺流式和逆流式混合布置的方式？
五 计算题 
1. [image: image18.png]


 J/(kg · k) 。传热系数 [image: image19.png]
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 如图 3 所示，ABCD 为 1mol 理想气体氦的循环过程，整个过程由两条等压线和两条等体线所组成。设已知 A 的压强为
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 C点的压强为

求循环效率。
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一 单选题 
1. 答案：C
2. 答案：A
3. 答案：A
4. 答案：D
5. 答案：C
6. 答案：B
7. 答案：C
8. 答案：B
9. 答案：C
10. 答案：D
11. 答案：C
12. 答案：C
13. 答案：B
14. 答案：A
15. 答案：A
二 判断题 
1. 答案：T
2. 答案：T
3. 答案：F
4. 答案：T
5. 答案：F
三 填空题 
1. 答案：欧拉法,拉格朗日法
2. 答案：粘性力,惯性力
3. 答案：表面热阻
4. 答案：0
四 简答题
1. 答案： [image: image23.png](1) A ERAEER 1
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2. 答案：答：（1）因为在一定的进出口温度条件下，逆流的平均温差最大，顺流的平均温差最小，即采用逆流方式有利于设备的经济运行。
（2）但逆流式换热器也有缺点，其热流体和冷流体的最高温度集中在换热器的同一端，使得该处的壁温较高，即这一端金属材料要承受的温度高于顺流型换热器，不利于设备的安全运行。

（3）所以高温过热器一般采用顺流式和逆流式混合布置的方式，即在烟温较高区域采用顺流布置，在烟温较低区域采用逆流布置。

五 计算题
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2. 答案： [image: image25.png]VZAGEATL AR pons A ) Dl 0 el o 24 i, FEL e T L«
A=Ap XAV = (pa = pp)(Ving = Vina) A
=(2-1atmx (2—1)L =1latm-L



 
[image: image26.png][443]
AR, WG FR AT DA R AB AN RERE, AR AR A

3
Qpa = Cypu(Ty—Tp) = ER(TA = Tp)

3 3
= E(pAVmA = PpVmp) = 3 atm-L
-

ol
Qap = Cpm(Tp — Ta) = ER(TB — T

5 10
= E(pBVmB = PaVma) = - atm-L

14441
W PR R 2%

[443]



 

共12页/第12页

