
测绘学概论复习资料
一、单项选择题
1.测量小范围地球表面形状时，将其当作平面看待而不考虑地球曲率的影响所进行的测绘工作，属于（       ）分支学科研究的范畴。

A.大地测量学           B.地形测量学        C.摄影测量学       D.工程测量学

2.地面点到大地水准面的铅垂距离，称为（       ）。
A.相对高程             B.假定高程          C.高差             D.绝对高程

3.大地坐标的测量基准是（       ）。
A.法线和参考椭球面                         B.法线和大地水准面  

C.铅垂线和参考椭球面                       D.铅垂线和大地水准面

4.从基准方向线北端起，顺时针方向量至某直线的角度是该直线的（       ）。

A.磁偏角               B.子午线收敛角      C.象限角           D.方位角

5.某矩形分幅的地形图编号为35.25-35.50，则该图的比例尺是（       ）。
A.1: 500               B.1: 1000           C.1: 2000          D.1: 5000

6.水准测量中由仪器下沉或上升引起的误差可以通过（       ）方法来减弱其影响。

A.往返观测取高差均值                       B.“后前前后”观测顺序

C.视线高出地面一定高度                     D.前后视距差加以限制

7.我国目前采用的参考椭球体为（       ）。
A.1954年北京坐标系                        B.1956年黄海高程系统

C.1980年国家大地测量参考系                D.1985年高程基准

8.目前我国采用的高程系统为（       ）。

A.1954 年北京坐标系                        B.1956年黄海高程系统

C.1980 年国家大地测量参考系                D.1985 年高程基准.

高斯坐标系属于（       ）。

A.地理坐标系           B.天文坐标系        C.大地坐标系       D.平面坐标系

10.大比例尺地图分幅一般采用（       ）。
A.梯形分幅             B.矩形分幅          C.圆形分幅         D.椭圆分幅

11.目前我国采用的高程系统为（       ）。
A.1954 年北京坐标系                        B.1956 年黄海高程系统

C.1980年国家大地测量参考系                D.1985 年高程基准

12.水准测量采用“后前前后”的观测顺序可以减弱（       ）误差的影响。

A.仪器沉降             B.水准尺沉降        C.i角             D.大气折光

13.水准测量中水准尺下沉或上升引起的误差可以采用（       ）方法来减弱。

A“后前前后”观测顺序                      B.前后视距相等

C.视线高出地面一定高度                     D.往返观测

14. J6 级经纬仪表示该仪器野外（       ）的中误差为士6”。

A.半测回测角           B.一测回测角        C.半测回方向       D.一测回方向

15.照准方向线于水平线在同一铅垂面间的夹角是（       ）。
A.水平角               B.竖直角            C.方位角           D.转折角
二、多项选择题

1.常见的地物有如下（       ）等。

A.山顶                 B.河流              C.房屋             D.草地

2.水准仪应满足如下（       ）几何关系。

A.圆水准器轴//仪器竖轴                     B.十字丝横丝 ⊥仪器竖轴

C.水准管轴//视准轴                         D.视准轴⊥横轴

3.经纬仪必须满足（       ）等几何条件。

A. 竖轴⊥横轴          B.竖轴指标差=0      C.竖丝⊥横轴       D.视准轴⊥横轴

4.下列（       ）属于系统误差。

A.经纬仪度盘偏心误差                       B.钢尺尺长误差      

C.水准尺读数估读误差                       D.经纬仪对中误差

5.地图的分幅有（       ）。
A.梯形分幅              B.矩形分幅         C.圆形分幅         D.椭圆分幅

6.水准测量采用前后视距相等的观测要求可以减弱（       ）等误差的影响。

A.i角                  B.水准尺沉降       C.大气折光影响      D.地球曲率影响

7.三角高程测量中的主要误差来源于（       ）。
A.觇标高测定           B.仪器高测定       C.竖角观测           D.图解边长

8.下列（       ）属于随机 (偶然)误差。

A.经纬仪对中误差                          B.钢尺拉力误差

C.水准尺读数估读误差                      D.经纬仪度盘偏心误差

9.四架法导线测量的优点是消除了（       ）误差。

A.测角                 B.量边.            C.仪器对中           D.觇标对中

10.建立平面控制网的方法有（       ）。
A.GPS测量             B.水准测量         C.三角测量            D.导线测量
三、名词解释

1.大地测量学：

遥感：

地理信息系统：

4.变形监测：

5.摄影测量学：

四、简答题
1.什么是三角高程测量？
2.变形监测与常规的测量工作相比较有哪些特点?

3.工程测的开展趋势和特点?

4.全站仪独特的功能有哪些?
5.测童平差研究的主要内容?

测绘学概论复习资料参考答案
一、单项选择题
1-5 BDADA 6-10 BCDDB 11-15 

二、多项选择题
1. BCD 2. ABC 3. ABCD 4. AB 5. ABCD 6. AD 7.CD 8.BC 9.  10. 

三、名词解释

1.大地测量学:大地测量学是研究和测定地球的形状、大小和重力场，地球的整体与局部

运动和地面点的几何位置以及它们的变化理论和技术的学科。

2.遥感:遥感是应用探测仪器，不与探测目标相接触，从远处把来自目标的电磁波记录下

来，通过分析，揭示出物体的特性及其变化的综合性探测技术。

3.地理信息系统:地理信息系统(简称GIS) 是由计算机硬件、软件和不同的方法组成的

系统。

4.变形监测:对建筑物及其地基、滑坡、地面沉降、断层活动等由于荷重、材料老化、结

构受损、地质条件变化等外界因素引起的各种变形的测定I作称为变形监测。

5.摄影测量学:

四、简答题
1.什么是三角高程测量? 

三角高程测量是在三角网水平角观测的同时，观测相邻两点的垂直角，并通过三角网的计算求得两点间水平边长或利用测距仪直接测定边长，进而计算两点间的大地高差。

2.变形监测与常规的测量工作相比较有哪些特点? 

(1) 重复观测(2) 网形较差而精度要求较高(3)是各种观测技术的综合应用(4) 监测网着重于研究点位的变化

3.工程测的开展趋势和特点?

可概括为“六化”“十六字”。“六化”是:测量内外业作业的一体化；数据获取及处理的自动化；测量过程控制和系统行为的智能化；测量成果和产品的数字化；测量信息管理的可视化；信息共享和传播的网络化。“十六字”是:准确、可靠、快速、简便、实时、持续、动态、遥测。

4.全站仪独特的功能有哪些?

（1）具有普通经纬仪的全部功能。（2）能在数秒内测定距离、坐标值,测量方式分为精测、粗测、跟踪三种。（3）角度、距离、坐标的测量结果在液晶屏幕上自动显示，不需人工读数、计算、测量速度快、效率高。（4）测距时仪器可自动进展气象改正。（5）系统参数可视需要进展设置、更改。（6）菜单式操作，可进展人机对话。（7）内存大。（8）数据可录入电子手薄。（9）仪器内置多种则量应用程序。

5.测童平差研究的主要内容?
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