
《测试技术》复习资料
一、填空题
1、测试技术是测量和实验技术的统称。工程测量可分为静态测量和               。
2、测量结果与被测真值之差称为                。
3、将电桥接成差动方式习以提高                       ，改善非线性，进行温度补偿。

4、为了补偿温度变化给应变测量带来的误差，工作应变片与温度补偿应变片应接在            桥臂上。

5、调幅信号由载波的              携带信号的信息，而调频信号则由载波的濒率携带信号的信息。
6、测试技术的基本任务是                          。

7、从时域看，系统的输出是其输入与该系统                  的卷积。

8、余弦函数只有             谱图，正弦函数只有虚频谱图。

9、电感和电容式传感器常采用差动结构来提高其灵敏度，改善                。

10、当压电式传感器使用              放大器，输出电压几乎不受联接电缆长度变化的影响。

二、单项选择题

1.不能用确定的数学公式表达的信号是（     ）信号。

A.复杂周期
      B.非周期
       C.瞬态
        D.随机

2.平稳随机过程必须（     ）。

A.连续
          B.统计特征与时间无关
C.各态历经
D.统计特征等于时间平均

3.一阶系统的动态特性参数是（     ）。

A.固有频率
      B.阻尼比
       C.时间常数
    D.灵敏度

4.系统在全量程内，输入量由小到大及由大到小时，对于同一个输入量所得到的两个数值不同的输出量之间的最大差值称为（     ）。

A.回程误差
      B.绝对误差
       C.相对误差
    D.非线性误差

5.电阻应变片的输入为
（     ）。

A.力
              B.应变
           C.速度
        D.加速度

6.（     ）用于评价系统的输出信号和输入信号之间的因果性。

A.传递函数
      B.互相关函数
   C.互谱密度函数
D.相干函数

7.为使电缆的长短不影响压电式传感器的灵敏度，应选用（     ）放大器。

A.电压
          B.电荷
           C.微分
        D.积分

8.在测量位移的传感器中，符合非接触测量而且不受油污等介质影响的（     ）是传感器。

A.电容式       
  B.压电式
       C.电阻式
        D.电涡流式

9.信号分析设备可分析的频率低于磁带记录仪记录信号的频率，可将磁带（     ），也可达到分析的目的。

A.重放速度放快
  B.重放速度放慢
   C.重放速度不变
D.多放几次

10.一阶系统的阶跃响应中，超调量（     ）。

A.存在，但 <5％
  B.存在，但 <1
   C.在时间常数很小时存在
D.不存在

三、判断题
1、压电式加速度计的灵敏度越高，其工作频率越宽。（     ）
2、磁电式速度给振器的上限工作频率取决于其固有频率。（     ）
3、压电式加速度计手持探针法测振时，加速度计的使用上限频率最低。（     ）

4、压电式加速度计的重量越轻，使用上限频率越高，灵敏度越低。（     ）

5、涡流位遗传感器属于绝对式给振器。（     ）
6、低频激振时，激振器的安装固有频率应比激振频率高3倍以上。（     ）

7、快速正弦扫描激振属于宽带激振法。（     ）

8、脉冲锤的锤头越软，则激励的频率范围越大。（     ）

9、在振动测试中，测得的激励和响应之间的相位差包括了测试系统中所有仪器的相移。（     ）
10、信号的频域描述能直观地反映信号瞬时值随时间变化的情况。（     ）
四、名词解释
1、传感器：

2、压电效应：

3、中间导体定律：

4、调制：

5、稳态特性：

五、简答题

1、什么是测试？说明测试系统的构成及各组成部分的作用。
交流电桥达到平衡时必须满足的条件是什么？如何来实现交流电桥的平衡？

简要说明如何求解测试装置动态特性的数学描述的3个函数，它们之间有何内在关系？

4、什么是调制和解调？其作用是什么？
5、什么是测试装置的静态特性？常用哪几个特性参数来描述？

测试技术参考答案

一、填空题

1、 动态测量  2、   3、灵敏度   4、相邻   5、幅值
6、获取有用的信息  7、     8、实频   9、非线性误差   10、电荷

二、单项选择题

1.   2.B   3.   4.A  5.B   6.   7.B   8.   9.B   10.D
三、判断题

1、×   2、   3、   4、√   5、×   6、   7、√    8、×   9、   10、
四、名词解释
1、传感器：工程测试中通常把直接作用于被测量，并能按一定方式将其转换成同种或别种量值输出的器件。

2、压电效应：某些物质，当收到外力作用时，不仅几何尺寸发生变化，而且内部极化，某些表面上出现电荷，形成电场。

3、中间导体定律：

4、调制：
5、稳态特性：以特定频率的正弦信号为输入，研究其灵敏度，这种特性称为稳态特性。
五、简答题

1、什么是测试？说明测试系统的构成及各组成部分的作用。
答：
2、交流电桥达到平衡时必须满足的条件是什么？如何来实现交流电桥的平衡？

答：两个条件：相对两臂阻抗之模的乘机应相等，并且它们的阻抗角之和也必须相等。实现：电阻平衡，电容平衡。

3、简要说明如何求解测试装置动态特性的数学描述的3个函数，它们之间有何内在关系？

答：对系统的微分方程做拉氏变换，传递函数为输出和输入的拉氏变换之商，另拉氏变换中的a=0即可求得频率响应函数，对传递函数进行拉氏反变换就可求得脉冲响应函数，它们之间的关系分别是拉氏变换对和傅立叶变换对关系。
4、什么是调制和解调？其作用是什么？
答：调制：就是使一个信号的某些参数在另一个信号的控制下而发生变化的过程。

解调：从易调制波中恢复出调制信号的过程。

作用：调制的目的：使缓变信号便于放大和输出。

解调的目的：恢复原信号。
5、什么是测试装置的静态特性？常用哪几个特性参数来描述？

答：测试装置的静态特性就是指在静态测量情况下描述实际测试装置与理想定常线性系统的接近程度。

常用的特性参数有灵敏度、线性度和回程误差等。
	



