
宁波职业技术学院成人大专 2020 学年第 1学期

液压与气动传动试卷 （闭卷）

（考试时间：120分钟）
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一、填空题（每空1分，共20分）
1. 从能量角度来说，液压泵的作用是  _____ 能转化为_____能，而液压缸的作用是 把__________ 。

2. 节流阀通常采用薄壁小孔，其原因是通过它的流量与_____ 无关，使流量受_____的变化影响较小。

3. 液压传动中最重要的参数是  _____ 和  _____ ，而两者的乘积表示  _____ 。

4. 液压泵按结构分  _____ 、叶片泵、  _____ 三种等，它们是利用  _____ 的变化来进行工作的，所以称为容积泵。

5. 液压传动系统基本由 _____ 、_____、 _____ 、辅助元件和 _____ 组成。

6. 液压缸的泄漏主要是由_____ 和_____ 造成的。
7.常用方向阀的操作方式有 _____、_____ 、_____ 等三种。
二、选择题（每题2分，共20分）
1．压力对粘度的影响是（  ）

A 没有影响 B 影响不大

C 压力升高，粘度降低 D 压力升高，粘度显著升高
2、液压泵能实现吸油和压油，是由于泵的 （   ） 变化。

A、动能； B、压力能； C、密封容积； D、流动方向

3、用定量泵和变量马达的容积调速方式，又称为 （  ） 调速。

A、 开式油路 B、闭式油路 C、恒转矩回路 D、恒功率回路
4．如果液体流动是连续的，那么在液体通过任一截面时，以下说法正确的是（  ）

A 没有空隙 B 没有泄漏

C 流量是相等的 D 上述说法都是正确的

5．在同一管道中，分别用 Re 紊流、Re 临界、Re 层流表示紊流、临界、层流时的雷诺数，那

么三者的关系是（  ）

A Re 紊流< Re 临界<Re 层流 B Re 紊流= Re 临界=Re 层流

C Re 紊流> Re 临界> Re 层流 D Re 临界<Re 层流<Re 紊流

6．有卸荷功能的中位机能是（  ）

A H、K、M 型 B O、P、Y 型

C M、O、D 型 D P、A、X 型

7．顺序阀的主要作用是（  ）

A 定压、溢流、过载保护 B 背压、远程调压

C 降低油液压力供给低压部件 D 利用压力变化以控制油路的接通或切断

8．旁油路节流调速 回路在（  ）时有较高的速度刚度

A 重载高速 B 重载低速

C 轻载低速 D 轻载高速
9、有两个调整压力分别为 5 MPa 和 10 MPa的溢流阀串联在液压泵的出口，

泵的出口压力为15 MPa；并联在液压泵的出口，泵的出口压力又

为（ A ）。

A、5 MPa； B、10 MPa； C、 15 MPa； D、20 MPa；

10． 在先导式减压阀工作时，先导阀的作用主要是调压，而主

阀的作用主要作用是 ( A )。

A、 减压； B、增压； C、调压。
三、判断题（每题1分，共10分）
1. 在用一个泵驱动一个执行元件的液压系统中，采用三位四 通 换 向 阀 使 泵 卸 荷 ， 选 用 “H” 型 中 位 机 能 。（  ）

2. 由 节 流 阀 和 定 差 减 压 阀 串 联 组 成 普 通 调 速 阀 。（  ）

3. 直水管中，截面Ⅰ处的压力是 1MPa，截面Ⅱ处的压力是0.5MPa，据此知直水管中水的流动方向是由截面Ⅱ流向截面Ⅰ。 （  ）

4. 定常流动液体中任何一点的压力、速度都不随时间而变化。 （  ）

5. 流体连续性方程是动量守恒定律在流体力学中的一种表达形式。 （  ）
6.双活塞杆液压缸又称为双作用液压缸，单活塞杆液压缸又称为单作用液压缸。 （×） 
7. 滑阀为间隙密封，锥阀为线密封，后者不仅密封性能好而且开启时无死区。 （√）
8. 节流阀和调速阀都是用来调节流量及稳定流量的流量控制阀。 （×） 
9.单向阀可以用来作背压阀。 （×） 
10. 同一规格的电磁换向阀机能不同，可靠换向的最大压力和最大流量不同。 （√）
四、名称解释（每题3分，共15分）
1. 自吸泵： 
2. 变量泵： 
3. 恒功率变量泵 ： 

22. 节流调速回路：

23. 容积调速回路：

五、简答题（每小题 5 分，共 20 分）

1、简单说明液压传动系统的组成。
2、简述伯努利方程的物理意义。
3、试述液压泵工作的必要条件。
4、溢流阀与减压阀的区别
六、分析题 （15分）
1. 如图所示定量泵输出流量为恒定值 qp ，如在泵的出口接一节流阀，并将阀的开口调节的 小一些，试分析回路中活塞运动的速度 v 和流过截面 P，A，B 三点流量应满足什么样的关系（活塞两腔的面积为 A1 和 A2， 所有管道的直径 d 相同）。
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参考答案

一、填空题（每空1分，共20分）

1. 把机械、液体压力、液体压力能转化为机械能 。

2.粘度 、温度

3.压力 p 、流量q 、功率 P 。

4. 齿轮泵 、柱塞泵， 密封容积 
5. 动力元件 、控制元件、 执行元件 、传动介质 

6. 压力差 间隙
7. 手动 机动 电磁
二、选择题（每题2分，共20分）

1． B 2C  3、D。4． C 5．C  6．A 7． C 8．A  9．A  10． A 

三、判断题（每题1分，共10分）

1. √ 2. √ 3. × 4.× 5. ×6. ） 7.√8.×9.× 10.√
四、名称解释（每题3分，共15分）
1. 自吸泵：液压泵的吸油腔容积能自动增大的泵。 
2. 变量泵：排量可以改变的液压泵。  
3. 恒功率变量泵 ：液压泵的出口压力 p 与输出流量 q 的乘积近似为常数的变量泵。
4. 节流调速回路（液压系统采用定量泵供油，用流量控制阀改变输入执行元件的流量实现 调速的回路称为节流调速回路。 ） 
5. 容积调速回路 （液压系统采用变量泵供油，通过改变泵的排量来改变输入执行元件的流 量，从而实现调速的回路称为容积调速回路。 ）
五、简答题（每小题 5 分，共 20 分）

1、简单说明液压传动系统的组成。

答：动力装置。是把机械能转换为液体压力能的装置。

执行元件。是将液体的压力能转换为机械能的装置。

控制调节元件。是指控制或调节系统压力、流量、方向的元件。

辅助元件。是在系统中起散热、贮油、蓄能、连接、过滤、测压等等作用的元件。

工作介质。在系统中起传递运动、动力及信号的作用。

2、简述伯努利方程的物理意义。

答：其物理意义是：在密闭的管道中作恒定流量的理想液体具有三种形式的能量（动能、 位能、压力能），在沿管道流动的过程中，三种能量之间可以相互转化，但是在管道任一断 面处三种能量总和是一常量。

3、试述液压泵工作的必要条件。

答： 1）必须具有密闭容积。 2）密闭容积要能交替变化。 3）吸油腔和压油腔要互相隔开， 并且有良好的密封性。
4、溢流阀与减压阀的区别
答：溢流阀与减压阀的区别：以先导式为例，不同之处有： （1）减压阀保持出口压力基本不变，而溢流阀保持进口 处压力基本不变。 （2）在不工作时，减压阀进、出油口互通，而溢流阀进出油口不通。 （3）为保证减压阀出口压力， 减压阀泄油口需通过泄油口单独外接油箱；而溢流阀的出油口是通油箱的，所以溢流阀不必单独外接油箱。
六、分析题 （15分）
1. 如图所示定量泵输出流量为恒定值 qp ，如在泵的出口接一节流阀，并将阀的开口调节的 小一些，试分析回路中活塞运动的速度 v 和流过截面 P，A，B 三点流量应满足什么样的关系（活塞两腔的面积为 A1 和 A2， 所有管道的直径 d 相同）。
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解：图示系统为定量泵，表示输出流量 qP 不变。根据连续 性方程，当阀的开口开小一些，通过阀口的流速增加， 但通过节流阀的流量并不发生改变， qA= qp ，因此该 系统不能调节活塞运动速度 v，如果要实现调速就须在 节流阀的进口并联一溢流阀， 实现泵的流量分流。 连续性方程只适合于同一管 道，活塞将液压缸分成两腔，因此求 qB不能直接使用连续性方程。根据连续性 方程，活塞运动速度 v = qA/A1，qB = qA/A1（A2 / A1）qP
函授站                        年级专业                     姓名                     学号


 


   ------------------装-------------------订--------------------线----------- -------内--------------------不-------------------得------------------答-------------------题-----------------       


























第 1 页 (共7页)

