液压与气压传动复习资料
一、填空题
1.液压系统由     元件、    元件、    元件、    元件和    元件五部分组成。 
2.节流阀通常采用     小孔；其原因是通过它的流量与     无关，使流量受油温的变化较小。 
3.液体在管道中流动时有两种流动状态，一种是     ，另一种是      。区分这两种流动状态的参数是      。 
4.在液压系统中，当压力油流过节流口、喷嘴或管道中狭窄缝隙时，由于      会急剧增加，该处    将急剧降低，这时有可能产生气穴。 
5.液压马达把     能转换成    能，输出的主要参数是    和    。
6.液压泵的容积效率是该泵     流量与     流量的比值。
7.液压缸的泄漏主要是由     和     造成的。
8.外啮合齿轮泵中，最为严重的泄漏途径是       。 
9.和齿轮泵相比，柱塞泵的容积效率较     ，输出功率     ，抗污染能力差。
10.在旁油路节流调速回路中，确定溢流阀的      时应考虑克服最大负载所需要的压力，正常工作时溢流阀口处于      状态。 
二、单项选择题
1.压力对粘度的影响是（     ）。  
A 没有影响                       B 影响不大     
C 压力升高，粘度降低             D 压力升高，粘度显著升高 
2.油泵的工作压力p，额定压力pr和最高工作压力pmax之间的关系是（   ）。     
A p ≤ pr < pmax             B p ≤ pr ≤ pmax
C p < pr ≤ pmax       D p < pr < pmax 
3.外啮合齿轮泵作马达用，原进油口改作出油口，原出油口改作进油口，则马达的转向（   ）。 
A 与作泵时转向相同        B 与作泵时转向相反 
C 转向无法确定           D 根本转不起来
4.回路如上题图，当施加的负载是不断变化的（即MM为变量），但其最大值所引起的主油路压力还未达到溢流阀调整压力pY，在进行调速时（   ）。 
A 液压马达的转速随负载的增加而减小  
B 主油路的压力随负载的增加而增加  
C 液压马达输出转矩随液压泵排量的增加而增加
D 液压马达输出功率随负载和液压泵排量的增加而减小
5.目前，90%以上的液压系统采用（     ）。  
A 合成型液压液                  B 石油型液压油 
C 乳化型液压液                  D 磷酸脂液
6.（   ）蓄能器的输出压力恒定。 
A 重力式                B 弹簧式        
C 充气式                D 气囊式
7.一支密闭的玻璃管中存在着真空度，下面那个说法是正确的（    ）。  
A 管内的绝对压力比大气压力大    B管内的绝对压力比大气压力小 
C 管内的相对压力为正值          D管内的相对压力等于零 
8.溢流阀未溢流时，液压泵的工作压力取决于（    ）大小。  
A 泵的额定压力                  B 泵的最高工作压力    
C 泵的输入功率                  D 外负载 
9.低速大扭矩液压马达在结构形式上一般为（    ）。  
A 齿轮式                        B 叶片式      
C 轴向柱塞式                    D 径向柱塞式
10.回路如上题，各阀的调整压力不变，如果将溢流阀B的可控口堵住，则泵的输出压力p为（    ）。  
A 1.4 MPa                       B 2 MPa          
C 3 MPa                         D 3.4 MPa 
11.旁油路节流调速回路在（    ）时有较高的速度刚度  
A 重载高速                      B 重载低速   
C 轻载低速                      D 轻载高速 
12.调速阀可以实现（    ）。  
A 执行部件速度的调节           
B 执行部件的运行速度不因负载而变化 
C 调速阀中的节流阀两端压差保持恒定   
D 以上都正确 
13. 可以承受负值负载的节流调速回路是（     ）。  
A 进油路节流调速回路            B旁油路节流调速回路 
C 回油路节流调速回路            D 三种回路都可以  
14.顺序阀的主要作用是（     ）。  
A 定压、溢流、过载保护          B 背压、远程调压  
C 降低油液压力供给低压部件     
D 利用压力变化以控制油路的接通或切断 
15.用过一段时间之后，滤油器的过滤精度（    ）。  
A 略有下降                      B 略有提高     
C 恒定不变                      D 可能提高也可能下降
3、 判断题
1.叶片泵通过改变定子和转子的偏心距来实现变量，而柱塞泵是通过改变斜盘倾角来实现变量。(   )  
2.单活塞杆液压缸称为单作用液压缸，双活塞杆液压缸称为双作用液压缸。(   )  
3.串联了定值减压阀的支路，始终能获得低于系统压力调定值的稳定工作压力。(   )  
4.与节流阀相比，调速阀的输出流量几乎不随外负载的变化而变化。(   )  
5.采用双泵供油的液压系统，工作进给时常由高压小流量泵供油，而大泵卸荷，因此其效率比单泵供油系统的效率低得多。(   )  
6.定量泵—变量马达组成的容积调速回路，将液压马达的排量由零调至最大时，马达的转速即可由最大调至零。(   ) 
7.定量泵是指输出流量不随泵的输出压力改变的泵。（   ） 
8.在工作行程很长的情况下，使用柱塞液压缸最合适。 （   ） 
9.高压、大流量液压系统常采用电磁换向阀实现主油路换向。 (   )  
10.由于远程调压阀是直动式溢流阀，因此远程调压回路只适用于压力不高的系统中。（   ） 
四、简答题
1．液压冲击产生的原因。
2． 溢流阀与减压阀的区别。 
3.简单说明液压传动系统的组成。
4.简述伯努利方程的物理意义。

五、计算题
1.下图所示的液压回路，已知液压缸两腔面积为A1=100 cm2，A2=50 cm2，调速阀最小压差 p=0.5 MPa，当负载F从0变化到30000 N时，活塞向右运动的速度稳定不变。试求：
液压与气压传动专业
1） 溢流阀最小调整压力pY；  2）负载F=0时，泵的工作压力pp及液压缸回油腔压力p2。
[image: 计算题库1]










2.下图所示的液压回路，已知液压缸两腔面积为A1=100 cm2，A2=50 cm2，调速阀最小压差 p=0.5 MPa，当负载F从0变化到30000 N时，活塞向右运动的速度稳定不变。试求：
液压与气压传动专业
  1）溢流阀最小调整压力pY；  2）负载F=0时，泵的工作压力pp及液压缸回油腔压力p2。
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复习资料参考答案

1、 填空题    
1． 动力  执行  控制  辅助  传动介质2．薄壁  粘度 3．层流  紊流  雷诺数4．流速  压力 5．液压能 机械能 转速 转矩6．实际  理论7．压力差  间隙8．9．   10．
二、单项选择题
1-5 B A B B B    6-10 A B D D C   11 A  12-15
三、判断      
1×；2×；3×；4√；5× 6.×；7.×； 8； 9；  10； 
四、简答题
1．答：在液压系统中，由于某种原因，液体压力在一瞬间会突然升高，产生很高的压力峰值，这种现象称为液压冲击。液压冲击产生的原因：（1）液流通道迅速关闭或液流迅速换向使液流速度的大小或方向突然变化时，由于液流的惯力引起的液压冲击。（2）运动着的工作部件突然制动或换向时，因工作部件的惯性引起的液压冲击。（3）某些液压元件动作失灵或不灵敏，使系统压力升高而引起的液压冲击。 
2．答：溢流阀与减压阀的区别：以先导式为例，不同之处有：（1）减压阀保持出口压力基本不变，而溢流阀保持进口处压力基本不变。（2）在不工作时，减压阀进、出油口互通，而溢流阀进出油口不通。（3）为保证减压阀出口压力，减压阀泄油口需通过泄油口单独外接油箱；而溢流阀的出油口是通油箱的，所以溢流阀不必单独外接油箱。
3、答：动力装置。是把机械能转换为液体压力能的装置。 执行元件。是将液体的压力能转换为机械能的装置。  控制调节元件。是指控制或调节系统压力、流量、方向的元件。  辅助元件。是在系统中起散热、贮油、蓄能、连接、过滤、测压等等作用的元件。 工作介质。在系统中起传递运动、动力及信号的作用。 
4.  答：
[bookmark: _GoBack][image: 计算答1]五、计算题：
1、答案
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2． 答案
[image: 计算答2.2]
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