液压与气压传动复习资料
一、单项选择题
1、二位五通阀在任意位置时，阀芯上的油口数目为(       )。

A 、2    B、3    C、5      D、4  

2、应用较广.性能较好，可以获得小流量的节流口形式为(       )。

A 、针阀式或轴向三角槽式    B、偏心式或周向缝隙式  

C、轴向三角槽式或周向缝隙式  D、针阀式或偏心式  

3、调压和减压回路所采用的主要液压元件是(       )。

A、换向阀和液控单向阀  B、溢流阀和减压阀   

C、顺序阀和压力继电器  D、单向阀和压力继电器 

4、 (       )管多用于两个相对运动部件之间的连接，还能吸收部分液压冲击。  

A、铜管     B、钢管      C、橡胶软管     D、塑料管 

5、(       )是液压系统的储能元件，它能储存液体压力能，并在需要时释放出来供给液压系统。  

A、油箱      B、过滤器    C、蓄能器      D、压力计 

6、能输出恒功率的容积调速回路是(       )。

A、变量泵---变量马达回路      B、定量泵---变量马达      

C、变量泵---定量马达          D、目前还没有  

7、与节流阀相比较，调速阀的显著特点是（     ）。

A流量稳定性好    B、结构简单，成本低

C、调节范围大     D、最小压差的限制较小 

8、调速阀是用（    ）而成的。

A、节流阀和定差减压阀串联     B、节流阀和顺利阀串联

C、节流阀和定差减压阀并联      D、节流阀和顺利阀并联

9、液压系统的真空度应等于（       ）。

A、绝对压力大与大气压力之差    B、大气压力与绝对压力之差

C、相对压力与大气压力之差       D、大气压力与相对压力之差 

10、液压缸差动连接工作是，缸的（       ）。

A、运动速度增加了      B、压力增加了    

C、运动速度减小了   D、夜里减小了 

11、液压泵能实现吸油和压油，时由于泵的（        ）。

A、动能     B、压力能    C、密封容积     D、流动方向

12、用定量泵和变量马达的容积调速方式，又称（       ）调速。

A、开式油路     B、闭式油路      C、恒转矩回路   D、恒功率回路

13、外圆磨床液压系统因为采用了（     ）换向回路，从而使工作台运动获得了良好的换向性能，提高了换向精度。

A、压力控制制动      B、时间控制制动    

C、行程控制制动      D、电气控制制动   

14.在变量泵的出口处与系统并联一溢流阀，其作用是（     ）。

A、溢流     B、稳压      C、安全    D、调压

15.液压油（      ）常常是液压系统发生故障的主要原因。

A、温升过高      B、粘度太小    C、粘度太大    D、受到污染

16.双作用叶片泵从转子（      ）平衡考虑，叶片数应选偶数；单作用叶片泵的叶片数常选奇数，以使流量均匀。

A、轴向力    B、径向力   C、偶数   D、奇数 

17.（      ）叶片泵运转时，存在不平衡的径向力；双作用叶片运转时，不平衡径向力相抵消，受力情况较好。

A、单作用    B、双作用   

18.对于斜盘式（直轴式）轴向柱塞泵，其流量脉动程度随柱塞数增加而（     ），奇数柱塞数的柱塞泵的流量脉动程度远小于具有相邻偶数柱塞数的柱塞泵的脉动程度。

A、上升    B、下降    C、奇数   D、偶数

19.液压泵的理论输出功率（      ）它的实际输出功率；液压马达的理论输出功率b其输入功率。

A、大于     B、等于    C、小于

20.溢流阀在执行工作的时候，阀口式（     ）的，液压泵的工作压力取决于溢流阀的调整压力且基本保持恒定。

A、敞开    B、常闭                                                                     

二、判断题

1、标号为N32的液压油是指这种油在温度为400C时，其运动粘度的平均值为32mm2/s。（   ）   

2、当溢流阀的远控口通油箱时，液压系统卸荷。（    ） 

3、由间隙两端的压力差引起的流动称为剪切流动。（   ） 

4、轴向柱塞泵既可以制成定量泵，也可以制成变量量泵。（   ）

5、双作用式叶片马达与相应的泵结构不完全相同。（   ）

6.连续性方程式能量守定律在流体力学中的一种表达形式。（     ）

7.绝对压力式以绝对真空为基准的压力，用压力表测得的压力数值就是绝对压力。（     ）

8.在没有泄露的情况下，根据泵的几何尺寸计算而得到的流量称为理论流量，它等于排量、转速和泵的容积效率三者之乘积。（     ）

9.先导式溢流阀的调压弹簧是主阀芯上的弹簧。（      ）

10调速阀是由定差减压阀与节流阀串联而成的组合阀。（      ）

3、 填空题

1.液压系统中的压力取决于____________，执行元件的运动速度取决于____________。

2.液压传动装置由____________、____________、____________和____________四部分组成，自重____________和____________为能量转换装置。

3.液体在管道中存在两种流动状态，____________时粘性力起主导作用，____________时惯性力起主导作用，液体的流动状态可用____________来判断。

4.在研究流动液体时，把假设既____________又____________的液体称为理想液体。

5.由于流体具有____________，液流在管道中流动需要耗损一部分能量，它由____________损失和____________损失两部分组成。

6.流体在作恒定流动时，流场中任意一点处的____________、速度、密度都不随时间发生变化。

7.液压泵是靠____________的变化来进行工作的，所以又称液压泵为____________式泵。

8.液压泵按结构特点一般可分为：____________、____________、____________三类泵。

9.叶片泵一般分为为：____________和____________两种。

10.柱塞泵一般分为：____________和____________柱塞泵。 

四、解释题
1、粘度

2、条件粘度

3、 运动粘度

4、 滑阀的中位机能

5、容积调速回路
 五、简答题
1、液压冲击产生的原因。 

2. 简述溢流阀在系统中的应用？

3. 如有图所示， 一个液压泵驱动  两个油缸串联工作。已知两油缸尺寸相同，缸体内径D=90mm,活塞杆直径d=60mm,负载 F1=F2=10KN,泵输出流量qv=25L/min，不计容积损失和机械损失，求油泵的输出压力及活塞运动速度。


4. 简单说明液压传动系统的组成。

5.试述液压泵工作的必要条件。
六、论述题
1、.什么是滑阀中位机能？请画出“M”、“H”、“Y”和“P”型的三位四通阀符号并说明其特点。  

液压传动及控制复习资料答案
1、 单项选择题

1. A  2.A  3.B  4.C  5.C   6.B   7.A   8.B   9.B   10.A  11.C  12.D  13.C  14.C  15.D  16.B  17.A  18.B  19.A  20.A
二、判断题

1. √ 2√3. ×4. √5. √  6.×  7.×  8.×  9.×  10.√
三、填空题

1.负载     流量

2.动力元件   执行元件   控制元件   辅助元件  动力元件   执行元件

3.层流   絮流   雷诺数

4.无粘性    不可压缩

5.粘性   沿程压力   局部压力

6.压力    速度  密度

7.密封容积    容积

8.齿轮泵  叶片泵  柱塞泵

9.单作用   双作用

10.径向  轴向

四、名词解释题

1. 液体在外力作用下流动时，分子间聚力的存在使其流动受到牵制，从而沿其界面产生内摩擦力，该特性称为粘性。

2. 相对粘度）是根据特定测量条件制定的。    

3.动力粘度μ和该液体密度ρ之比值。
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五、简答题

1.答：
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2.答：（1）作溢流调压用。    （2）作安全保护用。    （3）作卸荷阀用。    （4）作背压阀用。 

3. 
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5. 答：

[image: image7.png]& U WRERENER. 2) ENENEREEN. 3) Rl EhE ZE AR,
FEF RIS




六、论述题

答：三位四通换向阀的阀心在中位时，各油口的连通方式成为滑阀中位机能     M： P口卸荷，执行元件A、B两腔封闭   H：各油口相互连通，P口卸荷，执行元件两腔想通  Y：执行元件两腔A、B与回油口T想通，P口保持压力   P:油口P与执行元件两腔A、B想通，回油口T封闭  。
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