  液压与气压传动 复习资料  A卷

一、填空题（每空1分，共20分）

液压传动是以（           ）能来传递和转换能量的。

、液压传动装置由（           ）、（             ）、（             ）、（            ）和（                 ）五部分组成，其中（           ）和（               ）为能量转换装置。

液体在管中流动时，存在（           ）和（          ）两种流动状态。液体的流动状态可用（             ）来判定。

 液压系统中的压力,即常说的表压力，指的是（            ）压力。
 在液压系统中，由于某一元件的工作状态突变引起油压急剧上升,在一瞬间突然产生很高的压力峰值，同时发生急剧的压力升降交替的阻尼波动过程称为（            ）。
单作用叶片泵转子每转一周，完成吸、排油各（         ）次，同一转速的情况下，改变它的（           ）可以改变其排量。
 三位换向阀处于中间位置时，其油口P、A、B、T间的通路有各种不同的联结形式，以适应各种不同的工作要求，将这种位置时的内部通路形式称为三位换向阀的（            ）。 
二、选择题（请在所选择正确答案的序号前面划√或将正确答案的序号填入问题的空格内）（每选择一个正确答案1分，共10分）
1．流量连续性方程是（       ）在流体力学中的表达形式，而伯努利方程是（      ）在流体力学中的表达形式。
A能量守恒定律；  B动量定理 ；    C质量守恒定律 ；    D  其他；

2．液压系统的最大工作压力为10MPa，安全阀的调定压力应为（        ）

A)等于10MPa；   B)小于10MPa； C)大于10MPa
3．（           ）叶片泵运转时，存在不平衡的径向力；（        ）叶片泵运转时，不平衡径向力相抵消，受力情况较好。 
A  单作用；      B、双作用
4. 一水平放置的双杆液压缸，采用三位四通电磁换向阀，要求阀处于中位时，液压泵卸荷，液压缸浮动，其中位机能应选用（      ）；要求阀处于中位时，液压泵卸荷，且液压缸闭锁不动，其中位机能应选用（       ）。

       A.   O型             B. M型      C 、 Y型        D. H型

5．（       ）在常态时，阀口是常开的，进、出油口相通；（          ）、  （        ）在常态状态时，阀口是常闭的，进、出油口不通。
    A) 溢流阀；            B)减压阀；              C)顺序阀
三、图形符号识别题（10分）
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a ：                   ； b ：                     ； c ：                   ；
d ：                   ；   e ：                      ；  f ：                     ；

g ：                  ；   h ：                    ；    I ：                      ； j ：                  ；

四、分析题（33分）

1．试分别说出下列是两个什么气压传动回路？（每小题6分，共12分）。
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2．分析以下各回路中，溢流阀各起什么作用？（每小题2分，共12分） EMBED Photoshop.Image.7 \s 
[image: image3.png]




3．下图所示的三个液压缸的活塞杆直径均为d，活塞直径均为D，已知输入流量为q，压力为p，分析各缸运动件的运动方向及写出推力F和速度v的表达式。（每小题3分，共9分）
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五、计算题（27分）

1．如下图所示，两串联双杆活塞杆液压缸的有效作用面积A1=50c㎡,A2=20c㎡,液压泵的流量qv=3L/min,负载F1=5kN，F2=4kN,不计损失，求两缸工作压力p1、p2及两活塞运动速度v1、v2。（12分）
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液压传动及控制 复习资料
填空题（每空1分，共20分）

1. 压力   2. 动力元件，执行元件 ，控制元件 ，辅助元件，工作介质，；动力元件    执行元件；3.   4.相对压力5. 液压冲击6.    偏心距

选择题（每空1分，共10分）

1. C   A  2. C      3.  B   

图形符号识别题（10分）

a)单向定量泵   b) 液控单向阀     c)节流阀       d) 压力继电器    e)单向变量马达     f)调速阀      

四、分析题（33分）

1、答：a) 左图是采用单向节流阀的双向调速回路； 

b) 右图是采用排气节流阀的双向调速回路。
2、答：a)溢流稳压；     b)做背压阀;        c)作安全阀;                                 d)   做安全阀          e)溢流稳压          f)卸荷

3、答：  (a)   左、     pπ(D2-d2)/4          4q/π(D2-d2)

(b)  右、     pπd2/4          4q/πd2

(c)  右、     pπD2/4          4q/πD2

五、计算题（27分）

1. （12分）解：

答：1） V1=qp/A1=3×10-3/50×10-4=0.6m/min               (3分)
2）V2=qp/A2=1.5m/min                                  (3分)

3）P2=F2/A2=4000/20×10-4=2MPa                            (3分)

4） P1A1=p2A2+F2      P1=(F2+p2A2)/A1=3MPa                  (3分)

评分标准：每步错或每一小问错，均按答案标明分数扣分，关系式对，答案错均扣1分。
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