
液压传动及控制复习资料

[bookmark: _Hlk150765162]一、选择题
1．液压系统的工作压力是由（  ）。
A负载决定   B溢流阀调定    C液压泵的额定压力决定。
2．液压控制阀可分为三大类，它们是（  ）
A压力阀/方向阀/流量阀  B单向阀/比例阀/伺服阀  C球阀/截止阀/闸阀
3．外啮合齿轮泵吸油口比压油口做得大，其主要原因是（  ）。
A防止困油		B增加吸油能力   C减少泄露	  D减少径向不平衡力
4．外啮合齿轮泵中齿轮进入啮合的一侧是（  ）。
A吸油腔    B压油腔    C吸油腔或压油腔。
5.  二位五通阀在任意位置时，阀芯上的油口数目为（  ）
A .2    B.3    C.5      D.4
6.  应用较广.性能较好，可以获得小流量的节流口形式为（  ）
A .针阀式或轴向三角槽式    B.偏心式或周向缝隙式  C.轴向三角槽式或周向缝隙式  D.针阀式或偏心式
7.  调压和减压回路所采用的主要液压元件是（  ）
A.换向阀和液控单向阀       B.溢流阀和减压阀      C.顺序阀和压力继电器      D.单向阀和压力继电器
8. （  ）管多用于两个相对运动部件之间的连接，还能吸收部分液压冲击。
A.  铜管     B.钢管      C.橡胶软管     D.塑料管
9. （  ）是液压系统的储能元件，它能储存液体压力能，并在需要时释放出来供给液压系统。
A.油箱      B.过滤器    C.蓄能器      D.压力计
10.  能输出恒功率的容积调速回路是（  ）
A.变量泵---变量马达回路      B.定量泵---变量马达      C.变量泵---定量马达     D.目前还没有
[bookmark: _Hlk150765178]二、判断题
1．液压缸活塞运动速度只取决于输入流量的大小，与压力无关。（）
2．薄壁小孔因其通流量与油液的粘度无关，即对油温的变化不敏感，因此，常用作调节流量的节流器。（）
3．双作用叶片泵的排量可调。（）
[bookmark: _Hlk150765186]三、计算题

1.如图所示，一具有一定真空度的容器用一根管子倒置一液面与大气相通的水槽中，液体与大气相通的水槽中，液体在管中上升的高度h=1m,设液体的密度为，试求容器内真空度。

[image: ]





2. 

如图所示，已知水深H=10m,截面，求孔口的出流流量以及点２处的表压力（取，不计损失）
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[bookmark: _Hlk150765207]四、简答题
1．什么叫液压泵的排量，理论流量，实际流量和额定流量？它们之间有什么关系？


2．齿轮泵的液压径向力不平衡是怎样产生的?会带来什么后果?消除径向力不平衡的措施有哪些?




复习资料参考答案
1、 选择题
[bookmark: _GoBack]1.A    2.A   3.B   4.B   5.A  6.A  7.B  8.C  9.C   10.B  
二、判断题
1.√ 2.√ 3.× 
三、计算题



1.解：设为大气压，为绝对压力，则真空度：                 

取水槽液面为基面，列出静力学基本方程：

则真空度为： pa
2.解：对0-0和2-2截面列理想液体能量方程：


[image: ]            
对2－2和1-1截面列理想液体能量方程：


              


显然，         


且有连续方程：      



由联立解得：

          

则２处的表压力即　

                                                   

四、简答题
1.液压泵的排量V是指泵轴转一转所排出油液的体积，取决于液压泵密封腔的几何尺寸。
理论流量qt是指不考虑液压泵泄漏损失情况下，液压泵在单位时间内输出油液的体积，排量和理论流量之间的关系是：qt=nV。（n——液压泵的转速）
实际流量q是指考虑液压泵泄漏损失时，液压泵在单位时间内实际输出的油液体积。由于液压泵在工作中存在泄漏损失，所以液压泵的实际输出流量小于理论流量。
额定流量qs是指泵在额定转速和额定压力下工作时，实际输出的流量。泵的产品样本或铭牌上标出的流量为泵的额定流量。


2.齿轮泵产生的液压径向力不平衡的原因有二个方面：一是液体压力产生的径向力。二是困油现象产生的径向力，致使齿轮泵径向力不平衡现象加剧。
齿轮泵由于径向力不平衡，把齿轮压向吸油一侧，使齿轮轴受到弯曲作用，影响轴承寿命，同时还会使吸油腔的齿轮径向间隙变小，从而使齿轮与泵体内产生摩擦或卡死，影响泵的正常工作。
消除径向力不平衡的主要措施：开压力平衡槽等。
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