液压传动及控制（B）复习资料
一、填空题
1．液压传动中所用的油液，随着油液温度的升高，其粘度将(  )
A不变		B略有上升     C显著上升		D显著下降
2．压力机液压系统为防止液压冲击需设置(  )回路。 
A泄压    B增压    C减压
3．高压系统宜采用(  )  
A齿轮泵   B叶片泵   C柱塞泵。
4．外啮合齿轮泵中齿轮进入啮合的一侧是（）。
A吸油腔    B压油腔    C吸油腔或压油腔。
5.  二位五通阀在任意位置时，阀芯上的油口数目为（）
A .2    B.3    C.5      D.4
6.  应用较广.性能较好，可以获得小流量的节流口形式为（）
A .针阀式或轴向三角槽式    B.偏心式或周向缝隙式  C.轴向三角槽式或周向缝隙式  D.针阀式或偏心式
7.  压力机液压系统为防止液压冲击需设置(  )回路。 
A泄压    B增压    C减压
8.  （）管多用于两个相对运动部件之间的连接，还能吸收部分液压冲击。
A.  铜管     B.钢管      C.橡胶软管     D.塑料管
9.  在以下调速回路中，(  )的回路效率最高。
A进油路节流调速	B旁油路节流调速  C容积调速 	D容积节流调速
10.  能输出恒功率的容积调速回路是（）
A.变量泵---变量马达回路      B.定量泵---变量马达      C.变量泵---定量马达     D.目前还没有
11.  溢流阀的作用是配合油泵等溢出系统中多余的油液，使系统保持一定的（）
A.压力     B.流量     C.流向     D.清洁度
12.  当环境温度较高时，宜选用粘度等级(  )的液压油
A.较低     B.较高     C.都行     D.都不行
13.  能将液压能转换为机械能的液压元件是（）
A.液压泵     B.液压缸     C.单向阀     D.溢流阀
14.  下列压力控制阀中，哪一种阀的出油口直接通向油箱（）
A.顺序阀     B.减压阀     C.溢流阀     D.压力继电器
15.  液压系统的动力元件是（）
A.电动机     B.液压泵     C.液压缸     D.液压阀
二、判断题 (如正确的打“√”，错误的打“×”)
1．液压缸活塞运动速度只取决于输入流量的大小，与压力无关。（）
2．薄壁小孔因其通流量与油液的粘度无关，即对油温的变化不敏感，因此，常用作调节流量的节流器。（）
3．双作用叶片泵的排量可调。（）
4．双作用叶片泵因两个吸油窗口、两个压油窗口是对称布置，因此作用在转子和定子上的液压径向力平衡，轴承承受径向力小、寿命长。（）
5．溢流阀作安全阀使用时，系统正常工作时其阀芯处于半开半关状态。（）
三、计算题
1.图示容器A中的液体的密度ρA＝900Kg/m3,B中液体的密度为ρB＝1200 Kg/m3， ZA=200mm, ZB =180mm,h=60mm,U形管中的测试介质是汞，试求A,B之间的压力差。
[image: ]





2. 

如图示一抽吸设备水平放置，其出口和大气相通，细管处截面积，出口处管道截面积，h=1m，求开始抽吸时，水平管中所必需通过的流量q（液体为理想液体，不计损失）。
[image: 1]
3.图示柱塞直径d=19.9mm,缸套直径D=20mm,长l=70mm,柱塞在力F＝40N作用下向下运动，并将油液从隙缝中挤出，若柱塞与缸套同心，油液的动力粘度μ=0.784×10－3Pa.s，问柱塞下落0.1 m所需的时间。
[image: ]




四、简答题
1．容积泵基本的工作条件是？
2．简述溢流阀在系统中的应用？

3.试分析外反馈压力式变量叶片泵特性曲线，并叙述改变AB段上下位置，BC段的斜率和拐点B的位置的调节方法。
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参考答案
[bookmark: _GoBack]一、填空题
1.D    2.A   3.C   4.B   5.A  6.A  7.A  8.C  9.C   10.   11.A   12.B   13.B   14.C   15.
二、判断题
1.√ 2.√ 3.  4.√  5.×
三、计算题
1.解：此为静压力问题，可列出静压力平衡方程：
[image: ]     PA+ρA g ZA＝ρB g ZB + ρ水银g h + PB
得   ΔPAB＝PA -PB＝ρB g ZB + ρ水银g h -ρA g Z
＝1200×9.8×0.18＋13.6×103×0.06－900×9.8×0.2Pa=8350 Pa


2.解：


3.解：此问题为缝隙流动问题，且为环形缝隙





其中，，， 

代入数据得，

四．简答题
1.（1）必须能构成密闭容积。
   （2）密闭容积不断变化，以此完成吸油和压油过程。
   （3）要有配油装置。

2.（1）作溢流调压用。
   （2）作安全保护用。
   （3）作卸荷阀用。
   （4）作背压阀用。

3.答：
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