液压传动控制复习资料
一、单项选择题

1.二位五通阀在任意位置时，阀芯上的油口数目为(       )。
A.2                B.3                 C.5                D.4  

2.应用较广.性能较好，可以获得小流量的节流口形式为(       )。

A .针阀式或轴向三角槽式                B.偏心式或周向缝隙式  

C.轴向三角槽式或周向缝隙式             D.针阀式或偏心式  

3.调压和减压回路所采用的主要液压元件是(       )。
A.换向阀和液控单向阀                   B.溢流阀和减压阀   

C.顺序阀和压力继电器                   D.单向阀和压力继电器 

4.(       )管多用于两个相对运动部件之间的连接，还能吸收部分液压冲击。  

A.铜管              B.钢管             C.橡胶软管         D.塑料管 

5.(       )是液压系统的储能元件，它能储存液体压力能，并在需要时释放出来供给液压系统。  

A.油箱              B.过滤器           C.蓄能器           D.压力计 

6.能输出恒功率的容积调速回路是(       )。
A.变量泵---变量马达回路                B.定量泵---变量马达      

C.变量泵---定量马达                    D.目前还没有  

7.溢流阀的作用是配合油泵等溢出系统中多余的油液，使系统保持一定的(       )。
  A.压力              B.流量             C.流向             D.清洁度 

8.当环境温度较高时，宜选用粘度等级(       )的液压油 。 

A.较低              B.较高             C.都行             D.都不行 

9.能将液压能转换为机械能的液压元件是(       )。  

A.液压泵            B.液压缸           C.单向阀           D.溢流阀  

10.下列压力控制阀中，哪一种阀的出油口直接通向油箱(       )。  

A.顺序阀            B.减压阀          C.溢流阀            D.压力继电器 

11.液压系统的动力元件是(       )。 

A.电动机            B.液压泵          C.液压缸            D.液压阀 

12.活塞有效作用面积一定时,活塞的运动速度取决于(       )。 

A.液压缸中油液的压力                  B.负载阻力的大小        

C.进入液压缸的流量                    D.液压泵的输出流量  

13.不能作为双向变量泵的是(       )。  

A.双作用叶片泵      B.单作用叶片泵    C.轴向柱塞泵        D.径向柱塞泵 

14.在液压系统中用于调节进入执行元件液体流量的阀是(       )。  

A.溢流阀            B.单向阀          C.调速阀            D.换向阀 

15.压力控制回路包括(       )。
A.换向和闭锁回路                      B.调压.减压和卸荷回路       

C.调压与换向回路                      D.节流和容积调速回路  

16.液压系统中减压阀处的压力损失是属于(       )。 

A.沿程压力损失      B.局部压力损失    C.两种都是          D.两种都不是 

17.柱塞泵是用于(       )系统中。  

A.高压              B.中压            C.低压              D.都不可以 

18.下列液压缸中可以进行差动连接的是(       ) 。
A.柱塞式液压缸                        B.摆动式液压缸     

C.单活塞杆式液压缸                    D.双活塞杆式液压缸

19.Y型.V形密封圈在安装时，唇口应对应着压力(       )的一侧。  

A.高                B.低              C.都行              D.无法确定  

20.下列换向阀的中位机能中，能对液压缸进行闭锁的是(       )。 

A.O型               B.H型            C.Y型              D.P型                                                                                                                                   二、判断题
21.标号为N32的液压油是指这种油在温度为400C时，其运动粘度的平均值为32mm2/s。（    ）   

22.当溢流阀的远控口通油箱时，液压系统卸荷。（    ） 

23.由间隙两端的压力差引起的流动称为剪切流动。（    ） 

24.轴向柱塞泵既可以制成定量泵，也可以制成变量量泵。（    ）

25.双作用式叶片马达与相应的泵结构不完全相同。（    ）  

26.改变轴向柱塞泵斜盘倾斜的方向就能改变吸、压油的方向。（    ）

27.活塞缸可实现执行元件的直线运动。（    ）

28.液压缸的差动连接可提高执行元件的运动速度。（    ）

29.液控顺序阀阀芯的启闭不是利用进油口压力来控制的。（    ）

30.先导式溢流阀主阀弹簧刚度比先导阀弹簧刚度小。（    ）

三. 解释题31.粘度：

32.条件粘度：

33.运动粘度：

四、简答题

34.容积泵基本的工作条件？ 

35.简述溢流阀在系统中的应用？

36.如有图所示， 一个液压泵驱动  两个油缸串联工作。已知两油缸尺寸相同，缸体内径D=90mm,活塞杆直径d=60mm,负载 F1=F2=10KN,泵输出流量qv=25L/min，不计容积损失和机械损失，求油泵的输出压力及活塞运动速度。
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37. 液压马达的作用是什么？
五、论述题
38.什么是滑阀中位机能？请画出“M”、“H”、“Y”和“P”型的三位四通阀符号并说明其特点。  

39.单作用叶片泵与双作用叶片泵有何区别？  

液压传动及控制(本科)复习资料答案
一、单项选择题1.A  2.A  3.B  4.C  5.C   6.  7.A   8.B   9.B   10.C   11.B   12.C   13.A   14.C  15.B  16B  17A   18.C   19.A   20.A

二、判断题

21. √ 22√23. ×24. √ 25. √ 26. √27. 28.√ 29. √ 30. √

三、名词解释题

31. 液体在外力作用下流动时，分子间聚力的存在使其流动受到牵制，从而沿其界面产生内摩擦力，该特性称为粘性。

32. 相对粘度）是根据特定测量条件制定的。    

33.动力粘度μ和该液体密度ρ之比值。

四、简答题

34. 答：（1）必须能构成密闭容积。     （2）密闭容积不断变化，以此完成吸油和压油过程。    （3）要有配油装置。

35答：（1）作溢流调压用。    （2）作安全保护用。    （3）作卸荷阀用。    （4）36. 
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37、把液压能转变成马达轴上的转矩和转速运动输出，把液流的压力能转变成为马达轴上的转矩输出，把输入液压马达的液流流量转变为马达轴的转速运动

五

38. 三位四通换向阀的阀心在中位时，各油口的连通方式成为滑阀中位机能     M： P口卸荷，执行元件A、B两腔封闭   H：各油口相互连通，P口卸荷，执行元件两腔想通  Y：执行元件两腔A、B与回油口T想通，P口保持压力   P:油口P与执行元件两腔A、B想通，回油口T封闭  。

39、单作用叶片泵：转子每转一周两叶片间的工作腔吸、排油各一次，由于进、排油腔有压差，转子受不平衡径向液压力作用 双作用叶片泵：转子每转一周，各工作容腔吸油和排油各两次，两个排油口对称布置，转子所受径向液压力完全平衡
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