液压传动及控制复习资料
一、单项选择题
 
2.应用较广.性能较好，可以获得小流量的节流口形式为(       )。
A .针阀式或轴向三角槽式             B.偏心式或周向缝隙式  
C.轴向三角槽式或周向缝隙式          D.针阀式或偏心式  
3.调压和减压回路所采用的主要液压元件是(       )。
A.换向阀和液控单向阀                B.溢流阀和减压阀   
C.顺序阀和压力继电器                D.单向阀和压力继电器 

6. 能输出恒功率的容积调速回路是(       )。
A.变量泵---变量马达回路             B.定量泵---变量马达      
C.变量泵---定量马达                 D.目前还没有  
7.溢流阀的作用是配合油泵等溢出系统中多余的油液，使系统保持一定的(       )。
 A.压力           B.流量            C.流向          D.清洁度 
8.当环境温度较高时，宜选用粘度等级(       )的液压油  。
A.较低            B.较高            C.都行          D.都不行 

二、判断题 
1、标号为N32的液压油是指这种油在温度为400C时，其运动粘度的平均值为32mm2/s。（   ）   
3、由间隙两端的压力差引起的流动称为剪切流动。（   ） 
4、轴向柱塞泵既可以制成定量泵，也可以制成变量量泵。（   ）
5、双作用式叶片马达与相应的泵结构不完全相同。（   ）  
6、改变轴向柱塞泵斜盘倾斜的方向就能改变吸、压油的方向。（   ）
7、活塞缸可实现执行元件的直线运动。（   ）
8、液压缸的差动连接可提高执行元件的运动速度。（   ）
三. 解释题
1、粘度
2、条件粘度
四、简答题
1、容积泵基本的工作条件？ 
2、简述溢流阀在系统中的应用？

4、液压马达的作用是什么？
五、论述题
1、什么是滑阀中位机能？请画出“M”、“H”、“Y”和“P”型的三位四通阀符号并说明其特点。
2、单作用叶片泵与双作用叶片泵有何区别？ 













液压传动及控制复习资料参考答案
1、 [bookmark: _GoBack]单项选择题 2.A  3.B    6.B   7.A   8.B       
二、判断题
1. √   3. ×4. √ 5. √ 6.  7. √8.√ 
三、名词解释题
1. 液体在外力作用下流动时，分子间聚力的存在使其流动受到牵制，从而沿其界面产生内摩擦力，该特性称为粘性。
2. 相对粘度）是根据特定测量条件制定的。    

四、简答题(
1. 答：（1）必须能构成密闭容积。     （2）密闭容积不断变化，以此完成吸油和压油过程。    （3）要有配油装置。
2答：（1）作溢流调压用。    （2）作安全保护用。    （3）作卸荷阀用。    （4）作背压阀用。 

4、把液压能转变成马达轴上的转矩和转速运动输出，把液流的压力能转变成为马达轴上的转矩输出，把输入液压马达的液流流量转变为马达轴的转速运动
5、 论述题
1. 三位四通换向阀的阀心在中位时，各油口的连通方式成为滑阀中位机能     M： P口卸荷，执行元件A、B两腔封闭   H：各油口相互连通，P口卸荷，执行元件两腔想通  Y：执行元件两腔A、B与回油口T想通，P口保持压力   P:油口P与执行元件两腔A、B想通，回油口T封闭  。
2、单作用叶片泵：转子每转一周两叶片间的工作腔吸、排油各一次，由于进、排油腔有压差，转子受不平衡径向液压力作用 双作用叶片泵：转子每转一周，各工作容腔吸油和排油各两次，两个排油口对称布置，转子所受径向液压力完全平衡
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