液压传动及控制复习资料
一、单项选择题
1.二位五通阀在任意位置时，阀芯上的油口数目为(       )。
A .2              B.3            C.5            D.4  
2.应用较广.性能较好，可以获得小流量的节流口形式为(       )。
A .针阀式或轴向三角槽式             B.偏心式或周向缝隙式  
C.轴向三角槽式或周向缝隙式          D.针阀式或偏心式  
3.调压和减压回路所采用的主要液压元件是(       )。
A.换向阀和液控单向阀                B.溢流阀和减压阀   
C.顺序阀和压力继电器                D.单向阀和压力继电器 
4. (       )管多用于两个相对运动部件之间的连接，还能吸收部分液压冲击。  
A.  铜管            B.钢管          C.橡胶软管        D.塑料管 
5. (       )是液压系统的储能元件，它能储存液体压力能，并在需要时释放出来供给液压系统。  
A.油箱              B.过滤器        C.蓄能器          D.压力计 
6. 能输出恒功率的容积调速回路是(       )。
A.变量泵---变量马达回路             B.定量泵---变量马达      
C.变量泵---定量马达                 D.目前还没有  
7.溢流阀的作用是配合油泵等溢出系统中多余的油液，使系统保持一定的(       )。
 A.压力           B.流量            C.流向          D.清洁度 
8.当环境温度较高时，宜选用粘度等级(       )的液压油  。
A.较低            B.较高            C.都行          D.都不行 
9.能将液压能转换为机械能的液压元件是(       )  。
A.液压泵          B.液压缸          C.单向阀        D.溢流阀  
10.下列压力控制阀中，哪一种阀的出油口直接通向油箱(       )。  
A.顺序阀          B.减压阀          C.溢流阀        D.压力继电器 
二、判断题 
1、标号为N32的液压油是指这种油在温度为400C时，其运动粘度的平均值为32mm2/s。（   ）   
2、当溢流阀的远控口通油箱时，液压系统卸荷。（    ） 
3、由间隙两端的压力差引起的流动称为剪切流动。（   ） 
4、轴向柱塞泵既可以制成定量泵，也可以制成变量量泵。（   ）
5、双作用式叶片马达与相应的泵结构不完全相同。（   ）  
6、改变轴向柱塞泵斜盘倾斜的方向就能改变吸、压油的方向。（   ）
7、活塞缸可实现执行元件的直线运动。（   ）
8、液压缸的差动连接可提高执行元件的运动速度。（   ）
9、液控顺序阀阀芯的启闭不是利用进油口压力来控制的。（   ）
10、先导式溢流阀主阀弹簧刚度比先导阀弹簧刚度小。（   ）
三. 解释题
1、粘度
2、条件粘度
3、运动粘度
四、简答题
1、容积泵基本的工作条件？ 
2、简述溢流阀在系统中的应用？
3、如有图所示， 一个液压泵驱动  两个油缸串联工作。已知两油缸尺寸相同，缸体内径D=90mm,活塞杆直径d=60mm,负载 F1=F2=10KN,泵输出流量qv=25L/min，不计容积损失和机械损失，求油泵的输出压力及活塞运动速度。
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4、液压马达的作用是什么？
五、论述题
1、什么是滑阀中位机能？请画出“M”、“H”、“Y”和“P”型的三位四通阀符号并说明其特点。
2、单作用叶片泵与双作用叶片泵有何区别？ 



























液压传动及控制复习资料参考答案
1、 单项选择题
1.  2.A  3.   4.  5.   6.B   7.A   8.B   9.   10.C   
二、判断题
1. √ 2   3. ×4.   5. √ 6.  7. √8.√ 9.  10. 
三、名词解释题
1. 液体在外力作用下流动时，分子间聚力的存在使其流动受到牵制，从而沿其界面产生内摩擦力，该特性称为粘性。

2. 相对粘度）是根据特定测量条件制定的。    

3.
四、简答题(
1. 答：（1）必须能构成密闭容积。     （2）密闭容积不断变化，以此完成吸油和压油过程。    （3）要有配油装置。

2答：（1）作溢流调压用。    （2）作安全保护用。    （3）作卸荷阀用。    （4）作背压阀用。 

3.答： 



4、 把液压能转变成马达轴上的转矩和转速运动输出，把液流的压力能转变成为马达轴上的转矩输出，把输入液压马达的液流流量转变为马达轴的转速运动。

5、 论述题
1. 答：三位四通换向阀的阀心在中位时，各油口的连通方式成为滑阀中位机能     M： P口卸荷，执行元件A、B两腔封闭   H：各油口相互连通，P口卸荷，执行元件两腔想通  Y：执行元件两腔A、B与回油口T想通，P口保持压力   P:油口P与执行元件两腔A、B想通，回油口T封闭  。
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