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一、填空题
1.钢筋和混凝土共同工作的基础是二者具有可靠的粘结力和（             ）。	。
2.普通钢筋混凝土中常用的钢筋有 （         )级、 (        )级、(         )和 (         )级。
3.有明显屈服点钢筋设计强度取值依据为钢筋的 （      ）强度。
4.衡量钢筋塑性性能好坏的指标有（      ）和钢筋的冷弯。
5.钢筋的冷拉能提高钢筋的(       ）强度，但钢筋的塑性性能变差。
6.随着加荷速度的增加，混凝土的抗压强度提高，混凝土的极限压应变（      ）。
7.混凝土的弹性系数γ随着混凝土应力的增加而（        ）。
8.影响混凝土徐变的最主要因素是（      ）。
9.随着体表比增大，混凝土的收缩变形（       ）。
10.结构的极限状态包括承载力极限状态和（          ）两种。
11.结构的目标可靠度指标与结构的安全等级和（         ）有关。
12.对结构进行设计时的荷载组合包括（       ）、标准组合、频遇组合、和准永久组合。
13.混凝土的耐久性应根据结构的（       ）和设计使用年限进行设计。
14.第一类 T 形截面受弯构件计算中适用条件判别公式中
ρ ≥ ρ min 中，（         ）。
15.保证斜截面抗弯，弯起钢筋弯起点离充分利用点距离应≥（        ）。
二、单项选择题
1.下列四种情况属于承载力极限状态的是：（    ）
      A.吊车梁的变形过大，使吊车不能正常运行
B.钢筋混凝土挡土墙整体滑移；
C.圆形水池漏水；
D.洁净厂房灰尘超标。
2.下面说法正确的是：(    ) 
      A.混凝土强度等级高，混凝土的耐久性好；
B.水灰比大，混凝土的耐久性好；
C.掺有氯盐防冻剂的混凝土耐久性好；
D.混凝土振捣密实耐久性差。
3.受弯构件设计时，当 ξ ＞ ξb 时应采取(    ).
      A.提高钢筋级别；
B.增加钢筋用量；
C.采用双筋梁；
D.增加箍筋用量。
4.减小构件挠度的最主要措施为(     )
A.增加梁截面宽度；
B.选直径较粗的钢筋；
C.提高混凝土的强度等级；
D.增加梁的截面高度。
5.当钢筋强度充分利用时，下列说法正确的是：(     )
A.钢筋强度等级高则钢筋锚固长度短；
B.混凝土强度等级高则钢筋锚固长度短；
C.受压钢筋的锚固长度比受拉钢筋的锚固长度长；
D.受剪钢筋的锚固长度比受拉钢筋的锚固长度长。
6.下列说法正确的是：(     )
A.受拉纵筋越多，受弯构件的开裂弯矩越大；
B.混凝土强度等级越高，受弯构件的开裂弯矩越大；
C.截面相同时，┳形比┻ 形截面的开裂弯矩大；
D.肋宽相同时，┻形比□形截面的开裂弯矩小。
7. 计算受弯构件挠度时，应采取(    )
A.取同号弯矩区段内最大刚度；
B.取同号弯矩区段内最大弯矩截面的刚度；
C.平均刚度；
D.构件各截面的实际刚度。
8.螺旋箍筋约束混凝土抗压强度提高的原因是(    )
A.螺旋箍筋直接受压；
B.螺旋箍筋使混凝土密实；
C.螺旋箍筋约束了混凝土的横向变形；
D. 螺旋箍筋使混凝土中不出现微裂缝。
9.一两端固定对称配筋的钢筋混凝土构件，其支座距离不变（如图）,设混凝土未开裂，由于混凝土收缩产生结果是(     )
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A.螺旋箍筋直接受压；
B.螺旋箍筋使混凝土密实；
C.螺旋箍筋约束了混凝土的横向变形；
D.螺旋箍筋使混凝土中不出现微裂缝。
10.在双筋梁设计时，  x＜ 2 a's 说明：(    )
A.不需要受压钢筋；
B.受拉钢筋配置过多；
         C.受压钢筋应力[image: IMG_256]
D.受压钢筋应力[image: IMG_256]

3、 简答题
1. 简述受弯构件正截面的三种破坏形态。





2. 肋梁楼盖设计时，为什么要对内区格板的内力进行折减？








3. 确定混凝土保护层厚度要考虑哪些因素？







4. 受弯构件计算时，受压区应力图形用矩形代替曲线的原则是什么？








5.按弹性设计和按塑性设计的破坏标准有何不同。






4、 计算题
1． 已知矩形截面梁 b× h=250× 500mm，as=35mm ，由荷载设计值产生的弯矩 M ＝ 180 kNm 。混凝土强度等级 C30，钢筋选用 HRB400 级，求受拉钢筋面积 A (C30 混凝土 :  1=1.0,f c＝ 14.3N/mm 2,HRB400:f y= 360N/mm 2,ξ b=0.52 , ρmin=0.2% ）











2． 一承受集中荷载的T 形截面梁如图所示。混凝土C30,箍筋  HRB235 级，双肢φ6@150，现在要将箍筋直径由φ 6 改为 φ 8，问箍筋间距应多大？
(C30 混凝土 :  1=1.0,f c＝ 14.3N/mm 2, ft=1.43N/mm 2,
HPB235:f yv = 210N/mm  ,Smax=250mm , ρ svmin =0.24f t/f yv）
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3． 已知如图所示两端固定的钢筋混凝土梁，承受均布荷载，上下纵筋面积均为A s，抵抗弯矩为 M u，按塑性设计，求 qu=？（支座、跨中均按单筋截面计算，塑性铰有足够的转动能力）









参考答案
一、填空题
1.相近的线膨胀系数	。相近的线膨胀系数	。
2.HPB235、 HRB335、HRB400 和 RRB400级。
3.屈服  4.伸长率  5.抗拉6.（降低）。
7.（  减小 ）。8.（持续应力大小）。9.(变小）。
10.（正常使用极限状态）11.（破坏性质）
12.（基本组合）  13.  14.
15.

二、单项选择题
1.  B   2.A 3.C 4.D  5.B  6.B  7.B 8. 9. 10.
    
三、简答题
1.简述受弯构件正截面的三种破坏形态。
适筋：当受拉区配置适量的钢筋时，受拉钢筋首先到达屈服强度而引起破坏，破坏时有明显的预兆，为“ 塑性破坏 ”。钢筋和混凝土基本上都	得到充分利用	。
超筋：当受拉区配置的钢筋过多时，受压区混凝土首先被压碎而引起破坏，钢筋拉应力尚小于屈服强度，破坏前 没有明显的预兆，为“ 脆性破坏 ”。
少筋：当配筋量很低，构件破坏前的极限弯矩	M u 不大于开裂时的弯矩M cr；构件混凝土一开裂， 受拉钢筋立即屈服	，受压区混凝土进入强化阶段产生破坏。构件开裂后立即发生很宽的裂缝和很大的挠度	，也属于“  脆性破坏 ”。
2.肋梁楼盖设计时，为什么要对内区格板的内力进行折减？
连续板跨中由于正弯矩作用截面下部开裂，支座由于负弯矩作用截面上部开裂，这就使板的实际轴线成拱形，如果板的 四周存在有足够刚度的边梁，即板的 支座不能自由移动时，则作用于板上的一部分荷载将通过拱的作用 直接传给边梁，而使板的最终弯矩降低。为考虑这一有利作用， 《规范》规定，对四周与梁整体连接的单向板中间跨的跨中截面及中间支座截面，计算弯矩可减少	20％。但对于 边跨的跨中截面及离板端第二支座截面，由于边梁侧向刚度不大(或无边梁 )难以提供水平推力，因此计算弯矩不予降低。
3.确定混凝土保护层厚度要考虑哪些因素？
使用环境类别、构件形式（梁板柱）	、钢筋锚固、钢筋直径、裂缝宽度。
4.受弯构件计算时，受压区应力图形用矩形代替曲线的原则是什么？
1.等效矩形应力图形的面积与理论图形（即二次抛物线加矩形图）的面积相等 ，即 压应力的合力大小不变	；
2.等效矩形应力图的形心位置与理论应力图形的总形心位置相同	，即压应力的合力作用点不变 。
5.


5、 计算题
1.
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